LINET 	Zakázka:	20019112					Potvrzení dodávky
Objednávka zákazníka:	obj.

Dodavatel:
L I N E T spol. s r.o.
Želevčice 5
27401 SLANÝ I CZ
IČ: 00507814 I DIČ: OZ00507814

Zákazník:
Domov pro seniory Horní Stropnice
Horní Stropnice č.p. 54
374 01 Horní Stropnice / CZ
IČ: 00666254 / DIČ:

Příjemce / cílová adresa:			Platební podmínky: 
Domov pro seniory Horní Stropnice		Datum vystavení:	8.2.2021
Horní Stropnice č.p. 54			Způsob platby:	bankovním převodem
37401 Horní Stropnice / CZ			Platební podmínka:	Do 14 dní
						Penále:	0,05%
Dodací podmínky:
lncoterms 2010:	CPT
Způsob odběru:	Horní Stropnice
Kontakt:

Poz. Zkratka položky	Název položky  Množství	Cena/MJ Sazba DPH	-     Celkem netto
Zákaznický kód	Popis	Dodací termín					      Celkem brutto
10 1L2T0640-357	Latera	              2 KS       61 883,30    15% 18 564,99 123 766,60 CZK
				25.3.2021					   142 331,59 CZK

Lůžko pro nemocniční péči pro standartní oddělení (akutní a dlouhodobá péče)
Elektrické nastavení: výškové nastavenía náklon, zádový díl a stehenní díl, laterální náklon
Mechanické nastavení: lýtkový díl
Ložná plocha: 4 dílná
Podvozek na sloupové konstrukci
Základní vlastnosti
MO:T Základní model: Latera Thema EN60601 -2-52 
CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení
 BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry
XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení CM:02 Barvy kov: RAL9006
BA:02 Kryty ložné plochy: Kovové lamely Kolečka, brzdy a podvozek
CA:72 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente lntegral, 150 mm, antistatické kolečko
BR:20 Brždění koleček: 3 centrálně bržděná kolečka, 4. kolečko s aretací přímého směru
FC:1 6 Ovladače nožní: Nožní ovladače; nastavení výšky a laterálniho náklonu, s ochranou proti neúmyslné aktivaci
UN:01 Typ podvozku: Standard
U0:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku
Postranice a čela
SR:06 Postranice: Průběžné spustitelná 3 profily, hlinikové SP:00 Středovézábrany: Bez držáků nožních protektorů MI-120 Vstávací madla: Bez mobilizačnilio madla
XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy BF:00 Fixace čel: Odnímatelná čela bez fixace
BE:40 Cela: Design H05 Thema - HPL odnímatelná s Al- sloupky
CD:A6 Barva dekoru: POLYREY E009 javor bílý 
Vystavil(a): MANSFELDOVÁ Zuzana			Datum vystavení: 11 .2.2021	1/2
Potvrzení dodávky
								Zakázka:	20019112
Objednávka zákazníka:	obj.
Poz. Zkratka položky	  Název položky  Množství	Cena/MJ   SazbaDPH   Celkem netto
Zákaznický kód	  Popis	    Dodací termín	                                      Celkem brutto
CD2:00 Barva dekoru: Lůžko bez masivu Ochranné prvky a držáky
BP:1 0 Rohová kolečka: Ochranné rolny fixované
BV:00 Svislá ochranná kolečka: Bez svislých ochranných koleček
LS:01 Polička na lůžkoviny: Polička na lůžkoviny
AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní dálka
Elektrická zařízení a komunikace
VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240V 50/60 Hz 
PL:01 Siť.kabel + zástrčka: EU zástrč)<a (typ E/F)
PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem
LJ:1 O Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1 LJ6, 3 sloupy
PA:09 Pohony ložné plochy: 2 lineární motory, zádový zesilený s odblokováním CPR, rastr
AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu
NC:01 Sesterský ovladač: Supervisory panel s paměťmi poloh
HC:1 8 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítilnou bez podsvícené klávesnice, plug and play adaptér
00:00 Jiné ovladače a řídící systémy: Bez dalších ovladačů
NL:00 Podsvětlení: Bez podsvícení
AL:00 PJarmy: Bez alarmu
Další vlastnosti
JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola
L131:00 Stítky: Standard
PG:01 Balení: Standard
A-1:00 Dopi. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství
AW:00 Speciéiní požadavek: Bez speciálního požadavku zákaznika
LY:01 Layout návodu: Unet
LA:02 Jazyk návodu na použití: Ceština

20 11011430A0000	hrazda napřimovací, EN60601 -2-52, 2 KS	0,00	0% 0,00 0,00 CZK
lakováno,RAL9006
						25.3.2021				0,00 CZK
hrazda napřimovací pro pohyblivá čela
- max. zabžení - 75kg
- barva RAL 9006
Praktika 2, Cma, Terra, Novos, Image 3, Latera, Smart s pohyblivým hlav. Čelem

30 4ROTGERSG700-2	plastová rukojeť	2 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
						25.3.2021				0,00 CZK
rukojeť plastová
provedení.
- plastový triangl
- barva šedá
- výškově nastavitelná pomocí textilního pásku - k zavěšení na hrazdu lůžka

40 NS123	Dopravné prodej tuzemsko	1 KS	1420,00 15%	213,00	1 420,00 CZK
						25.3.2021			1 633,00 CZK
50 VSO45	Služby servisu instalace	1 KS	900,36   15%	135,05    900,36 CZK
	              			25.3.2021				1 035,41 CZK

SOUHRN

Celkem netto			126 086,96
VýstupníDPH	15,000 %	  18 913,04
Celkem brutto			145 000,00

OSTATNÍ PODMÍNKY:
1 Termín "brutto cena' znamená cenu s DPH, termín "netto cena' cenu bez DPH.
2 Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddů 0, vložka 163.
3 Záruční doba: 24 měsíců od data dodání (záruka se nevztahuje na akumulátory).

Vystavil(a): MANSFELDOVÁ Zuzana	Datum vystavení: 11 .2.2021	2/2