NABÍDKA

GARIJA GARIJA TRADE s.r.o.
trade	tř. Generála Píky 5
613 00 Brno
Tel.: +420 546 222 743, Fax: +420 545 223 423
E-mail: info@garija.cz
www.garija.cz
PRO:
Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
Dělnická 1132/24
736 01 Havířov
CZ
tel.: 606 771 921, fax: 596 491 666
ČÍSLO:
DATUM:
VYŘIZUJE:
TEL:
MOBILNÍ TEL.: FAX.:
E-MAIL:
N2021084
05.03.2021 546 222 743, 545 223 423 603 841 550
546 222 743, 545 223 423  @garija.cz
Vážená paní Urbancová,
na základě poptávky ze dne 5.3.2021 nabízíme následující filtry firmy Camfil. Kvalita filtrace je dle ISO 16890. Filtry jsou certifikovány EUROVENT.
OPGP-ES: kompaktní filtr vyrobený skládanou technologií s plastovým ABS rámem, filtrační tkanina ze skelných vláken. Filtr je celospalitelný. Doporučená konečná tlaková ztráta 300 Pa. Do teploty 70°C. HI-FLO: kapsový filtr s rámem z pozinkovaného plechu, filtrační tkanina ze skelných vláken, použití do teploty 70°C. Filtry s normalizovanými rozměry jsou zařazeny do energetické třídy.
CAMFIL, kapsové a kompaktní filtry dle ISO 16890, certifikace EUROVENT
POZ.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA/ MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	
001	HI-FLO ML9
5000 m 3/hod - 130 Pa
592/12x892x640 mm, třída filtrace F9, ePM1 85%
Obj.číslo: 220 091	2 ks	3 049 Kč	6 098 Kč	
002	HI-FLO OL9
2500 m3/hod - 130 Pa, energetická třída C 287/6x892x640 mm, třída filtrace F9, ePM1 85%
Obj.číslo: 220 097	2 ks	1 987 Kč	3 974 Kč	
003	OPGP-ES-F9-592x592x296-00
Energetická třída A
592x592x296 mm, třída filtrace F9, ePM1 80%
3400 m3/h - 90 Pa, teplota 70°C
Obj.číslo: 251 117 500 0	4 ks	3 567 Kč	14 268 Kč	
004	OPGP-ES-F9-592x287x296-00
Energetická třída A
592x287x296 mm, třída filtrace F9, ePM1 80%
1700 m3/h - 90 Pa, teplota 70°C
Obj.číslo: 251 157 500 0	4 ks	2 154 Kč	8 616 Kč	
005	HI-FLO R6
1700 m3/hod - 55 Pa, energetická třída C 287/5x592x520 mm, třída filtrace M6, ePM2,5 50%
Obj.číslo: 220 006	1 ks	838 Kč	838 Kč	
N2021084
Zapsána v OR u KOS v Brně, oddíl C, vložka 26559
© Soft-4-Sale
Strana 1 z 3

NABÍDKA
G
_ GARIJA GARIJA TRADE s.r.o.
trade	tř. Generála Píky 5
613 00 Brno
Tel.: +420 546 222 743, Fax: +420 545 223 423
E-mail: info@garija.cz
www.garija.cz
POZ.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	
006	HI-FLO P6
3400 m3/hod - 55 Pa, energetická třída C, energetická spotřeba 986 kWh/rok
592/10x592x520 mm, třída filtrace M6, ePM2,5 50% Obj.číslo: 220 001	4 ks	1 550 Kč	6 200 Kč	
007	HI-FLO 892/10x287x520-M6
třída filtrace M6, ePM2,5 50%
Obj.číslo: 340 004	2 ks	1 533 Kč	3 066 Kč	
008	HI-FLO P7
3400 m3/hod -105 Pa, energetická třída C, nergetická spotřeba 1348 kWh/rok
592/10x592x520 mm, třída filtrace F7, ePM1 70%
Obj.číslo: 220 011	4 ks	1 613 Kč	6 452 Kč	
009	HI-FLO 592/10x287x520-F7
Energetická třída A, 1700 m3/h - 105 Pa 592/10x287x520 mm, třída filtrace F7, ePM1 60%
Obj.číslo: 220 770 30	4 ks	1 254 Kč	5 016 Kč	
010	HI-FLO 892/8x287x520-M5
třída filtrace M5, ePM10 60%
Obj.číslo: 340 003 4r	2 ks	1 262 Kč	2 524 Kč	
011	HI-FLO A5/520
3400 m3/h - 50 Pa, energetická třída D, energetická spotřeba 1099 kWh/rok
592/6x592x520 mm, třída filtrace M5, ePM10 60%
Obj.číslo: 220 147	8 ks	933 Kč	7 464 Kč	
012	HI-FLO C5/520
1700 m3/h - 50 Pa, energetická třída D
287/3x592x520 mm, třída filtrace M5, ePM10 60%
Obj.číslo: 220 149	6 ks	591 Kč	3 546 Kč	
CELKEM BEZ DPH:68 062,00 Kč CELKEM DPH 21%	14 293,02 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	82 355,02 Kč
zálohová faktura nebo dobírka
12 měsíců
2 + 3 týdny po objednání
do 30.6.2021
Platební podmínky: Záruka:
Dodací doba: Platnost nabídky:
Ceny filtrů jsou fc sklad Brno.
S pozdravem	Gabriel Vedrodi
N2021084
Zapsána v OR u KOS v Brně, oddíl C, vložka 26559
© Soft-4-Sale
Strana 2 z 3

G
_ GARIJA GARIJA TRADE s.r.o.
trade	tř. Generála Píky 5
613 00 Brno
Tel.: +420 546 222 743, Fax: +420 545 223 423
E-mail: info@garija.cz
www.garija.cz
NABÍDKA
N2021084
Zapsána v OR u KOS v Brně, oddíl C, vložka 26559
© Soft-4-Sale
Strana 3 z 3