|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš dopis značky / ze dne | Č.j. | Vyřizuje / telefon | Praha dne |
|  | 7985/SFDI/300109/6877/2021CEO: 76/2021 | Ing. Lucie Bartáková266 097 510 | 16.03.2021 |

**Objednávka měření kvality poskytované internetové konektivity**

Na základě Vaší nabídky u Vás objednávám měření kvality poskytované internetové konektivity (dle požadavku na primární linku 500 Mb/s se zálohou sekundární linky 125 Mb/s), které bude spočívat v aktivitách uvedených níže.

1. Měření nově zřízené Internet přípojky SFDI před jejím uvedením do plného provozu proti referenční 1 Gbps přípojce v síti jiného ISP (T-Mobile) než je dodavatel přípojky SFDI. Délka měření pro primární konektivitu rychlostí 500 Mb/s bude 21 dní, délka měření záložní linky rychlostí 125 Mb/s (s odpojenou primární linkou) bude 7 dní. V průběhu měření dodavatel provede monitoring odezev na několik Internet cílů v CZ i zahraničí. Měření dodavatel provede informativními měřidly (servery).
2. Simulace objemového DDoS útoku na zkušební cíl na zkoušené přípojce při současné simulaci legitimního provozu s cílem ověřit monitoring a eliminaci útoku na straně poskytovatele připojení.

Předpokládaná cena za uvedené služby je uvedena v tabulce níže

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Počet kusů** | **Cena za kus** | **Celkem bez DPH** |
| 1 | Měřící 1Gbps přípojka jeden měsíc | 1 | 11 000,- Kč | 11 000,-Kč |
| 3 | Zápůjčka serverů na jeden měsíc | 2 | 3 000,- Kč | 6 000,- Kč |
| 4 | DDoS orientační cena | 1 | 50 000,- Kč | 50 000,-Kč |
| 5 | Pracnost vlastního měření MD technik | 7 | 5 200,- Kč | 36 400,- Kč |
| 7 | Pracnost DDoS útoku MD manažer KyBe | 3 | 6 000,- Kč | 18 000,- Kč |
|  | **Část 1 (1+3+5)** |  |  | 53 400,-Kč  |
|  | **Část 2 (4+7)** |  |  |  68 000,- Kč |
|  | **Maximální předpokládaná hodnota bez DPH** |  |  | **121 400,- Kč** |

V rámci první části budou realizovány body 1, 3 a 5 z výše uvedené tabulky, čímž bude otestováno, zda poskytovaná internetová konektivita odpovídá zadání VZ a požadavků na primární a sekundární linku. V případě, že služba bude požadavky splňovat, bude následně proveden test DDos na linku, aby si mohl být objednatel jistý, že poskytovaná služba splňuje požadované zadání v plném rozsahu a je tedy bezpečné na ni plně přejít.

Objednatel se zavazuje, že poskytne dodavateli součinnost v podobě poskytnutí technických informací o přípojce poskytovatele (např. IP adresy, zprostředkování komunikace s poskytovatelem při testování DDoS ochrany) a umožní umístění měřícího zařízení v koncovém bodě na straně objednatele zkoušené přípojky a jeho připojení k napájení (max. 4 RU, 500VA).

Žádám Vás o potvrzení přijetí a akceptaci této objednávky (potvrzení viz následující strana objednávky). Po akceptaci bude objednávka uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

S pozdravem

Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI

Dodavatel:

ATS-TELCOM PRAHA a. s.

Nad elektrárnou 1526/45, Praha 10

IČO: 618 60 409

Číslo BÚ: XXXXX

Rozpočtová položka: 5166 01 – Konzultační, poradenské služby, středisko 350

NIPEZ: 72000000-5 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

**Potvrzení Objednávky**

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 76/2021 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za dodavatele dne ………………………………………

Podpis ………………………………………

Jméno a příjmení (hůlkově) ………………………………………