# Technické a obchodní údaje odběrného místa

|  |  |
| --- | --- |
| Evidenční číslo smlouvy:**1101** | Fakturační skupina:**FS\_EX\_1101** |

**1. Údaje o odběrateli: (tyto údaje budou uváděny na faktuře – daňovém dokladu)**

|  |  |
| --- | --- |
| Odběratel: | Příjemce:   |
|  |
| Obchodní firma / jméno a příjmení: | Adresa pro doručování: |
| **Dětský domov DOMINO, Plzeň** | **Dětský domov DOMINO, Plzeň** |
|   | **Vojanova 22**, **318 00 Plzeň** |
| Telefon:  | 373749211 účetní | Telefon:  | 373749213 účetní |
| E-mail:  | Eva.cervena@dddomino.cz | E-mail:  | Ilona.votavova@dddomino.cz |
| Zástupce: | Eva Červená | Zástupce: | Ilona Votavová |
| **Název banky, číslo účtu:** | Způsob platby: |
| **Československá obchodní banka, a.s.**, č.ú.: **259444727/0300** | **Převodním příkazem** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.Údaje o odběrném místě:** |  |  |  |  |  |  |
| Kód odběrného místa: **202514** (**33580**) | Název: **2025 Žlutická 2, pav.H, Domino** |
| Datum zahájení odběru: | Sjednaný maximální ¼ h výkon: | Charakter odběru: | Předpokládaná roční spotřeba ÚT (GJ):  | Předpokládaná roční spotřeba TV (GJ): |  |
| **01.03.2010** | **4** | **kW** | **bytový** | **20** | **GJ** | **35** | **GJ** |  |
| Podlahová plocha pro účely poskytování TV: | Započitatelná podlahová plocha pro UT:  | Poměr UT - % dle podl. plochy: | Počet bytů: |
| byty:  | **131,58** | **m2** | byty: | **131,58** | **m2** | byty: | **100** | **1** |
| nebyty: | **0** | **m2** | nebyty: | **0** | **m2** | nebyty: | **0** |
| Způsob stanovení spotřeby tepelné energie pro otop:  | Umístění měřidla: | % z měřidla: | Měřidlo měří objekty: | Kód sazby: |
| **z měřidla umístěného na patě domu, poměrem dle podl. ploch – Vyhl. 405/2015Sb**. | **Žlutická 2** | **20,92** | Žlutická 2, pav. H,DD Žlutická 2, pav.H, 7.MŠŽlutická 2, pav.H, NP3 | **416** |
| Způsob stanovení spotřeby tepelné energie pro TV:  | Umístění měřidla: | Měřidlo měří objekty: | Kód sazby |
| **z měřidla umístěného na VS, dle Vyhl. 405/2015Sb.** | VS - 2025 Žlutická 4 | Žlutická 1-13, 2-34, Kralovická 12-20 | **413** |
| Způsob stanovení spotřeby TV na odběrném místě:  | **součet bytových vodoměrů TV**  |
| Předávací místo navazuje a zařízení dodavatele ANO  NE **□** |
| Souhlas s letním odběrem ÚT: **ANO x ~~NE~~** (nehodící se škrtněte) Vytápění v období mimo topnou sezónu od 1.6. do 31.8. v případě podmínek daných Vyhl. 194/2007 Sb. |
|

|  |
| --- |
| **3.Sjednané množství tepelné energie pro vytápění a přípravu TV v GJ:**Časový průběh odběru tepelné energie.  |
| Dodavatel souhlasí s navrhovaným množstvím tepelné energie pro příslušný rok pouze jako plánovaným. |

 |
| Leden | **6** | GJ | Květen | **4** | GJ | Září | **4** | GJ |
| Únor | **6** | GJ | Červen | **3** | GJ | Říjen | **5** | GJ |
| Březen | **6** | GJ | Červenec | **3** | GJ | Listopad | **6** | GJ |
| Duben | **5** | GJ | Srpen | **3** | GJ | Prosinec | **6** | GJ |

|  |  |
| --- | --- |
| Kód odběrného místa: **300301** (**38311**) | Název: **3003 Vojanova 22 DD** |
| Datum zahájení odběru: | Sjednaný maximální ¼ h výkon: | Charakter odběru: | Předpokládaná roční spotřeba ÚT (GJ):  | Předpokládaná roční spotřeba TV (GJ): |  |
| **01.01.2012** | **222** | **kW** | **bytový** | **1010** | **GJ** | **0** | **GJ** |  |
| Podlahová plocha pro účely poskytování TV: | Započitatelná podlahová plocha pro UT:  | Poměr UT - % dle podl. plochy: | Počet bytů: |
| byty:  | **0** | **m2** | byty: | **55,7** | **m2** | byty: | **2,12** | **1** |
| nebyty: | **0** | **m2** | nebyty: | **2569,3** | **m2** | nebyty: | **97,88** |
| Způsob stanovení spotřeby tepelné energie pro otop:  | Umístění měřidla: | % z měřidla: | Měřidlo měří objekty: | Kód sazby: |
| **z měřidla umístěného na patě domu** | **Vojanova 22** | **100** | Vojanova 22 | **416** |
| Způsob stanovení spotřeby tepelné energie pro TV:  | Umístění měřidla: | Měřidlo měří objekty: | Kód sazby |
| **z měřidla umístěného na VS, dle Vyhl. 405/2015Sb.** | VS -3003 Vojanova 29 | Vojanova 1-51,22 T. Brzkové 10, 50-64, Lábkova 30 | **413** |
| Způsob stanovení spotřeby TV na odběrném místě:  | **součet bytových vodoměrů TV**  |
| Předávací místo navazuje a zařízení dodavatele ANO  NE **□** |
| Souhlas s letním odběrem ÚT: **ANO x NE** (nehodící se škrtněte) Vytápění v období mimo topnou sezónu od 1.6. do 31.8. v případě podmínek daných Vyhl. 194/2007 Sb. |
|

|  |
| --- |
| **3.Sjednané množství tepelné energie pro vytápění a přípravu TV v GJ:**Časový průběh odběru tepelné energie.  |
| Dodavatel souhlasí s navrhovaným množstvím tepelné energie pro příslušný rok pouze jako plánovaným. |

 |
| Leden | **152** | GJ | Květen | **40** | GJ | Září | **40** | GJ |
| Únor | **141** | GJ | Červen | **30** | GJ | Říjen | **91** | GJ |
| Březen | **101** | GJ | Červenec | **30** | GJ | Listopad | **101** | GJ |
| Duben | **91** | GJ | Srpen | **30** | GJ | Prosinec | **162** | GJ |

|  |
| --- |
| **4. Parametry teplonosného media:** |
| Teplota na vstupu do zařízení Odběratele maximálně 90°C. |
| Tlak na vstupu do zařízení Odběratele maximálně 0,6 Mpa. |
| Rozdíl teplot dodávané a vracené topné vody minimálně 3°C. |
|  |
|  |
| **5. Oznamovací režim:** |
| Telefonní spojení dodavatele: |
| **plánované údržby** | **739 540 304, 739 540 366** |
| **havárie** | **800 505 505, 604 296 776** |
| **odečty měřidel tepla** | **800 505 505, 604 296 776** |
| **pohotovost (prac. dny po 14:00 hod., so, ne, svátky)** | **800 505 505, 604 296 776** |
| **referent obchodního oddělení (smlouvy)** | **377 180 639** |
|  |  |
| Kontaktní osoby a telefonní spojení odběratele: |  |
|  |
| **6. Elektronické zasílání faktur – daňových dokladů:**Elektronické zasílání faktur za dodávku tepelné energie dle této smlouvy: |
| Souhlas se zasíláním faktur-daňových dokladů elektronicky **ANO ~~/ NE~~** *(nehodící se škrtněte)* |
| na e-mail: ilona.votavova@dddomino.cz |