# Technické a obchodní údaje odběrného místa

|  |  |
| --- | --- |
| Evidenční číslo smlouvy:  **1101** | Fakturační skupina:  **FS\_EX\_1101** |

**1. Údaje o odběrateli: (tyto údaje budou uváděny na faktuře – daňovém dokladu)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Odběratel: | | Příjemce: | |
|  | |
| Obchodní firma / jméno a příjmení: | | Adresa pro doručování: | |
| **Dětský domov DOMINO, Plzeň** | | **Dětský domov DOMINO, Plzeň** | |
|  | | **Vojanova 22**, **318 00 Plzeň** | |
| Telefon: | 373749211 účetní | Telefon: | 373749213 účetní |
| E-mail: | Eva.cervena@dddomino.cz | E-mail: | Ilona.votavova@dddomino.cz |
| Zástupce: | Eva Červená | Zástupce: | Ilona Votavová |
| **Název banky, číslo účtu:** | | Způsob platby: | |
| **Československá obchodní banka, a.s.**, č.ú.: **259444727/0300** | | **Převodním příkazem** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.Údaje o odběrném místě:** | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |
| Kód odběrného místa: **202514** (**33580**) | | | | | | | | | | Název: **2025 Žlutická 2, pav.H, Domino** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum zahájení odběru: | | | Sjednaný maximální ¼ h výkon: | | | | | | | Charakter odběru: | | | | Předpokládaná roční spotřeba ÚT (GJ): | | | | | | | Předpokládaná roční spotřeba TV (GJ): | | | | |  | |
| **01.03.2010** | | | **4** | | | **kW** | | | | **bytový** | | | | **20** | | | **GJ** | | | | **35** | | | | **GJ** |  | |
| Podlahová plocha pro účely poskytování TV: | | | | | | | | Započitatelná podlahová plocha pro UT: | | | | | | | | | | | Poměr UT - % dle podl. plochy: | | | | | | | Počet bytů: | |
| byty: | **131,58** | | | | **m2** | | | byty: | | | **131,58** | | | | **m2** | | | | byty: | | | **100** | | | | **1** | |
| nebyty: | **0** | | | | **m2** | | | nebyty: | | | **0** | | | | **m2** | | | | nebyty: | | | **0** | | | |
| Způsob stanovení spotřeby tepelné energie pro otop: | | | | | | | | Umístění měřidla: | | | | | | | % z měřidla: | | | | | | | Měřidlo měří objekty: | | | | Kód sazby: | |
| **z měřidla umístěného na patě domu, poměrem dle podl. ploch – Vyhl. 405/2015Sb**. | | | | | | | | **Žlutická 2** | | | | | | | **20,92** | | | | | | | Žlutická 2, pav. H,DD Žlutická 2, pav.H, 7.MŠ  Žlutická 2, pav.H, NP3 | | | | **416** | |
| Způsob stanovení spotřeby tepelné energie pro TV: | | | | | | | | Umístění měřidla: | | | | | | | | | | | Měřidlo měří objekty: | | | | | | | Kód sazby | |
| **z měřidla umístěného na VS, dle Vyhl. 405/2015Sb.** | | | | | | | | VS - 2025 Žlutická 4 | | | | | | | | | | | Žlutická 1-13, 2-34, Kralovická 12-20 | | | | | | | **413** | |
| Způsob stanovení spotřeby TV na odběrném místě: | | | | | | | | | **součet bytových vodoměrů TV** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Předávací místo navazuje a zařízení dodavatele ANO  NE **□** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Souhlas s letním odběrem ÚT: **ANO x ~~NE~~** (nehodící se škrtněte) Vytápění v období mimo topnou sezónu od 1.6. do 31.8. v případě podmínek daných Vyhl. 194/2007 Sb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | **3.Sjednané množství tepelné energie pro vytápění a přípravu TV v GJ:**  Časový průběh odběru tepelné energie. | | Dodavatel souhlasí s navrhovaným množstvím tepelné energie pro příslušný rok pouze jako plánovaným. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leden | | **6** | | GJ | | | Květen | | | | | **4** | | | | | | GJ | | Září | | | | **4** | | | GJ |
| Únor | | **6** | | GJ | | | Červen | | | | | **3** | | | | | | GJ | | Říjen | | | | **5** | | | GJ |
| Březen | | **6** | | GJ | | | Červenec | | | | | **3** | | | | | | GJ | | Listopad | | | | **6** | | | GJ |
| Duben | | **5** | | GJ | | | Srpen | | | | | **3** | | | | | | GJ | | Prosinec | | | | **6** | | | GJ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód odběrného místa: **300301** (**38311**) | | | | | | | | | | Název: **3003 Vojanova 22 DD** | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum zahájení odběru: | | | Sjednaný maximální ¼ h výkon: | | | | | | | Charakter odběru: | | | Předpokládaná roční spotřeba ÚT (GJ): | | | | | | Předpokládaná roční spotřeba TV (GJ): | | | |  | |
| **01.01.2012** | | | **222** | | | **kW** | | | | **bytový** | | | **1010** | | **GJ** | | | | **0** | | | **GJ** |  | |
| Podlahová plocha pro účely poskytování TV: | | | | | | | | Započitatelná podlahová plocha pro UT: | | | | | | | | | Poměr UT - % dle podl. plochy: | | | | | | Počet bytů: | |
| byty: | **0** | | | | **m2** | | | byty: | | | **55,7** | | | **m2** | | | byty: | | | **2,12** | | | **1** | |
| nebyty: | **0** | | | | **m2** | | | nebyty: | | | **2569,3** | | | **m2** | | | nebyty: | | | **97,88** | | |
| Způsob stanovení spotřeby tepelné energie pro otop: | | | | | | | | Umístění měřidla: | | | | | | % z měřidla: | | | | | | Měřidlo měří objekty: | | | Kód sazby: | |
| **z měřidla umístěného na patě domu** | | | | | | | | **Vojanova 22** | | | | | | **100** | | | | | | Vojanova 22 | | | **416** | |
| Způsob stanovení spotřeby tepelné energie pro TV: | | | | | | | | Umístění měřidla: | | | | | | | | | Měřidlo měří objekty: | | | | | | Kód sazby | |
| **z měřidla umístěného na VS, dle Vyhl. 405/2015Sb.** | | | | | | | | VS -3003 Vojanova 29 | | | | | | | | | Vojanova 1-51,22 T. Brzkové 10, 50-64, Lábkova 30 | | | | | | **413** | |
| Způsob stanovení spotřeby TV na odběrném místě: | | | | | | | | | **součet bytových vodoměrů TV** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Předávací místo navazuje a zařízení dodavatele ANO  NE **□** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Souhlas s letním odběrem ÚT: **ANO x NE** (nehodící se škrtněte) Vytápění v období mimo topnou sezónu od 1.6. do 31.8. v případě podmínek daných Vyhl. 194/2007 Sb. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | **3.Sjednané množství tepelné energie pro vytápění a přípravu TV v GJ:**  Časový průběh odběru tepelné energie. | | Dodavatel souhlasí s navrhovaným množstvím tepelné energie pro příslušný rok pouze jako plánovaným. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leden | | **152** | | GJ | | | Květen | | | | | **40** | | | | GJ | | Září | | | **40** | | | GJ |
| Únor | | **141** | | GJ | | | Červen | | | | | **30** | | | | GJ | | Říjen | | | **91** | | | GJ |
| Březen | | **101** | | GJ | | | Červenec | | | | | **30** | | | | GJ | | Listopad | | | **101** | | | GJ |
| Duben | | **91** | | GJ | | | Srpen | | | | | **30** | | | | GJ | | Prosinec | | | **162** | | | GJ |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Parametry teplonosného media:** | |
| Teplota na vstupu do zařízení Odběratele maximálně 90°C. | |
| Tlak na vstupu do zařízení Odběratele maximálně 0,6 Mpa. | |
| Rozdíl teplot dodávané a vracené topné vody minimálně 3°C. | |
|  | |
|  | |
| **5. Oznamovací režim:** | |
| Telefonní spojení dodavatele: | |
| **plánované údržby** | **739 540 304, 739 540 366** |
| **havárie** | **800 505 505, 604 296 776** |
| **odečty měřidel tepla** | **800 505 505, 604 296 776** |
| **pohotovost (prac. dny po 14:00 hod., so, ne, svátky)** | **800 505 505, 604 296 776** |
| **referent obchodního oddělení (smlouvy)** | **377 180 639** |
|  |  |
| Kontaktní osoby a telefonní spojení odběratele: |  |
|  | |
| **6. Elektronické zasílání faktur – daňových dokladů:**  Elektronické zasílání faktur za dodávku tepelné energie dle této smlouvy: | |
| Souhlas se zasíláním faktur-daňových dokladů elektronicky **ANO ~~/ NE~~** *(nehodící se škrtněte)* | |
| na e-mail: ilona.votavova@dddomino.cz | |