OBJEDNÁVKA č. VO-2021-421-000004

Odběratel
Dodavatel
Bendlova 154/19
SZ Trade s.r.o.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.
Masaryka veřejná výzkumná instituce
Podbabská 2582/30
IČO : 00020711
DIČ : CZ00020711
196 00 Praha
CZECH REPUBLIC
IČO dodavatele : 01967151
DIČ dodavatele : CZ01967151
160 00 Praha
Rej.veř.výzkum.inst. dle zřiz.list. č. j. 7081/M/06, op.12/06
Příjemce
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka v.v.i., Podbaská 2582/30,  Praha 6
Kód akce
R
24.03.2021
Zajistí dodavatel
Bez daně
Datum vytvoření
Způsob dopravy
Ceny jsou uváděny
Požadované datum dodání
30.06.2021
Způsob úhrady
Bankovní převod
Požadovaný čas dodání
Vytvořil
Vohadlo Jiří
Doplnění drenáže a odvodnění u budovy C
Předmět
Kód zboží
Poř.
Název zboží
Datum dodání
Množství
MJ
Cena za MJ
Cena celkem
ZZZ
1,00
Přípravné zemní a výkopové práce
106 160,00
106 160,00
1
ZZZ
1,00
Doplnění drenáže kolem výškové části
budovy C
69 450,00
69 450,00
2
ZZZ
1,00
Doplnění dešťové kanalizace u nízké části
budovy C
81 710,00
81 710,00
3
ZZZ
1,00
Dokončovací práce, úpravy povrchů
99 398,00
99 398,00
4
ZZZ
1,00
Vedlejší rozpočtové náklady
24 270,26
24 270,26
4
ZZZ
1,00
Rezerva na případné nepředvídatelné práce
17 335,90
17 335,90
5
Celkem s DPH
CZK
CZK
398 324,16
83 648,07
CZK
481 972,23
Cena celkem bez DPH
Celkem DPH
Předání staveniště od 12.4.2021.
Zvláštní podmínky pro provádění díla:
1. Zhotovitel zodpovídá na bezpečnost práce svých pracovníků.
2. Práce je možné provádět v době od 6:00 do 20:00 a vč. So a Ne.
3. Objednatel poskytne pracovníkům zhotovitele uzamykatelnou místnost jako šatnu.
4. O průběhu prací bude veden stavební deník.
5. Výkopové práce budou zahájeny až po vytýčení kabelových tras (zejména kabelu VN, který vede do výškové části budovy)
6. Případné vícepráce budou zahájeny až po jejich písemném potvrzení ze strany objednatele (ve stavebním deníku).
7. Při provádění prací vždy zůstane průjezdná a čistá vozovka vedoucí kolem budovy C.
Záruční podmínky: zhotovitel poskytne na ukončené dílo záruku 36 měsíců od data jeho písemném předání.
Platební podmínky: objednatel neposkytuje zálohy, splatnost faktury (s přenesenou dańovou povinností) bude minimálně 14 dní od jejího
doručení
Oprávněnými osobami objednatele jsou pan Jiří Vohadlo nebo jeho zástupce pan František Dobiáš.
Podrobný rozpis prací a dodávek je uveden příloze této objednávky.
Objednávka bude zveřejněna v centrálním registru smluv, její zveřejnění zajistí objednatel
.
                                                                                          Ing. Jiří Šoustek, MBA
                                                                                      náměstek ředitele pro ekonomickou
                                                                                      a provozně technickou činnost
Tento doklad byl vytištěn informačním systémem QI 102.21
Kontaktní údaje odběratele
List č.
1 / 2

OBJEDNÁVKA č. VO-2021-421-000004

Vyřizuje
Vohadlo Jiří, jiri.vohadlo@vuv.cz, 724602957
Kontaktní osoba
Tento doklad byl vytištěn informačním systémem QI 102.21
List č.
2 / 2

Soupis prací a dodávek - Příloha k objednávce č. VO-2021-421-000004

Pol.	Popis prací a dodávek	Jednotka	množství	
				
1	Přípravné zemní a výkopové práce			
1.1	stržení zeminy	kpl	1	
1.2	ruční výkop tř.1 kolem 18	m3	10	
1.3	ruční výkop tř.3 obkopání kolem budovy C	m3	80	
1.4	řezání a likvidace asfaltové plochy	m2	12	
1.5	přesun výkopu do 100m	m3	2,6	
1.6	odvoz a sanace zeminy	kpl	1	
				
2	Doplnění drenáže kolem výškové části budovy C			
2.1	drenážní trubka vč. betonového lože	bm	80	
2.2	nopová folie š.2m	m2	134	
2.3	geotextilie	m2	100	
2.4	štěrk fr. 16-32	m3	25	
2.5	pokládka drenážní trubky vč. zhotovení betonového lože	bm	70	
2.6	beton prostý tř. C12/15	m3	0,5	
2.7	ruční zásyp drenáže	m3	25	
2.8	doprava betonu	kpl	1	
				
3	Doplnění dešťové kanalizace u nízké části budovy C			
3.1	kanalizační trubka ON 150-200	bm	25	
3.2	kanalizační trubka ON 200-300	bm	20	
3.3	příruby, kolena, tvarovky	kpl	1	
3.4	střešní gaigr	ks	4	
3.5	kompletace kanalizace	kpl	1	
3.6	napojení do kanalizační šachty	kpl	1	
3.7	štěrkopísek 0-8mm	m3	8	
3.8	ruční obsypání	m3	8	
3.9	doprava materiálu	kpl	1	
				
4	Dokončovací  práce, úpravy povrchů			
4.1	zásyp rýh kolem objektu se zhutněním	m3	35	
4.2	betonové lože pro obrubníky	bm	37	
4.3	beton prostý tř. C12/15	m3	0,5	
4.4	doprava betonu	kpl	1	
4.5	obrubník zahradní	bm	37	
4.6	řezání obrub	ks	8	
4.7	osazení obrubníků	bm	35	
4.8	ukončovací lišta pro nopovou folii	bm	67	
4.9	montáž ukončovací lišty	bm	67	
4.10	kačírek 8/16	t	11	
4.11	ruční zásyp kačírku	t	11	
4.12	štěrk pod zámkovou dlažbu 8-16	t	1,7	
4.13	zámková dlažba (místo původní asfaltové plochy, která bude dotčena výkopem pro kanalizaci)	m2	10	
4.14	kladení zámkové dlažby	m2	10	
4.15	doprava materiálu	kpl	1	
				
5	vedlejší rozpočtové náklady	%	7	
6	rezerva	%	5	

Kontaktní údaje odběratele
Na faktuře uvádějte vždy naše číslo objednávky.
Žádáme Vás o potvrzení objednávky.