|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Příloha Kupní smlouvy – Dodávka světel na noční osvětlení Dřevěného městečka** |  |  |
| **pol** | **Název a popis položky** | **Množství** | **cena za jednotku** | **CENA CELKEM** |
| **1** | **LED SmartWhite architektonický reflektor** LED SmartWhite architektonický reflektor s nastavitelnou teplotou chromatičnosti od 2700K do 6500K, 6x15W multičipový LED zdroj, vyzařovací úhel 7°, řízení DMX 512, dvouřádkový LCD displej s tlačítky, napájení 230W, typický příkon 70W, IP67 krytí, IK09 krytí, barva šasi svítidla RAL9011, materiál šasi z hliníku, rozměry 216 x 261 x 200 mm (šxvxh), hmotnost 5,7 kg | 2 | 21 350,00 Kč | 42 700,00 Kč |
| **2** | **LED SmartWhite architektonický reflektor** LED SmartWhite architektonický reflektor s nastavitelnou teplotou chromatičnosti od 2700K do 6500K, 6x15W multičipový LED zdroj, vyzařovací úhel 40°, řízení DMX 512, dvouřádkový LCD displej s tlačítky, napájení 230W, typický příkon 70W, IP67 krytí, IK09 krytí, barva šasi svítidla RAL9011, materiál šasi z hliníku, rozměry 216 x 261 x 200 mm (šxvxh), hmotnost 5,7 kg | 1 | 21 350,00 Kč | 21 350,00 Kč |
| **3** | **LED SmartWhite architektonický reflektor** LED SmartWhite architektonický reflektor s nastavitelnou teplotou chromatičnosti od 2700K do 6500K, 6x15W multičipový LED zdroj, vyzařovací úhel 7°x30°, řízení DMX 512, dvouřádkový LCD displej s tlačítky, napájení 230W, typický příkon 70W, IP67 krytí, IK09 krytí, barva šasi svítidla RAL9011, materiál šasi z hliníku, rozměry 216 x 261 x 200 mm (šxvxh), hmotnost 5,7 kg | 1 | 21 350,00 Kč | 21 350,00 Kč |
| **4** | **LED SmartWhite architektonický reflektor** LED SmartWhite architektonický reflektor s nastavitelnou teplotou chromatičnosti od 2700K do 6500K, 6x15W multičipový LED zdroj, vyzařovací úhel 60°, řízení DMX 512, dvouřádkový LCD displej s tlačítky, napájení 230W, typický příkon 70W, IP67 krytí, IK09 krytí, barva šasi svítidla RAL9011, materiál šasi z hliníku, rozměry 216 x 261 x 200 mm (šxvxh), hmotnost 5,7 kg | 2 | 21 350,00 Kč | 42 700,00 Kč |
| **5** | **Výkonný LED SmartWhite architektonický reflektor** Výkonný LED SmartWhite architektonický reflektor s nastavitelnou teplotou chromatičnosti od 2700K do 6500K, 12x15W multičipový LED zdroj, vyzařovací úhel 7°, řízení DMX 512, dvouřádkový LCD displej s tlačítky, napájení 230W, typický příkon 130W, IP67 krytí, IK10 krytí, barva šasi svítidla RAL9011, materiál šasi z hliníku, rozměry 310 x 348 x 230 mm (šxvxh), hmotnost 10,8 kg | 1 | 29 490,00 Kč | 29 490,00 Kč |
| **6** | **Výkonný LED SmartWhite architektonický reflektor** Výkonný LED SmartWhite architektonický reflektor s nastavitelnou teplotou chromatičnosti od 2700K do 6500K, 12x15W multičipový LED zdroj, vyzařovací úhel 30°, řízení DMX 512, dvouřádkový LCD displej s tlačítky, napájení 230W, typický příkon 130W, IP67 krytí, IK10 krytí, barva šasi svítidla RAL9011, materiál šasi z hliníku, rozměry 310 x 348 x 230 mm (šxvxh), hmotnost 10,8 kg | 2 | 29 490,00 Kč | 58 980,00 Kč |
| **7** | **Výkonný LED SmartWhite architektonický reflektor** Výkonný LED SmartWhite architektonický reflektor s nastavitelnou teplotou chromatičnosti od 2700K do 6500K, 12x15W multičipový LED zdroj, vyzařovací úhel 40°, řízení DMX 512, dvouřádkový LCD displej s tlačítky, napájení 230W, typický příkon 130W, IP67 krytí, IK10 krytí, barva šasi svítidla RAL9011, materiál šasi z hliníku, rozměry 310 x 348 x 230 mm (šxvxh), hmotnost 10,8 kg | 1 | 29 490,00 Kč | 29 490,00 Kč |
| **8** | **Stínící rámeček pro výkonný LED SmartWhite architektonický reflektor** Stínící rámeček pro výkonný LED SmartWhite architektonický reflektor, materiál plech, barva rámečku RAL9011, průměr 264 mm, výška 78 mm, hmotnost 1,1 kg | 3 | 2 280,00 Kč | 6 840,00 Kč |
| **CENA CELKEM BEZ DPH** | 252 900,00 Kč |
|
| **DPH** | 53 109,00 Kč |
|
| **CENA CELKEM VČETNĚ DPH** | 306 009,00 Kč |
|
|  |  |  |  |  |