**„ SZ Rájec nad Svitavou -**

**nákup a položení zátěžových koberců do expozic zámku.“**

**1. Požadované technické parametry zátěžových koberců:**

|  |  |
| --- | --- |
| Materiál: | 100% polyamid IMPREL |
| Váha vlasu: | 750g/m2 |
| Váha celkem: | 1 780 g/m2 |
| Výška vlasu: | 4 mm |
| Výška celkem: | 6 mm |
| Počet vpichů: | 256 000/m2 |
| Dostupné šířky: | 4m, 5 m |
| Podklad: | Synthetic Backing |
| Typ koberce: | Velur COC |
| Třída zátěže: | 32 |
| Barva: | tmavě červený odstín |

|  |  |
| --- | --- |
| Tepelný odpor: | 0,11 m2 K/W |
| Zvuková pohltivost: | ISO 354: ca 0,20 alpha w |
| Zvuková izolace: | ISO 140-8: ca 25 dB delta L |
| Třída požární odolnosti: | Cfl-s1 (pouze s kompletní přilnavostí) |

**2. Dodávka koberců včetně práce a dopravy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cena bez DPH |
| 1. | Demontáže původních koberců | 355 m2 | 9.940,-Kč |
| 2. | Úprava podlahových ploch( historické parkety) | 355 m2 | 3.905,-Kč |
| 3. | Dodávka nových koberců dle požadované technické specifikace | 366 m2 | 196.542,-Kč |
| 4. | Pokládka, řezání, lepení + pomocný materiál | soubor | 24.140,-Kč |
| 5. | Doprava a cestovné | soubor | 11.040,-Kč |
|  |  |  |  |
|  | Celkem |  | 245.567,-Kč |

**NABÍDKA CELKEM**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Cena celkem bez DPH** | **245.567,-Kč** |
| **DPH 21%** | **51.569,07 Kč** |
| **Cena celkem s DPH** | **297.136,07 Kč** |