Příloha č. 3 - Technika pro realizaci divadelních představení a koncertů, s výjimkou techniky, kterou zajišťuje HDK

1 den akce HDK - technika, základní personál (4 osoby), podílná část M/D  
Minimální cena za techniku v rámci celé akce

Cena bez DPH

xx Kč xx Kč

Příloha č. 3 - Technika pro realizaci divadelních představení a koncertů, s výjimkou techniky, kterou zajišťuje HDK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | c | D |
| 3 | Technika | Množství | Příkon A |
| 4 | Stage and roof systém | 1 |  |
| 5 | Stage extension incl. Roofs (5x10m, height 6m) | 2 |  |
| 6 | ALU Loading Ramp 1,2 x 3m, 1 000kg | 1 |  |
| 7 | Meteostanice GARNI 1055 Arcus | 1 |  |
| 8 | LED screen SMD P6 cabinet - outdoor (64x64cm, 96x96pix), 11,52 x 6,4 m | 180 | 1,8 |
| 9 | LED video processor - VD Wall LVP 605 S - LINSN | 1 |  |
| 10 | HP ProBook 450 G4 | 1 |  |
| 11 | Robert Juliat CYRANO 3/8 HMI 2500W | 3 | 12,17 |
| 12 | Meyer Sound MG-MICA caster frame | 2 |  |
| 13 | Meyer Sound MICA - Compact High-Power Curvilinear Array Loudspeaker | 24 | 4,3 |
| 14 | Meyer Sound MTF-MICA/M'elodie - transition frame | 2 |  |
| 15 | Meyer Sound M'elodie - UltraCompact High-Power Curvilinear Array Loudspeaker | 6 | 2 |
| 16 | Meyer Sound Galileo 616 - Loudspeaker Management System | 1 |  |
| 17 | Meyer Sound 700-HP - UltraHigh-Power Subwoofer | 8 | 9,5 |
| 18 | Meyer Sound PSM-2 - Stage Monitor | 7 | 8 |
| 19 | Intercom Belt pack - ClearCom | 8 |  |
| 20 | Intercom Headset - Canford SMH 210 | 8 |  |
| 21 | Intercom Main station - ClearCom CS-210 | 1 |  |
| 22 | Přípravna | 2 |  |
| 23 | Montáž | 1 |  |
| 24  25  26 | Demontáž | 1 |  |
| 27 | Název | Množství | cena bez DPH /12h |
| 28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43 | Obsluha techniky nad rámec základní ceny za 1 den akce HDK | 1 | xx Kč |

Příloha č. 3 - Technika pro realizaci divadelních představení a koncertů, s výjimkou techniky, kterou zajišťuje HDK

31000mm

