|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE STAVBY** | | | | |
| Kód: |  | VYL0011 |  |  |
| **Stavba:** | | **Stavební úpravy KS UNL - SO-01 Nadpraží M** | |  |
| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Ústí nad Labem | Datum: | 29.03.2021 |
| Zadavatel: | |  | IČ: |  |
| Krajský soud v Ústí nad Labem | | | DIČ: |  |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 05074541 |
| Develop plus s.r.o. | | | DIČ: | CZ05074541 |
| Projektant: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
| Martin Růžička | |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz.](http://www.cs-urs.cz/) Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. | | | | |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **23 016,00** |
|  |  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH | základní | 21,00% | **23 016,00** | **4 833,36** |
|  | snížená | 15,00% | **0,00** | **0,00** |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **27 849,36** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | |
| Kód: | VYL0011 |  |  |  |  |
| **Stavba:** | **Stavební úpravy KS UNL - SO-01 Nadpraží M** | |  |  |  |
| Místo: | **Ústí nad Labem** | Datum: | 29.03.2021 | |  |
| Zadavatel: | Krajský soud v Ústí nad Labem | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | Develop plus s.r.o. | Zpracovatel: | Martin Růžička | |  |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| **Náklady stavby celkem** | |  | **23 016,00** | **27 849,36** |  |
| **SO-01** | **Nadpraží M** |  | 23 016,00 | 27 849,36 | **STA** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | | | |
| Stavba: | | | | |
| Stavební úpravy KS UNL - SO-01 Nadpraží M | | | | |
| Objekt: | | | | |
| **SO-01 - Nadpraží M** | | | | |
| KSO: | | 801 61 | CC-CZ: | 1220 |
| Místo: | | Ústí nad Labem | Datum: | 29.03.2021 |
| Zadavatel: | |  | IČ: |  |
|  | Krajský soud v Ústí nad Labem | | DIČ: |  |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 05074541 |
|  | Develop plus s.r.o. | | DIČ: | CZ05074541 |
| Projektant: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  | Martin Růžička |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz.](http://www.cs-urs.cz/) Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. | | | | |
| **Cena bez DPH** | |  |  | **23 016,00** |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 23 016,00 | 21,00% | 4 833,36 |
|  | snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **27 849,36** |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Stavební úpravy KS UNL - SO-01 Nadpraží M

## SO-01 - Nadpraží M

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Ústí nad Labem | Datum: | 29.03.2021 |
| Zadavatel: Uchazeč: | Krajský soud v Ústí nad Labem Develop plus s.r.o. | Projektant: Zpracovatel: | Martin Růžička |
| Kód dílu - Popis | | Cena celkem [CZK] | |
| **Náklady stavby celkem** | | **23 016,00** | |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 3 234,94 | |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | | 847,82 | |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | | 298,71 | |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | | 1 819,45 | |
| 997 - Přesun sutě | | 268,96 | |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | 16 152,87 | |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | | 14 408,27 | |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | 1 310,49 | |
| 790 - Demontáže PSV | | 434,11 | |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | 3 628,19 | |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Stavební úpravy KS UNL - SO-01 Nadpraží M

## SO-01 - Nadpraží M

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0,837 | 14,88 | 12,45 | CS ÚRS 2020 01 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Ústí nad Labem | Datum: | 29.03.2021 |
| Zadavatel: Uchazeč: | Krajský soud v Ústí nad Labem Develop plus s.r.o. | Projektant: Zpracovatel: | Martin Růžička |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem 23 016,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 3 234,94 |  |
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 847,82 |
| 1 | K | 61-001 | Butylová oboustranná lepící páska (dodávka+montáž) | m | 6,700 | 126,54 | 847,82 |  |
|  | PP |  | Butylová oboustranná lepící páska (dodávka+montáž) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(1) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,85\*2 |  | 3,700 |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*1 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,700 |  |  |  |
|  | D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 298,71 |  |
| 2 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 4,500 | 66,38 | 298,71 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*1,50 |  | 4,500 |  |  |  |
|  | D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 1 819,45 |  |
| 3 | K | 952901111.01 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | kmpl | 1,000 | 1 277,23 | 1 277,23 |  |
|  |  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 619991011.01 | Obalení konstrukcí a prvků vnitřního vybavení místnosti fólií přilepenou lepící páskou | kmpl | 1,000 | 542,22 | 542,22 |  |
|  | PP |  | Obalení konstrukcí a prvků vnitřního vybavení místnosti fólií přilepenou lepící páskou |  |  |  |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 268,96 |  |
| 5 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 0,093 | 612,66 | 56,98 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 0,093 | 482,89 | 44,91 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 km |  |  | | |  |
|  | VV |  | 0,093\*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,837 | | |  |
| 8 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,093 | 1 662,63 | 154,62 |  |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného |  |  | | |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  | 16 152,87 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 14 408,27 |  |
| 9 | K | 763121612 | Montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna předsazená | m2 | 0,777 | 429,60 | 333,80 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,22\*1,85\*1 |  | 0,407 |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,10\*1,85\*2 |  | 0,370 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,777 |  |  |  |
| 10 | K | 763121612.01 | Příplatek k montáži nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna předsazená za nýtované spoje  (dodávka+montáž) | m2 | 0,777 | 268,07 | 208,29 |  |
|  | PP |  | Příplatek k montáži nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna předsazená za nýtované spoje (dodávka+montáž) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,22\*1,85\*1 |  | 0,407 |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,10\*1,85\*2 |  | 0,370 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,777 |  |  |  |
| *11* | *M* | *59030617* | *profil výztužný UA 50* | *m* | *3,885* | *160,80* | *624,71* | *CS ÚRS 2020 01* |
|  | PP |  | profil výztužný UA 50 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:n*  *Žárově pozinkovaný, podélně děrovaný plech tl. 2,0 mm.* |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(17) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,85\*2 \*1,05 |  | 3,885 |  |  |  |
| *12* | *M* | *1541114002* | *profil ocel L ohýbaný rovnoramenný 60x40x3 mm* | *t* | *0,009* | *41 939,90* | *377,46* |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:n*  *Hmotnost: 2,24 kg/m* |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(14) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,85\*2\*2,24\*0,001 \*1,05 |  | 0,009 |  |  |  |
| *13* | *M* | *1541114003* | *profil ocel L ohýbaný rovnoramenný 30x20x2 mm* | *t* | *0,003* | *40 205,70* | *120,62* |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:n*  *Hmotnost: 0,74 kg/m* |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(15) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,85\*2\*0,74\*0,001 \*1,05 |  | 0,003 |  |  |  |
| 14 | K | 763164791 | Montáž SDK obkladu kcí jednoduché opláštění | m2 | 1,517 | 752,99 | 1 142,29 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,22+0,10\*2)\*1,85\*1 |  | 0,777 |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,10\*2)\*1,85\*2 |  | 0,740 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,517 |  |  |  |
| *15* | *M* | *59030025* | *deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm* | *m2* | *1,593* | *172,10* | *274,16* | *CS ÚRS 2020 01* |
|  | PP |  | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,517 \*1,05 |  | 1,593 |  |  |  |
| 16 | K | 763121712 | SDK stěna předsazená zalomení | m | 5,550 | 222,33 | 1 233,93 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení  stěny |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,85\*2 |  | 3,700 |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,85\*1 |  | 1,850 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,550 |  |  |  |
| 17 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 1,517 | 35,03 | 53,14 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní  penetrační nátěr |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 18 | K | 763121751 | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 1,517 | 64,06 | 97,18 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 763121716.01 | SDK úprava styku silikátovým tmelem (dodávka+montáž) | m | 7,400 | 92,84 | 687,02 |  |
|  | PP |  | SDK úprava styku silikátovým tmelem (dodávka+montáž) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(12) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,85\*2 |  | 3,700 |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,85\*2 |  | 3,700 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,400 |  |  |  |
| 20 | K | 763121716.02 | SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (dodávka+montáž) | m | 1,850 | 398,42 | 737,08 |  |
|  | PP |  | SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (dodávka+montáž) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,85\*1 |  | 1,850 |  |  |  |
| 21 | K | 763111742 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky | m2 | 1,554 | 41,07 | 63,82 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | EPS tl.3cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,22\*1,85\*1 |  | 0,407 |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,10\*1,85\*2 |  | 0,370 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 0,777 |  |  |  |
|  | VV |  | EPS tl.4cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,22\*1,85\*1 |  | 0,407 |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,10\*1,85\*2 |  | 0,370 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 0,777 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,554 |  |  |  |
| *22* | *M* | *28375931* | *deska EPS 70 tl 30mm* | *m2* | *0,793* | *54,30* | *43,06* | *CS ÚRS 2020 01* |
|  | PP |  | deska EPS 70 tl 30mm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:n*  *lambda=0,039 [W / m K]* |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,777 \*1,02 |  | 0,793 |  |  |  |
| *23* | *M* | *28375932* | *deska EPS 70 tl 40mm* | *m2* | *0,793* | *72,30* | *57,33* | *CS ÚRS 2020 01* |
|  | PP |  | deska EPS 70 tl 40mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,777 \*1,02 |  | 0,793 |  |  |  |
| 24 | K | 763111741 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky | m2 | 1,924 | 34,43 | 66,24 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(4) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,22+0,10)\*2\*1,85\*1 |  | 1,184 |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,10\*2)\*1,85\*2 |  | 0,740 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,924 |  |  |  |
| *25* | *M* | *28329276* | *fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2* | *m2* | *2,116* | *36,20* | *76,60* | *CS ÚRS 2020 01* |
|  | PP |  | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,924 \*1,10 |  | 2,116 |  |  |  |
| 26 | K | 763131613 | Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled | m2 | 3,150 | 803,30 | 2 530,40 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD jednovrstvé |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*(0,70+0,35) |  | 3,150 |  |  |  |
| *27* | *M* | *59030626* | *profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60* | *m* | *4,410* | *39,50* | *174,20* | *CS ÚRS 2020 01* |
|  | PP |  | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(3) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,70\*6 \*1,05 |  | 4,410 |  |  |  |
| *28* | *M* | *59030624* | *profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28* | *m* | *6,300* | *26,30* | *165,69* | *CS ÚRS 2020 01* |
|  | PP |  | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:n*  *Pro stropní konstrukce a předsazené stěny. Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95.* |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(2) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*2 \*1,05 |  | 6,300 |  |  |  |
| *29* | *M* | *59030045* | *profil stěnový CW 50* | *m* | *2,205* | *50,40* | *111,13* | *CS ÚRS 2020 01* |
|  | PP |  | profil stěnový CW 50 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:n*  *Pro stěnové konstrukce. Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95.* |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,35\*6 \*1,05 |  | 2,205 |  |  |  |
| *30* | *M* | *59030042* | *profil vodící stěnový UW 50* | *m* | *6,300* | *41,00* | *258,30* | *CS ÚRS 2020 01* |
|  | PP |  | profil vodící stěnový UW 50 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:n*  *Vodicí profil pro stěnové konstrukce. Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95.* |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*2 \*1,05 |  | 6,300 |  |  |  |
| 31 | K | 763131621 | Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled | m2 | 2,460 | 113,82 | 280,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*(0,72+0,10) |  | 2,460 |  |  |  |
| *32* | *M* | *59030025* | *deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm* | *m2* | *2,583* | *172,10* | *444,53* | *CS ÚRS 2020 01* |
|  | PP |  | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,46 \*1,05 |  | 2,583 |  |  |  |
| 33 | K | 763121716.01 | SDK úprava styku silikátovým tmelem (dodávka+montáž) | m | 7,440 | 92,87 | 690,95 |  |
|  | PP |  | SDK úprava styku silikátovým tmelem (dodávka+montáž) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(12) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*2+0,72\*2 |  | 7,440 |  |  |  |
| 34 | K | 763121716.02 | SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (dodávka+montáž) | m | 4,440 | 397,72 | 1 765,88 |  |
|  | PP |  | SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (dodávka+montáž) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00+0,72\*2 |  | 4,440 |  |  |  |
| 35 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 2,460 | 40,18 | 98,84 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*(0,72+0,10) |  | 2,460 |  |  |  |
| 36 | K | 763131721 | SDK podhled skoková změna v do 0,5 m | m | 3,000 | 317,00 | 951,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do  0,5 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00 |  | 3,000 |  |  |  |
| 37 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 2,400 | 38,03 | 91,27 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*(0,70+0,10) |  | 2,400 |  |  |  |
| *38* | *M* | *28329276* | *fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2* | *m2* | *2,640* | *36,10* | *95,30* | *CS ÚRS 2020 01* |
|  | PP |  | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,40 \*1,10 |  | 2,640 |  |  |  |
| 39 | K | 763131752 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu | m2 | 2,100 | 56,86 | 119,41 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | VV |  | EPS tl.3cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*0,70 |  | 2,100 |  |  |  |
| *40* | *M* | *28375931* | *deska EPS 70 tl 30mm* | *m2* | *2,142* | *53,70* | *115,03* | *CS ÚRS 2020 01* |
|  | PP |  | deska EPS 70 tl 30mm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce:n*  *lambda=0,039 [W / m K]* |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,10 \*1,02 |  | 2,142 |  |  |  |
| 41 | K | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 2,460 | 77,47 | 190,58 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*(0,72+0,10) |  | 2,460 |  |  |  |
| 42 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0,096 | 1 344,05 | 129,03 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 1 310,49 |  |
| 43 | K | 784161111 | Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m | 8,550 | 60,16 | 514,37 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,85\*2 |  | 3,700 |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,85\*1 |  | 1,850 |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*1 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 8,550 |  |  |  |
| *44* | *M* | *59030680* | *páska ze skelných vláken pro SDK* | *m* | *8,978* | *1,00* | *8,98* | *CS ÚRS 2020 01* |
|  | PP |  | páska ze skelných vláken pro SDK |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 8,55 \*1,05 |  | 8,978 |  |  |  |
| 45 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 8,297 | 94,87 | 787,14 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,22+0,10\*2)\*1,85\*1 |  | 0,777 |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,10\*2)\*1,85\*2 |  | 0,740 |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*(0,72+0,10) |  | 2,460 |  |  |  |
|  | VV |  | stěny |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*0,72\*2 |  | 4,320 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 8,297 |  |  |  |
|  | D | 790 | Demontáže PSV |  |  |  | 434,11 |  |
| 46 | K | 766421811 | Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2 | m2 | 1,050 | 173,18 | 181,84 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(D2) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*0,35 |  | 1,050 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,050 |  |  |  |
| 47 | K | 766421822 | Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů | m2 | 1,050 | 50,86 | 53,40 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Demontáž obložení podhledů podkladových roštů |  |  |  |  |  |
| 48 | K | 766211819 | Demontáž garnýží | m | 3,000 | 66,29 | 198,87 |  |
|  | PP |  | Demontáž garnýží |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(D2) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3.NP |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 3 628,19 |  |
| 49 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kmpl | 1,000 | 722,16 | 722,16 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |
| 50 | K | 071103000 | Provoz investora (stavební práce budou prováděny mimo pracovní dobu) | kmpl | 1,000 | 2 906,03 | 2 906,03 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Provoz investora (stavební práce budou prováděny mimo pracovní dobu) |  |  |  |  |  |