Příloha č.1 - Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem:
„Rámcová dohoda – pořízení spotřebního materiálu (opakování)“ – část 1, název: Materiál (LabVEZ)

Dodavatel:	Angstorm laboratory s.r.o.
Se sídlem:	Jankovcova 2a ,170 00 , Praha 7
Zastoupený:	Ondřejem Čadkem - Jednatelem
IČO:	05652847

Veškeré nabízené pryskyřice jsou kompatibilní se sterelitografickou 3D tiskárnou FormLabs. Balením je 1L cartridge. Podrobná specifikace je součástí přiložených katalogových listů k jednotlivým pryskyřicím.
Konstrukční pryskyřice pro univerzální použití, s tvarovou přesností
FormLabs Grey Pro Resin (šedá pryskyřice Pro) - vysoká přesnost 100 nebo 50 um vrstva, mírné protažení a nízké tečení, viz katalogový list.

Konstrukční pryskyřice vyztužená skelným vláknem
FormLabs Rigid 4000 Resin - vyztužení sklem, vysoká tuhost a přesnost, hladký, lesklý povrchem tisku,
viz katalogový list.

Konstrukční pryskyřice pro pevné díly podobná materiálu ABS
FormLabs Tough 2000 vhodná pro robustní prototypování, nejpevnější a nejtužší materiál z rodiny Tough & Durable Resins. Simuluje pevnost a tuhost ABS, je vhodný pro přípravky a upínky vyžadující minimální průhyb.

Konstrukční pryskyřice pro poddajné díly podobná materiálu PE
FormLabs Durable Resin pro poddajné prototypy, pružný a nárazuvzdorný materiál vhodný pro stlačitelné díly a sestavy s nízkým třením a nedegradujícími povrchy, přípravky a upínky podstupující výrazné nárazy. Simuluje pevnost a tuhost polyetylenu (PE).

Konstrukční čirá biokompatibilní pryskyřice, sterilizace autoklávem
FormLabs Biomed Clear – Konstrukční pryskyřice vhodná pro medicínské technologie. Po vytvrzení umožňuje parní sterilizaci v autoklávu. Vyhovuje biokompatibilitě dle normy ISO 10993.

Konstrukční elastická pryskyřice, tuhost do 50 ShA
FormLabs Elastic 50A – elastická pryskyřice podobná silikonu, po vytvrzení průsvitná, indentační tuhost po tisku 40 ShA, po vytvrzení 50 ShA

Pryskyřice pro rychlé prototypy
FormLabs Draft – pryskyřice pro rychlé prototypy, vrstva tisku 300 um.

Čirá pryskyřice
FormLabs Clear – čirá pryskyřice zajišťující opticky čirý model. Možnost tisku vrstvy 25, 50 a 100 um. Mechanické vlastnosti stejné jako u standardních pryskyřic.

Zásobní tank kompatibilní s Form2 a konstrukčními pryskyřicemi
Formlabs Form 2 Resin Tank LT – tank s vyšší životností u standardních pryskyřic Clear, Draft a nutný pro použití s konstrukčními a vysoce pevnostními pryskyřicemi typu GreyPro, Rigid, Durable, Tough.

Ceník zboží:
Popis položky	Počet ks	Cena za ks bez DPH(Kč)	Celkem za položku bez DPH(Kč)	
Konstrukční pryskyřice pro univerzální použití, s tvarovou přesností	8	4950,-	39600,-	
Konstrukční pryskyřice vyztužená skelnýmvláknem	4	5500,-	22000,-	
Konstrukční pryskyřice pro pevnédíly podobná materiálu ABS	4	4950,-	19800,-	
Konstrukční pryskyřice pro poddajné díly podobná materiálu PE	4	4950,-	19800,-	
Konstrukční čirá biokompatibilní pryskyřice, sterilizace autoklávem	4	9100,-	36400,-	
Konstrukční elastická pryskyřice, tuhost do 50 ShA	4	5600,-	22400,-	
Pryskyřice prorychlé prototypy	8	3700,-	29600,-	
Čirá pryskyřice	4	3700,-	14800,-	
Zásobní tank kompatibilní s Form2 a konstrukčními pryskyřicemi	20	2500,-	50000,-	
Celková cena za celé plnění, tj. za veškeré množství Zboží 			254400,-	

V Praze dne 5.2.2021

Bc. Ondřej

Digitálně podepsal Bc. Ondřej Čadek

Angstorm laboratory s.r.o.

Čadek
Jakub

Datum: 2021.02.11
22:35:25 +01'00'

c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-05652847,
o=Angstorm Laboratory s.r.o., ou=2, cn=Jakub Kosatík,

serialNumber=P717113

……………………………………………………K…o…sa…tík………sn=Ko…satík,…given…Name…=Jakub,