**SMLOUVA O DÍLO č. ek 4-20/2021**

**Rekonstrukce kanceláře sociálních pracovnic na koupelnu a pokoj  Domova Božice, příspěvková organizace**

uzavřená v souladu s ustanovením [§ 2586](file:///C%3A%5CUsers%5Cekonom%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5C2019%20v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%5Cpr%C5%AFchoz%C3%AD%20pokoje%5Cpr%C5%AFchoz%C3%AD%20pokoje%20Bo%C5%BEice%202019%5CCR267858296) a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

[občanský zákoník](file:///C%3A%5CUsers%5Cekonom%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5C2019%20v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%5Cpr%C5%AFchoz%C3%AD%20pokoje%5Cpr%C5%AFchoz%C3%AD%20pokoje%20Bo%C5%BEice%202019%5CCR267851)

Domov Božice, příspěvková organizace

se sídlem: Božice 188, Božice 671 64

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 2020283/0300

IČO: 45671877

Zastoupena: Mgr. Ing. Ivanou Petráškovou, MBA, ředitelkou

dále jen **„Objednatel“**

a

Společnost: **STAVIMAL s.r.o.**

se sídlem: Pražákova 510/51, 619 00 Brno

IČ: 26921677

DIČ: CZ26921677

Zastoupen: Miroslavem Rakem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Sberbank CZ a.s.

Číslo účtu: 4200022528/6800

dále jen **„Zhotovitel“**

dále jen **„Zhotovitel“**

ve smlouvě společně jako **„Smluvní strany“**

*uzavírají společně tuto SMLOUVU O DÍLO*

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

* 1. Zhotovitel se podpisem této smlouvu zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí Dílo, jehož předmětem jsou:
	2. Rekonstrukce kanceláře sociálních pracovnic dle zadání zadavatele uvedené v příloze č1 k této smlouvě v budovách Domova Božice, příspěvková organizace. (dále jen **„Dílo“**) dle projektové dokumentace Díla a tvořící přílohu č. 1 této smlouvy. Provedením Díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební Dílo a vztahujícím se na stavební Díla tohoto charakteru v rozsahu zadávací dokumentace. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.
	3. Rozsah a kvalita díla je dána požadavky objednatele, položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, touto smlouvou, příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla a požadavky vyplývajícími z vyjádření DOS a správců sítí.
	4. Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil předmětem díla, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace Díla, včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
	5. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadání stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocenit jej. Následně je povinen předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

**Článek II.**

**Doba plnění**

2.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede Dílo v době od 1.6.2021
do 31.12.2021.

2.2 Doba dokončení Díla může být přiměřeně prodloužena:

1. vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele
2. jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. „vyšší moc“). Smluvní strany jsou povinny se o takových okolnostech bezprostředně informovat a dohodnout způsob jejich řešení

**Článek III.**

**Cena díla**

3.1 Dohodnutá smluvní cena je stanovena následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkem bez DPH** | **299 739,23** |
| DPH 15% | **44 960,88** |
| **Celkem vč. DPH** | **344 700,11** |

a považuje se za cenu nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady potřebné ke splnění předmětu díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena bez DPH. Výše DPH bude zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.

3.2 Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do 7 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí Díla. Lhůtu splatnosti smluvní strany dohodly na 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktury budou vystaveny ve 2 vyhotoveních a jejich přílohou bude soupis provedených prací potvrzený stavebním a technickým dozorem.

**Článek IV.**

**Předání a převzetí díla**

4.1 Do předání Díla nese Zhotovitel odpovědnost za škody na předmětu Díla, jestliže těmto škodám mohl předejít.

4.2 Dílo bez vad bude Zhotovitelem předáno a Objednatelem převzato nejpozději do 7 dnů od jeho zhotovení. O tomto se strany zavazují sepsat písemný protokol.

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

4.4 Zhotovitel nese odpovědnost za případné vady a nedodělky. V případě jejich výskytu není Objednatel povinen dílo převzít a Zhotovitel se zavazuje tyto vady a nedodělky na vlastní náklady odstranit v přiměřené lhůtě, stanovené Objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že jsou o nepřevzetí díla povinny sepsat záznam ve dvou kopiích s platností originálu. Zápis bude obsahovat také dohodnuté termíny odstranění vad
a nedodělků. Každá strana obdrží jednu kopii zápisu.

4.5 Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky díla předložení veškerých dokladů, atestů, revizních zpráv, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, DOS a správci sítí, prohlášení o shodě podle zák. č. [22/1997 Sb.](file:///C%3A%5CUsers%5Cekonom%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5C2019%20v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%5Cpr%C5%AFchoz%C3%AD%20pokoje%5Cpr%C5%AFchoz%C3%AD%20pokoje%20Bo%C5%BEice%202019%5CCR4571)
o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. [163/2002 Sb.](file:///C%3A%5CUsers%5Cekonom%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5C2019%20v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%5Cpr%C5%AFchoz%C3%AD%20pokoje%5Cpr%C5%AFchoz%C3%AD%20pokoje%20Bo%C5%BEice%202019%5CCR73181) o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, doklady o předání dotčených pozemků vlastníkům s vyjádřením vlastníků.

**Článek V.**

**Záruka za jakost**

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo si po dobu 5 let od jeho převzetí objednatelem zachová obvyklé vlastnosti a že bude způsobilé k použití pro účel, k jakému bylo zhotoveno. K tomuto dává zhotovitel záruku za jakost díla v délce trvání 5 let.

5.2 Uvedené záruky se nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí či zlým úmyslem.

**Článek VI.**

**Povinnosti stran**

6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době. Reklamace případných vad musí být učiněna výhradně písemnou formou. Reklamované vady musí být Zhotovitelem odstraněny do 15 týdnů od doručení reklamace Objednatelem.

6.2 Objednatel se Zhotoviteli zavazuje poskytovat při zhotovení Díla potřebnou součinnost.

6.3 Zhotovitel je povinen dodržovat při zhotovování Díla právní řád České republiky.

6.4 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu zhotovování díla umožnit Objednateli kontrolu jeho řádného plnění dle této smlouvy.

6.5 Zhotovitel se zavazuje na staveništi udržovat pořádek, odstraňovat odpady výhradně v souladu se zákonem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy a odpovídá za veškeré škody za nedodržení těchto podmínek. Staveniště bude vyklizeno nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí díla.

6.6 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého bude provádět každodenní záznamy. Do deníku může provádět záznamy také Objednatel a jeho stavební dozor, zástupce autora projektu a zástupci Objednatele.

6.7 Zhotovitel se zavazuje provést veškeré revize a zkoušky, vyhotovit dokumentaci provedení stavby a dodat všechny atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů.

6.8 Před započetím díla je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli jméno osoby pověřené stavebním dozorem.

**Článek VII.**

**Smluvní pokuty**

7.1 Zhotovitel se Objednateli v případě prodlení s plněním zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.

7.2 Objednatel se Zhotoviteli v případě prodlení s platbou za řádně předané a převzaté Dílo zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.

7.3 Ke smluvní pokutě či úroku z prodlení bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.

7.4. Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

**Článek VIII.**

**Závěrečná ujednání**

8.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

8.2 Zhotovitel je dle [§ 2, pís. e)](file:///C%3A%5CUsers%5Cekonom%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5C2019%20v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%5Cpr%C5%AFchoz%C3%AD%20pokoje%5Cpr%C5%AFchoz%C3%AD%20pokoje%20Bo%C5%BEice%202019%5CCR6555310) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

8.3 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze stran obdrží po jednom.

8.4 Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět jen písemně formou číslovaných dodatků, se souhlasem obou smluvních stran.

8.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz jejich pravé a svobodné vůle stvrzují svými podpisy.

**Seznam příloh:** Příloha číslo 1 – Položkový rozpis projektové dokumentace

V Božicích dne 26.4.2021 V Brně dne 26.4.2021

......................................... .........................................
Ivana Petrášková, ředitelka Miroslav Rak
Objednatel Zhotovitel

Příloha č1 – Položkový rozpis projektové dokumentace

|  |
| --- |
| **Položkový soupis prací a dodávek** |
| S: | 2021 | Domov Božice |
| O: | 01 | Budova - domov Božice |
| R: | 02 | Stavební úpravy - pokoj, sprcha 1NP - rozpočtářský |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** |  |  |  | **0,00** |
| 1 | 342261112RS1 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm | m2 | 16,70000 |   | 0,00 |
|  |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. |
| 2 | 342263513R1 | Revizní dvířka 300x300 mm | kus | 1,00000 |   | 0,00 |
| **Díl:** | **6** | **Úpravy povrchu, podlahy** |  |  |  | **0,00** |
| 3 | 602011118R001 | Omítka jádrová vápenná, ručně + podhoz 50% | m2 | 19,70000 |   | 0,00 |
| **Díl:** | **61** | **Úpravy povrchů vnitřní** |  |  |  | **0,00** |
| 4 | 611421231RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 25,80000 |   | 0,00 |
|  |  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |
| 5 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 10,00000 |   | 0,00 |
| 6 | 612421331RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových | m2 | 78,00000 |   | 0,00 |
|  |  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |
| 7 | 612409991RT3 | Začištění omítek kolem obkladů, s použitím suché maltové směsi | m | 12,00000 |   | 0,00 |
| 8 | 612425921R01 | + podhoz | m2 | 2,00000 |   | 0,00 |
| **Díl:** | **63** | **Podlahy a podlahové konstrukce** |  |  |  | **0,00** |
| 9 | 632411904R00 | Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,  | m2 | 20,30000 |   | 0,00 |
|  |  | s rozprostřením a uhlazením |
| 10 | 631311121R1 | Doplnění mazanin rychlobetonem do 1 m2 | kpl | 1,00000 |   | 0,00 |
| 11 | 632411110R1 | Samonivelační stěrka,ruč.zpracování tl.15 mm | m2 | 20,30000 |   | 0,00 |
| 12 | 965048515R1 | Broušení betonových povrchů | m2 | 20,30000 |   | 0,00 |
| 13 | 631320032R1 | , beton C 16/20, vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm | m2 | 5,50000 |   | 0,00 |
| **Díl:** | **94** | **Lešení a stavební výtahy** |  |  |  | **0,00** |
| 14 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 25,00000 |   | 0,00 |
| **Díl:** | **96** | **Bourání konstrukcí** |  |  |  | **0,00** |
| 15 | 965042141RT1 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 0,33000 |   | 0,00 |
| 16 | 971033531R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 2,10000 |   | 0,00 |
|  |  | základovém nebo nadzákladovém, |
|  |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |
| 17 | 974031144R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm | m | 8,00000 |   | 0,00 |
|  |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |
| 18 | 974042567R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm | m | 3,00000 |   | 0,00 |
|  |  | nebo dlažbě s betonovým podkladem |
| 19 | 965049111RT | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl.do 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí | m3 | 0,33000 |   | 0,00 |
| 20 | 974031144R01 | Vysekání rýh ve zdi cihelné pro rozvody ELI vč. zapravení | kpl | 1,00000 |   | 0,00 |
|  |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |
| 21 | 978011191R1 | Otlučení omítek vnitřních vápenných do 100% | m2 | 19,70000 |   | 0,00 |
| **Díl:** | **99** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **0,00** |
| 22 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů u do výšky 6 m | t | 14,22000 |   | 0,00 |
|  |  | oborů 801, 803, 811 a 812 |
| **Díl:** | **711** | **Izolace proti vodě** |  |  |  | **0,00** |
| 23 | 711212005R00 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace | m2 | 28,00000 |   | 0,00 |
|  |  | dvouvrstvá |
| 24 | 711212611RT01 | Těsnicí pás do rohů, Mapeband š. 100 mm (fa Mapei) | m | 18,00000 |   | 0,00 |
| 25 | 711786066R01 | Opracování podlah.žlabů | kus | 2,00000 |   | 0,00 |
| **Díl:** | **712** | **Povlakové krytiny** |  |  |  | **0,00** |
| 26 | 712990813R1 | Odstranění násypu nebo nánosu tl. 15 cm, z ploch jednotlivě do 10 m2 | m2 | 5,50000 |   | 0,00 |
| **Díl:** | **713** | **Izolace tepelné** |  |  |  | **0,00** |
| 27 | 713121111RV5 | Izolace podlah tepelná na sucho, tloušťky 100 mm, jednovrstvá | m2 | 5,50000 |   | 0,00 |
| 28 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 5,50000 |   | 0,00 |
| **Díl:** | **721** | **Vnitřní kanalizace** |  |  |  | **0,00** |
| 29 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 | m | 6,00000 |   | 0,00 |
|  |  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. |
|  |  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. |
| 30 | 721170966R1 | Napojení na kanalizaci,úprava stoupací potrubí | kus | 1,00000 |   | 0,00 |
|  |  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |
| 31 | 721213326R1 | Žlab odtok. KLASIK,do prostoru,plný rošt,dl.1200mm | kus | 2,00000 |   | 0,00 |
| **Díl:** | **722** | **Vnitřní vodovod** |  |  |  | **0,00** |
| 32 | 722202512R1 | Ventil PP-R D 20x1/2" | kus | 3,00000 |   | 0,00 |
| 33 | 722300021R1 | Vodovod, potrubí PPR - D 20 mm, mirelon, tlaková zlouška | m | 8,00000 |   | 0,00 |
| **Díl:** | **725** | **Zařizovací předměty** |  |  |  | **0,00** |
| 34 | 725291111R00 | Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 300 mm, bílé | soubor | 4,00000 |   | 0,00 |
| 35 | 725823111R00 | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 2,00000 |   | 0,00 |
| 36 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu | kus | 2,00000 |   | 0,00 |
| 37 | 64214330R | umyvadlo š = 550 mm; hl. 450 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby | kus | 2,00000 |   | 0,00 |
| **Díl:** | **735** | **Otopná tělesa** |  |  |  | **0,00** |
| 38 | 735151812R2 | Demontáž otopných těles panelových 1řadých,2820 mm | kus | 2,00000 |   | 0,00 |
| 39 | 735192924R01 | Zpětná montáž otop.těles | kus | 2,00000 |   | 0,00 |
| 40 | 735494811R1 | Vypuštění, napuštěví vody z otopných těles, odvzdušnění | kpl | 1,00000 |   | 0,00 |
| **Díl:** | **766** | **Konstrukce truhlářské** |  |  |  | **0,00** |
| 41 | 766661422R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 1,00000 |   | 0,00 |
|  |  | Dveře s protipožární odolností do 30 minut. |
| 42 | 766670011R01 | Montáž obložkové protipož.zárubně | kus | 1,00000 |   | 0,00 |
| 43 | 766670011R1 | Výměna fazetové obložkové zárubně atyp.900/2050mm š.200mm | kus | 1,00000 |   | 0,00 |
| 44 | 61165392R1 | Dveře fazetové požární EI30 bezpeč. tř.2 90x197 cm, vč.kování | kus | 1,00000 |   | 0,00 |
| 45 | 61181103R1 | Zárubeň obklad. protipožární š. 90 cm/st. 8-30 cm, fólie, požární odolnost 30 minut | kus | 1,00000 |   | 0,00 |
| **Díl:** | **771** | **Podlahy z dlaždic a obklady** |  |  |  | **0,00** |
| 46 | 771575107R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 12,70000 |   | 0,00 |
| 47 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 22,40000 |   | 0,00 |
|  |  | vč. dodávky a montáže silikonu. |
| 48 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | t | 0,24100 |   | 0,00 |
|  |  | 50 m vodorovně |
| 49 | 597642020R | dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér | m2 | 12,70000 |   | 0,00 |
| **Díl:** | **776** | **Podlahy povlakové** |  |  |  | **0,00** |
| 50 | 776421100RU1 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku | m | 10,00000 |   | 0,00 |
| 51 | 776521100RU2 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm | m2 | 13,10000 |   | 0,00 |
| 52 | 776511820R | Odstranění PVC a koberců, z ploch nad 20 m2 | m2 | 25,00000 |   | 0,00 |
| **Díl:** | **781** | **Obklady keramické** |  |  |  | **0,00** |
| 53 | 781475114R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 29,00000 |   | 0,00 |
| 54 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t | 0,41000 |   | 0,00 |
| 55 | 781491001R01 | Montáž lišt k obkladům PVC vč.materiálu | m | 16,00000 |   | 0,00 |
| 56 | 597623121R | dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat; PEI 4 | m2 | 29,00000 |   | 0,00 |
| **Díl:** | **784** | **Malby** |  |  |  | **0,00** |
| 57 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 78,00000 |   | 0,00 |
| 58 | 784195212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 105,00000 |   | 0,00 |
| 59 | 784195222R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné | m2 | 54,00000 |   | 0,00 |
| 60 | 784011221R1 | Zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie | m2 | 25,00000 |   | 0,00 |
| **Díl:** | **M21** | **Elektromontáže** |  |  |  | **0,00** |
| 61 | 210220R1 | Demontáž svítidel | kus | 6,00000 |   | 0,00 |
| 62 | 210220R2 | Montáž svítidel | kus | 4,00000 |   | 0,00 |
| 63 | 210220R3 | Nástěnné svítidlo | kus | 1,00000 |   | 0,00 |
| 64 | 210220R4 | Dodávka a montáž detektoru kouře | kus | 1,00000 |   | 0,00 |
| 65 | 210810005R01 | Kabel CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 65,00000 |   | 0,00 |
| 66 | 741 31 | Revize elektroinstalace | KS | 1,00000 |   | 0,00 |
| 67 | 741 31-0201 | Vypínač pod omítku komplet (STROJEK, RÁMEČEK, KLAPKA) - BÍLÁ, 419,4, 1210,5 | KS | 1,00000 |   | 0,00 |
| 68 | 741 31-3001 | ZÁS. DVOJNÁSOBNÁ S OCHR. KOLÍKEM, S CLONKAMI 16A 230V BÍLÁ, 3601,8, 6118 | KS | 6,00000 |   | 0,00 |
| **Díl:** | **D96** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **0,00** |
| 69 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 8,70000 |   | 0,00 |
| 70 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 87,00000 |   | 0,00 |
| 71 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 8,80000 |   | 0,00 |
| 72 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 8,70000 |   | 0,00 |
| 73 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 8,70000 |   | 0,00 |
| 74 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP  | t | 8,70000 |   | 0,00 |
| **Díl:** | **VN** | **Vedlejší náklady** |  |  |  | **0,00** |
| 75 | 010 | Nespecifikované náklady | Kč | 1,00000 |   | 0,00 |
| 76 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 |   | 0,00 |
|  |  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. |
| 77 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1,00000 |   | 0,00 |
|  |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce |
|  |  |  |  |  |  |  |