**Zadání pro architektonickou studii na využití 2. a 3. NP zámku Nová Horka**

Záměrem je vypracování koncepce řešící úpravy vnitřních prostor 2. a 3. NP zámku Nová Horka tak, aby sloužily zamýšleným účelům. Studie bude respektovat již zpracovanou projektovou dokumentaci, která řeší prostor spojovací schodišťové haly ve 2. NP (místnost 2.32 včetně obou schodišť) a nebude tento prostor řešit. Dále musí být studie koncipována v návaznosti na již provedené projekty. Jelikož jde o realizace, u nichž je dána doba udržitelnosti, budou respektovány z toho vyplývající omezení.

Nezbytnou součástí studie bude zhodnocení stávajícího stavu technického vybavení budovy v daných prostorách a navržení nutných úprav zajišťujících plnohodnotný provoz. Řešení navrhovaná studií musí být v souladu s památkovou ochranou objektu.

Některým plánovaným aktivitám tvůrčího charakteru by mohlo být prospěšné umístění prostor pro krátkodobé ubytování přímo na zámku. Studie bude zahrnovat samostatný oddíl, který popíše možnosti a problematiku umístění prostor pro krátkodobé ubytování v rámci 2. nebo 3. NP, zejména s ohledem na bezpečnost provozu, komunikační schémata a památkovou ochranu budovy.

Součástí studie bude řešení nového vstupu z vnějšku budovy (výtah, schodiště), umožňující komunikační obslužnost nezávisle na návštěvnickém provozu 1. NP a schodišťové haly ve 2. NP. Základním prostorem k umístění tohoto prvku je vnitřní západní nároží objektu. Řešení musí respektovat požadavky provozní, technické a bezpečnostní při splnění podmínek památkové péče. V případě variantního řešení budou ve studii podrobně zdůvodněny výhody a nevýhody jednotlivých návrhů.

Dále bude zpracován také kvalifikovaný odhad celkových nákladů akce podle objemových jednotek v členění na jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory včetně osazovaných technologií.

Studie musí být zpracována se všemi nezbytnými náležitostmi tak, aby mohla být použita jako podklad pro výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby.

Požadovaná náplň řešených interiérů:

***2. NP***

1. Multifunkční sál sloužící pro společenské, kulturní a hudební účely, včetně návrhu na mobiliární a technické vybavení.
2. Prostory (celé místnosti nebo místnosti dělitelné mobilní zástěnou) odpovídající kapacitě minimálně čtyř současně pracujících umělců pro využití formou atelieru, tvůrčí umělecké dílny apod.

Prostory využitelné jako hudební ateliery, resp. učebny, s odpovídající technickou připraveností pro mobilní zvuková zařízení.

Funkce obou typů prostor se mohou prolínat, bude-li technicky zajištěna jejich adaptibilita.

1. Sociální zařízení obsluhující tyto prostory nezávisle na návštěvnickém provozu zámku. V případě ateliérů, resp. multifunkčních prostor s tímto zaměřením, navrhne studie řešení omyvatelných zón, sloužících jako přípravna materiálů typu hlína, sádra, dřevo a podobně.
2. Prostory pro živou expozici tradičních řemesel, jejíž součástí má být také tzv. experimentárium, spojující pro návštěvníka edukační a rukodělnou činnost. Tyto prostory budou osazeny mobiliářem umožňujícím vystavení historických exponátů a jejich replik (vitríny, vitrínové stěny, sokly, regály apod.).

Vzhledem k zaměření této části prostor na samostatné skupiny návštěvníků (např. školní třída), je nutno počítat i s umístěním sociálních zařízení a základní hygienou (umyvadlo, výlevka apod.).

Součástí těchto prostor bude také zázemí edukátorů, buďto formou oddělené místnosti, nebo variabilní mobilní zástěnou apod. Jako variantní umístění se nabízí využití 3. NP. Pro expozici řemesel a experimentárium bude využito cca 30 % podlahové plochy 2. NP.

***3. NP***

1. Navržení využití stávajících kancelářských prostor 3. NP včetně mobiliáře a technického vybavení s ohledem na požadavky památkové ochrany a bezpečného provozu objektu. Součástí návrhu bude i posouzení možnosti využití dosud nevyužívaných prostorů půdy.