Rozpočet restaurování

Letohrádek Amerika

Muzeum Antonína Dvořáka - restaurování schodišťových prvků

náklady na dopravu, jsou součástí nabídkové ceny

investor zajistí součinnost v zajištění přístupu, dodávce el. proudu, vody a sociálního zázemí

[1. Restaurováni kamenného vstupního schodiště hlavní branou

cena

|  |  |
| --- | --- |
| zdokumentování stávajícího stavu | 1500,00 Kč |
| doplňuj (cí průzkum - odebrání vzorků a zjištění zasolení | 1600,00 Kč |
| odstranění volných nečistot za sucha - trávy a prachu | 1 200,00 Kč |
| netlakové omytí, očistění povrchu kamene | 900,00 Kč |
| předzpevnění, prekonsolidace degradovaných částí před čištěním tlak.vodou | 1 300,00 Kč |
| v případě zjištění zasolení kamene, provedení zabalů na sníženi obsahů soli | 5 900,00 Kč |
| mytí tlakovou vodou, nebo párou s regulovaným tlakem | 3 950,00 Kč |
| odstranění degradačních činitelů, mechů, lišejníků a tmavých krust | 16 100,00 Kč |
| penetrace zvětralých míst kamene např. Remmers KSE 300 | 1800,00 Kč |
| odstranění nevhodných degradovaných tmelů, spár a sekundárních doplňků | 7 950,00 Kč |
| odstranění sekundárních cementových šlemů na plochách stupňů | 3 100,00 Kč |
| vyjmutí nevhodných sekundárních řiluňků a nahrazení novými, ve stejné zrnitosti, novými | 9 550,00 Kč |
| konsolidace a slepení prasklých míst v kameni | 8 900,00 Kč |
| konsolidace kovových prvků v kameni, použit vhodný inhibritor, hlavní brána a kramle | 8 500,00 Kč |
| modelace chybějících částí a nové spárování minerálním tmelem v odpovídající zrnitosti i barvě | 10 955,00 Kč |
| lokální barevná retuš doplňku,spár a tmelů | 8 950,00 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| barevné scelení | 4 800,00 Kč |
| biocidní ošetfení proti růstu mechů, řas a lišejníků | 1900,00 Kč |
| závěrečná hydrofobizace | 2 200,00 Kč |

2. Restaurování kamenných stupňů mezi hlavní bránou a hlavním vstupem do letohrádku

cena

|  |  |
| --- | --- |
| zdokumentování stávajícího stavu | 1 000,00 Kč |
| doplňující průzkum - odebrání vzorků a zjištění zasolení | 1300,00 Kč |
| odstranění volných nečistot za sucha - trávy a prachu | 800,00 Kč |
| netlakové omytí, očistění povrchu kamene | 800,00 Kč |
| předzpevnění, prekonsolidace degradovaných částí před čištěním tlak.vodou | 1050,00 Kč |
| v případě zjištění zasolení kamene, provedení zábalů na snížení obsahů soli | 2 700,00 Kč |
| mytí tlakovou vodou, nebo párou s regulovaným tlakem | 2 300,00 Kč |
| odstranění degradačních činitelů, mechů, lišejníků a tmavých krust | 8 220,00 Kč |
| penetrace zvětralých míst kamene např. Remmers KSE 300 | 1 200,00 Kč |
| odstranění nevhodných degradovaných tmelů, spár a sekundárních doplňků | 4 500,00 Kč |
| vyjmutí nevhodných sekundárních filuňků a nahrazení novými, ve stejné zrnitosti, novými | 2 200,00 Kč |
| konsolidace a slepení prasklých míst v kameni | 1 150,00 Kč |
| modelace chybějících částí a nové spárování minerálním tmelem v odpovídající zrnitosti i barví | 6 800,00 KČ |
| lokální barevná retuš doplňku,spár a tmelů | 4 950,00 Kč |
| barevné scelení | 2 800,00 Kč |
| biocidní ošetření proti růstu mechů, řas a lišejníků | 1 500,00 Kč |
| závěrečná hydrofobizace | 1 950,00 Kč |
|  | |
| **3. Restaurování kamenných stupňů ve služební brance z ulice do zahrady** | |

|  |  |
| --- | --- |
| zdokumentování stávajícího stavu | 800,00 Kč |
| doplňující průzkum - odebrání vzorků a zjištění zasolení | 1 200,00 Kč |
| odstranění volných nečistot za sucha - trávy a prachu | 500,00 Kč |
| netlakové omytí, očistění povrchu kamene | 500,00 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| předzpevnění, prekonsolidace degradovaných částí před čištěním tlak.vodou | 700,00 Kč |
| v případě zjištění zasolení kamene, provedení zabalů na snížení obsahů soli | 1 800,00 Kč |
| mytí tlakovou vodou, nebo párou s regulovaným tlakem | 1 550,00 KČ |
| odstranění degradačních činitelů, mechů, lišejníků a tmavých krust | 3 100,00 Kč |
| penetrace zvětralých míst kamene např. Remmers KSE 300 | 1100,00 Kč |
| odstranění nevhodných degradovaných tmelů, spár a sekundárních doplňků | 2 000,00 Kč |
| vyjmutí nevhodných sekundárních filuňků a nahrazení novými, ve stejné zrnitosti, novými | 2 050,00 KČ |
| konsolidace a slepení prasklých míst v kameni | 500,00 Kč |
| modelace chybějících částí a nové spárování minerálním tmelem v odpovídající zrnitosti i barvě | 2 650,00 Kč |
| lokální barevná retuš doplňku,spár a tmelů | 1 900,00 Kč |
| barevné scelení | 1 000,00 KČ |
| biocidní ošetření proti růstu mechů, řas a lišejníků | 500,00 Kč |
| závěrečná hydrofobizace | 1050,00 Kč |
|  | |
| **4. Restaurování hlavního pětibokého schodiště do letohrádku |** | |
|  | |
| zdokumentování stávajícího stavu | 2 000,00 Kč |
| doplňující průzkum - odebrání vzorků a zjištěni zasolení | 1800,00 Kč |
| odstranění volných nečistot za sucha - trávy a prachu | 1500,00 Kč |
| netlakové omytí, očistění povrchu kamene | 1 200,00 Kč |
| předzpevnění, prekonsolidace degradovaných částí před čištěním tlak.vodou | 2 100,00 Kč |
| v případě zjištění zasolení kamene, provedení zabalů na snížení obsahů soli | 5 500,00 Kč |
| mytí tlakovou vodou, nebo párou s regulovaným tlakem | 5 800,00 Kč |
| odstranění degradačních činitelů, mechů, lišejníků a tmavých krust | 23 850,00 Kč |
| penetrace zvětralých míst kamene např. Remmers KSE 3 00 | 2 950,00 KČ |
| odstranění nevhodných degradovaných tmelů, spár a sekundárních doplňků | 9 850,00 Kč |
| odstranění sekundárních cementových šlemů na plochách stupňů | 4 700,00 Kč |
| vyjmutí nevhodných sekundárních filuňků a nahrazeni novými, ve stejné zrnitosti, novými | 12 500,00 Kč |
| konsolidace a slepení prasklých míst v kameni | 7 900,00 Kč |
| konsolidace kovových prvků v kameni, použit vhodný inhibritor, kramle | 1000,00 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| modelace chybějících částí a nové spárování minerálním tmelem v odpovídající zrnitosti i barvi | 22 950,00 Kč |
| lokální barevná retuš doplňku,spár a tmelů | 14 900,00 Kč |
| barevné scelení | 6 900,00 Kč |
| biocidní ošetření proti růstu mechů, řas a lišejm'ků | 1800,00 Kč |
| závěrečná hydrofobizace | 3 550,00 Kč |

5. Restaurování zadního schodiště do letohrádku ze strany od zahrady

|  |  |
| --- | --- |
| zdokumentování stávajícího stavu | 1500,00 Kč |
| doplňující průzkum - odebrání vzorků a zjištění zasolení | 1 600,00 Kč |
| odstranění volných nečistot za sucha - trávy a prachu | 1100,00 Kč |
| netlakové omytí, očistění povrchu kamene | 1100,00 Kč |
| předzpevnění, prekonsolidace degradovaných částí před čištěním tlak.vodou | 1050,00 Kč |
| v případě zjištění zasolení kamene, provedení zabalů na snížení obsahů soli | 3 950,00 Kč |
| mytí tlakovou vodou, nebo párou s regulovaným tlakem | 3 950,00 Kč |
| odstranění degradačních činitelů, mechů, lišejníků a tmavých krust | 12 950,00 Kč |
| penetrace zvětralých míst kamene např. Remmers KSE 300 | 1900,00 Kč |
| odstranění nevhodných degradovaných tmelů, spár a sekundárních doplňků | 6 950,00 Kč |
| odstranění sekundárních cementových šlemů na plochách stupňů | 8 200,00 Kč |
| vyjmutí nevhodných sekundárních filuňků a nahrazení novými, ve stejné zrnitosti, novými | 5 000,00 Kč |
| konsolidace a slepení prasklých míst v kameni | 7900,00 Kč |
| konsolidace kovových prvků v kameni, použit vhodný inhibritor, kramle | 5 850,00 Kč |
| modelace chybějících částí a nové spárování minerálním tmelem v odpovídající zrnitosti i barvi | 15 900,00 KČ |
| lokální barevná retuš doplňku,spár a tmelů | 8 900,00 Kč |
| barevné scelení | 5 100,00 Kč |
| biocidní ošetření proti růstu mechů, řas a lišejníků | 1500,00 Kč |
| závěrečná hydrofobizace | 1950,00 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| |Restaurátorská zpráva a fotodokumentace za objekty 1 až 5, počet 3x pare tisk a CD | 29 650,00 Kč |
| [Vedlejší náklady | 28 950,00 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| Celkem | 456 875,00 Kč |
| DPH 21% | 95 943,75 Kč |
| Celkem včetně DPH | 552 818,75 Kč |
|  |  |
| Zpracoval:  V Praze dne: |  |

zzZ