•* * **
*	*
•	*
* * *

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investičnífondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	'! ·1 S 'H;s ,c s...ul s  .
" .:.   f  t /o  ·r. ...... „ .-

Příloha č. Zadávací dokumentace - minimální technické parametry

1.1.1.6.9	číslo rozpočtu a položka

182.500 Kč bez DPH	
220 825 Kč s DPH	

SW pro elektromagnetické simulace LabZPDAT Příloha č. 1- Technická specifikace:
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnuti softwaru pro výpočet, vizualizaci a ověřeni naměřených dat (např. rozložení nfzkofrekvenčn ích ivysokofrekvenčnfch elektromagnetických (EM) poli, veličiny SAR a teploty během termoterapie a mikrovlnného zobrazování,  rozložení proudové hustoty při aplikaci EIT). Software dále musf umožňovat
import virtuálních modelů reálných pacientů, které jsou volně ke staženi, případně musí být SW kompatibilní s modely vytvořenými ve volně dostupných segmentačních programech.

Software musf nabízet:

•	intuitivní 30 modelování,
•	časový a frekvenční řešič,
•	simulace 30 EM struktur od O Hz do optických frekvenci,
•	práci se ztrátovými , nelineárními,anisotropickými a nehomogenními materiály,
•	práci se SPICE a případnou kombinaci s 30 EM simulacemi,
•	kombinaci více různých numerických technik v rámcijednoho modelu,
•	extrakci materiálových vlastností z naměřených dat,
•	optimalizaci parametrů,
•	možnost práce s buňkami tetrahedrální mřížky,
•	import a export 30 objektů ve formátech STEP nebo SAT a GERBER.
•	skriptovací jazyk či jiný programovací jazyk pro tvorbu a analýzu 30 modelů,
•	termální simulaci,
•	sadu biologických modelů člověka.

Software musí být kompatibilní s operačním systémem MS Windows.

Součásti dodávky je poskytnutí akademické permanentní (časově neomezené) licence:

	

.• * • .

*	•

* ...•

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operačnl program Výzkum,vývoj a vzdělávání	""l ::, 1 t .... s  •c, sot s 111
•    .1.       1t  l(  • tC•t )\

PŘÍLOHA Č . 3: ČESTNÉ PROHLÁŠEN Í K PROKÁZ ÁNÍ KVALIFIKACE

ČESTNÉ PROHLÁŠENI K PROKÁZÁNI KVALIFIKACE
podle ust. § 74, § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a § 79 odst. 2 zákona č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dálejen „ZZVZ")

k veřejné zakázce s názvem:

„SW pro elektromagnetické simulace LabZPDAT"

Dodavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČO:

IDIADA CZ a.s.
Pražská třfda 320/8, 500 04 Hradec Králové, Ing.Jiři Schmidt
25949896

A.	Základní způsobilost. Dodavatel čestně prohlašuje, že je základně způsobilý dle požadavku zadavatele uvedeného v odst. 3.1 zadávací dokumentace a § 74 ll.VZ,tedy že:
•	nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čín uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek (dále jen .zákon") nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1písm.a) zákona);
•	nemá v české republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1plsm. b) zákona), a to ani ve vztahu ke spotřební dani;
•	nemá v české republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1písm.c) zákona) ;
•	nemá v české republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm.
d) zákona);
•	není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situacipodle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm.e) zákona).

B.	Profesní způsobilost. Dodavatel čestně prohlašuje, že je profesně způsobilý dle odst. 3.2 zadávací dokumentace,tedy že:
•	je ve vztahu k české republice zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (viz ust. § 77 odst. 1ll.VZ) ;
•	je oprávněn k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (viz ust. §77 odst. 2 písm.a) ZZVZ).

.

.......

.

...

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum.vývoj a vzděláváni	•,<1/J  S T    RST VQ  ŠKOL STVI
Pt A      ]f  r. Tt.fl\. T CH(Nt

C.	Technická  kvalifikace:

1) Popis dodávky nabízeného plnění ze strany účastníka zadávacího řízení, který účastník dokládá popisem, dále katalogem, prospektem. Účastník zároveň deklaruje, že jím nabízený přístroj splňuje minimální technické parametry požadované zadavatelem v této veřejné zakázce.

Popis dodávky - nabízeného SW:

Předmět nabídky
Předmětem nabídky je nástroj pro simulaci elektromagnetického pole SIMULIA Academie EM
- CST STUDIO SUITE.

Nabídka je ve variantě koupě software.

Popis řešení
SIMULIA CST Studio Suite
Software CST Studio Suite umožňuje řešit širokou škálu různých problémů týkajících se elektromagnetického pole: od statických přes nízkofrekvenční až po mikrovlnné a optické aplikace,od jednoduchých komponent po systémy a kosimulace (svázání obvodové a 3D EM simulace nebo 3D EM simulace a teplotně-mechanické simulace).

Tímto software lze řešit široké spektrum analýz:

•	Vysokofrekvenčn ía mikrovlnné simulace - návrhy antén a obvodů (ale iřešení vlivu umístění antény na platformě), radarová odrazivost (RCS),

•	Elektromagnet ická kompatibilita -vyzařování,suscept ibilita. Na rozdíl od měření je možné odhalit příčinu/zdroj vyzařování v simulovaném zařízení

•	Signal itegrity/power integrity - simulace desek plošných spojů.

•	Obvodové simulace a kosimulace - sdružená obvodová-3D EM simulace (něpř. DC/DC konvertoru)

•	Intera kce mezi systémy v jednom zař ízení - např. rušení meziGSM,GPS,Wi-Fi,.„

„„ • „„
*„	„„
• • •

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum,vývoj a vzděláváni	\1111 Sl to-lS  V    Š><CI ST v•
t· · =.!t "' rE    ",„-u).-.

•	Statické simulace a pomalé elektromagnetické děje - elektrické a magnetické senzory, transformátory, točivé stroje

•	Simulace pohybu nabitých částic v elektromagnetickém poli - urychlovače,lWT, magnetron

•	Multifyzikální analýzy - teplotní a strukturální simulace, snadné provázání s elektromagnetickými simulacemi (simulace filtru včetně ztrát, vedení tepla a ohřevu nebo simulace chlazení PCB se zdrojem/procesorem)

CST Studio Suite obsahuje obecné 30 řešiče, které používají metody konečných prvků (FEM), techniku  konečné  integrace  (FIT),  řešení  integralních  rovnic  metodou  momentů  (MoM­ MLFMM), transmision line matrix (TLM) a raytracing (SBR), a více než desítku specifických řešičů a modulů.
Intuitivní grafické  rozhraní  umožňuje  snadné  ovládání  a  modelování jednoduchých   30
struktur nebo import dat z formátů GDSll, DXF, STL, SAT, STL, 30 OBJ, a dále programů NASTRAN,CATIA, SolidWorks, PTC Creo, ADS/HFSS, Solid Edge, Siemens NX a další. Výsledky je možné exportovat/importovat ve formátu ASCII,Touchstone, HDFS.
CST Studio Suite nabízí kryptování modelů pro ochranu IP.

SIMULIA CST -plug-iny

CST Studio Suite nabízí následující pluginy.

Filter Designer 30
Plug-in umožňuje návrh a optimalizaci 30 dutinového filtru na základě matice vazeb. Tato optimalizace, využívající extrahovanou matici vazeb, je výrazně rychlejší než parametrická optimalizace v CST Studio Suite, protože využívá znalosti vlastností filtru.

Typické úlohy:
•	Návrh a optimalizace dutinového filtru.

Chip Interface
Je plug-in pro urychlení tvorby komplexních 30 modelů čipů na základě jejich 20 rozvržení.

Typické úlohy:
•	Analýza   čipu   importovaného   z OpenAcess   databází   a   z GOSll   včetně   zahrnutí výrobního  procesu čipu.

.• * * •*.
* ...•

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum,vývoj a vzděláváni	'·' N    1:Rs  vo S•CL S• v1
''J I.     lf- A.   r; r \."t Cft V·

EDA Import Token
Plug-in  umožňuje  import  většinu  obvyklých  CAD/CAE  formátů,  které  nejsou  zahrnuty v základní licenci: ODB++, gerber, soubory z programů CADENCE Allegro, Mentor Graphics, Simlab PCMod, Zuken.

System Simulator
Nástroj na simulaci celých systémů.

Bio Models
Plug-in obsahuje několik voxelových a CAD modelů lidí a zvířat, které jsou vhodné k použití pro výpočet vlivu elektromagnetického pole na živé tkáně. Na rozdíl od měření je možné zjistit veličiny elektromagnetického pole uvnitř tkání. Voxelové modely je možné situovat podle potřeby (sedí,stojí,pokrčená  ruka apod.).

SIMULIA - další EM software integrovaný v CST Studio Suite Další software,který je integrovaný do CST Studio Suite
Antenna Magus

je software pro návrh antén. Rozsáhlá databáze Antenna Magus obsahuje stovky typů antén, které lze snadno upravit na míru potřebám uživatele. Vyhledání antén v databázi probíhá podle specifikací uživatele (frekvence, šířka pásma, materiál apod.), vybrané antény lze snadno porovnávat mezi sebou. Samozřejmostí je export antény do CST Studio Suite.

Typické úlohy:

•	Výběr antény pro danou aplikaci podle technických parametrů (frekvence, šířka pásma,zisk,„.)
•	Porovnání různých typů antén bez nutnosti je modelovat
•	Hledání antény,která se vejde do daných rozměrů (20 - na OPS - nebo 30). FEST3D
Je  software  pro  ana lýzu   pasivních  mikrovlnných  dutinových  struktur   (vlnovodné  filtry,
koaxiální dutinové rezonátory apod.) Fest3D je přesnější a rychlejší než často používaná modální analýza, což ho předurčuje k optimalizaci či tolerančníanalýze .
Fest3D je založen na řešení integrálních rovnic metodou momentů. Kromě toho používá metodu Boundary lntegra l-Resonant Mode Expansion (Bl-RME), která usnadňuje počítání módů složitých vlnovodných struktur . Jejich kombinací dochází

•...„
•	„
•	*
•• •

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturálnía investičnf fondy
Operačnf program Výzkum , vývoj a vzděláváni	"„\ t Sl[RS  v"" ŠKCt Sl ·•
'•t     E1f  r. T   l    •"'' O.•

Typické úlohy:
•	Optimalizace dutinového filtru a analýza vlivu tolerancí výroby na jeho parametry.
•	Návrh diplexeru

SPARK3D
Spark30 je simulační nástroj pro výpočet vysokofrekvenčního průrazného výkonu pro různá pasivní zařízení (vlnovody, mikropáskové vedení, antény apod.). Průrazný výkon je určen z elektrického pole importovaného přímo z CST Studio Suite jako výsledek simulace.
Vypočtený průrazný výkon lze brát jako konzervativní odhad (průraz nenastane při nižším výkonu), nicméně výsledky jsou dostatečně realistické, aby nedocházelo ke zbytečnému předimenzování simulovaných komponent.

Typické úlohy:
•	Výpočet průrazného výkonu vysokofrekvenčního vedení (např. jaký průměr musí mít koaxiálníkabel nebo vlnovod)
•	Výpočet	průrazného	výkonu	výstupních	filtrů	koncového	zesilovače vysílače/radaru

Opera
Opera je software pro simulaci elektromagnetických a elektromechanických simulací pomocí metody konečných prvků (FEM). Uplatnění najde v nízkofrekvenčních dějích a elektromechanických simulacích, jako jsou např. motory a transformátory . Hlavní výhoda Opery je přesnost výsledků (např. při vyšetřování homogenity polí v lékařských zařízeních nebo v urychlovačích částic).

Funkcionalita
Nabízená research licence je určena pouze pro primární výzkum.

Funcklonalita - Minimálnr technické parametry	Zahrnuto v řešení	
1.funkcionalita  softwaru	
intuitivní 30 modelování	ANO	
časový a frekvenční řešič	ANO	
simulace 30 EM struktur od O Hz do optických frekvencí	ANO	
práce	se	ztrátovými,	nelineárními,	anisotropickými	a nehomogenními materiály	
ANO	
práce se SPICE a případnou kombinaci s 30 EM simulacemi	ANO	
kombinace více různých numerických technik v rámci jednoho modelu	
ANO	

• * •
*	*
*	•
*	•
• • *

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investičnf fondy
Operačnf program Výzkum, vývoj a vzděláváni	t."N'51ERST VQ  Š'<OI  S T  vl
•,•1 A  ,f 1f &. l l i"'\, 1CH()\ •

extrakce materiálových vlastností z naměřených dat	ANO	
optimalizace parametrů	ANO	
možnost práce s buňkami tetrahedrální mřížky	ANO	
import a export 30 objektů ve formátech STEP, SAT,GERBER	ANO	
skriptovací jazyk či jiný programovací jazyk pro tvorbu a analýzu
30 modelů	
ANO	
termální simulace	ANO	
sada biologických modelů člověka	ANO	

2. kompatibilita softwaru
kompatibilita s operačním systémem MS Windows

ANO

V Hradci Králové

n

Digitálně
I g. Jiří	podepsal Ing.Jifl
Schmidt

Sch ml	01

•dt Datum·
2021.oi.
13:29:27 +01 '00'
IDIADA CZ a.s.
Ing. Jiří Schmidt,technický ředitel

(u originálu dokladujeje dostačující el. podpis osoby oprávněnéjednat za dodavatele)