**Veřejná zakázka**

**„Nový výtah do školní jídelny**

**Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373“**

**Seznam náhradních dílů – trvalé opotřebení:**

- dveřní kontakt – vidlička šachetních nebo kabinových dveří + kontaktní

pouzdro = 1 souprava

- spínač volby panelu kabinových tlačítek (kabina)

- spínač volby panelu kabinových tlačítek (venkovní ovladač)

- diodový můstek - usměrňovač

- lanová svorka ǿ5

- šroub s dutinkou Fabory

- relé 24V mini

- baterie 12V

Osvětlení:

* patice zářivková boční
* trubice 36W
* zářivkový startér
* svítidlo SB 136. 36W