|  |
| --- |
| Položkový rozpočet |
| Zakázka: 108-20-2 IZS oprava bytu školníka 1 zš Kadaň |
| Zhotovitel: J.Š.KOMAX s.r.o. ICO: 25486616 Prunéřov čp. 378 DIČ:43201 Kadaň |
| Objednat... I ZŠ Kadaň IČO. školní ulice DIČ:Kadaň |
| Vypracoval: |
| Rozpis ceny HSV 16 769,31 PSV 83 127,13 MON 0,00 Vedlejší náklady 0,00 Ostatní náklady 0,00 |
| Základ pro sníženou DPH: | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 0/o | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH: | 21 0/o | 99 896,44 CZK |
| Základni DPH | 21 0/0 | 20 978,00 CZK |
| Zaokrouhleni: -0,44 CZK |
| Cena celkem:  CZK |
|  Za zhotovitele Za objednatele  16.112020 Místo Datum |

Popis: oprava bytu školníka.Malba,oprava omítek.zalití spáry podlahy.Nová PVC krytina, nivelačka Koupelna sundání  obklady a dlažba.Sprchová zástěna,odtokový kanálek.Nové baterie sprcha.UMYVADLO

ZŮSTÁVÁ.Oprava zdiva v obýváku a nadpaží,zazděni otvoru v ložnici + PVC dvířka.Kuchyň oprava zdí a štuků LOKÁLNĚ !Zazdění dveří do

Rekapitulace dílů

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Nazev |   Typ dilu  | Celkem | Hmotnost |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | 3002,18 | 0,55610 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV | 9 961,21 | 0,51949 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | 1 292,73 | 0,20333 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | 310,46 | 0,00000 |
| 97 | Proráženi otvorů | HSV | 2 202,73 | 0,00000 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | 1 210,50 | 0,00000 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | 596,97 | 0,01265 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | 2 976,99 | 0,00147 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | 27 824,85 | 0,00358 |
| 735 | Otopná tělesa |  | 2497,76 | 0,00629 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 10 833,67 | 0,04776 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | 8 305,92 | 0,00000 |
| 781 | Obklady keramické |  | 28 243, 19 | 0,00000 |
| 784 | Malby | PSV | 637,27 | 0,00000 |
| Celkem: |  |  | 99 896,43 | 1 ,35067 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|    Číslo Název  Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | MJ | Množství | Cena1MJ | Cena 3 002,18 |
|  310 23-7241 RT1 Zazdívka otvorů PI. 0,25 m2 cihlami, , ložnice | kus | 3,00000 | 489,56 | 1 468,68 |
| 2 310 23-7241.RTI Zazdívka otvorů PI. 2 rn2 cihlami, , dveře chodba | m2 | 2,00000 | 588,55 | 1 177,10 |
| 3 3-001 PVC revizní dvířka 20x20Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní | ks | 1,00000 | 356,40 | 356,409 961,21 |
| 4 61240-1391.RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennouštukovou omítkou | kus | 3,00000 | 590,04 | 1 770,12 |
| 5 612 40-9991.RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., průchod kuch -obývák | m | 6,00000 | 155,53 | 933,18 |
| 6          Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a posčlk MC, kuch-obývák | m2 | 4,40000 | 285,62 | 1 256,73 |
| 7 61242-5931.RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, kuch -obývak | m2 | 1,50000 | 739,53 | 1 109,30 |
| 8           Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2, vápennouštukovou omítkou | kus | 10,00000 | 205,92 | 2 05920 |
| 9 61242-1131.RT2 Oprava vápen.omitek stěn do 5 % PI. - štukových, s použitímsuché maltové směsiDíl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce | m2 | 46,00000 |  61   | 2 832,681 292,73 |
| 10 632 45-1441.R00 Doplněni potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm, po vybourané příčce | m2 | 0,74800 | 600,93 | 449,50 |
| I I 632 45-1441.ROO Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm, po vaněDíl: 96 Bourání konstrukcí | rn2 | 1,80000 | 468,46 | 843,23310,46 |
| 12 965 08-1713.RTI Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad I rn2, ručně,dlaždice keramické wcDíl: 97 Prorážení otvorů | m2 | 2,72000 |     14 | 310,462 202,73 |
| 13 978 05-9531 ROO Odsekáni vnitřních obkladů stěn nad 2 rn2, wcDíl: 711 Izolace proti vodě | m2 | 15,78000 | 139,59 | 2 202,731 210,50 |
| 14 711 21-2911.ROO Provedení hydroizolačního nátěru 2x, sprcha | m2 | 2,89000 | 340,07 | 982,80 |
| 15 711-001 rohové pásky izolaceDíl: 721 Vnitřní kanalizace | ks | 1,00000 | 227,70 | 227,70596,97 |
| 16 721 17-0962.ROO Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63, sprchaDíl: 722 Vnitřní vodovod | kus | 1,00000 | 596,97 | 596,972 976,99 |
| 17 722 17-1211.ROO Potrubí z PEHD, D 20x2,0 mm | m | 3,00000 | 456,35 | 1 369,05 |
| 18 722 17-9191 ROO Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu | soubor | 1,00000 | 370,73 | 370,73 |
| 19 722 18-2001 ROO Montáž izol.skruži na potrubí přímé DN 25,sam.spoj | m | 3,00000 | 38,86 | 116,58 |
| 20 722 19-0402.R00 Vyvedeni a upevnění výpustek DN 20 | kus | 4,00000 | 235,80 | 943,20 |
| 21 722 28-0106.ROO Tlaková  vodovodního potrubí DN 32 | m | 3,00000 | 15,24 | 45, 72 |
| 22 998 72-2101 ROO Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 mDíl: 725 Zařizovací předměty |  | 0,20000 | 658,53 | 131,7127 824,85 |
| 23 725 84-9200.ROO Montáž baterii sprchových, nastavitelná výška | kus | 1,00000 | 396,96 | 396,96 |
| 24 725 84-5111.RT1 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardni | kus | 1,00000 | 1 986,80 | 1 986,80 |
| 25 725 84-0851 ROO Demontáž baterie sprch.diferenciálni G 514x6/4 | kus | 1,00000 | 210,48 | 210,48 |
| 26 725 82-9201 .RTI Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie | kus | 1,00000 | 3 279,77 | 3 279,77 |
| 27 725 86-9101.ROO Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 | kus | 1,00000 | 152,49 | 152,49 |
| 28 725 21-0911 ROO Demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtok.armtur., PŮVODNÍ | kus | 1,00000 | 450,46 | 450,46 |
| 29 725 80-0924.ROO Zpětná montáž baterie nástěnné | kus | 1,00000 | 115,49 | 115,49 |
| 30 725 82-0801.ROO Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1,00000 | 84,09 | 84,09 |
| 31 725 86-0811.ROO Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 1,00000 | 14,70 | 14,70 |
| 32 725 21-0982. ROO Odmontování zápachové uzávěrky | kus | 1,00000 | 18,80 | 18,80 |
| 33 725-001 odtokový žlábekk ZLAB70NRZ1 | ks | 1,00000 | 4 349,56 | 4 349,56 |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pot. Ğisıo Nâzev   |  | Mnoistvi | CenalMJ  | Cena |
| 34 | 725-002 usazeni odtok Zabu | ks | 1100000 | 779,92 | 779,92 |
| 35 | 725-003 sprchovâ zâstğna öirâ sklo 1401200 | ks | 1100000 | 148,91 | 148,91 |
| 36 | 725-006 upeviovaci profily pro zâstğnu | soub | 1,00000 | 149,69 | 149,69 |
| 37 | 725-007 montâZ zâstğny | ks | 1,00000 | 119,89 | 119,89 |
| 38 | 725-008 nerez spâdovy klin do sprchy 120cm | ks | 1,00000 | 566,84 | 566,84 |
| Dil: | Otopnâ tğlesa |  |  |  | 497,76 |
| 39 | 15-6142.ROO otopnâ panelovâ Radik Klasik 10 5001 600 | kus | 1,00000 | 2281,94 | 2281,94 |
| 40 | 15-1811.R00 Demontü otopnych töles panelovych liadych,1500 mm | kus | 1,00000 | 215,82 | 215,82 |
| Dil: | Podlahy z dlaidic a obklady |  |  |  | 833,67 |
| 41 | 10-1210.ROO Penetrace podkladu pod dlaZby | m2 | 6,69000 | 47,22 | 315,90 |
| 42 | 57-5118.ROO Montü podlah keram.,hladkâ, tmel, 60x60 cm, koup | m2 | 6,69000 | 792,00 | 298,48 |
| 43 | 77-1101 ROO Piesun hmot pro podlahy z dlaZdic, vjğky do 6 m |  | 1,00000 | 606,87 | 606,87 |
| 44 | 771-001 dlaZba, koup,WC | m2 | 7,50000 | 430,65 | 229,88 |
| 45 | 771-001 izolace podlahy pod sprchu | nü | 3,50000 | 395,01 | 382,54305,92 |
| Dil: 776 Podlahy povlakovâ |

# 46 776 10-1115.ROO Vyrovnâni podkladü samonivelaöni hmotou m2 84,00000 74,13 6 226,92

47 781 10-1121.R00 Provedeni penetrace podkladu - prâce, koup,wc m2 84,00000 24,75 2 07900 48 776 52-1200,RTI Lepeni povlakovych podlah z dilcü PVC a CV (vinyl), pouze m2 0,00000 263,34 0,00 poloieni - PVC ve specifikaci

# 49 776-001 novoflor PVC lino m2 0,00000 589,05 0,00 50 776 41-1000.RT1 Lepeni podlahovych soklikü pryiovfch, pouze lepeni - soklik ve m 0,00000 38,02 0,00 specifikaci

51 776-002 soklik m 0,00000 14,85 0,00

Dil: 781 Obklady keramickâ 28 243,19

# 52 781 10-1121.ROO Provedeni penetrace podkladu - prâce, koup,wc m2 18,30000 24,75 452,92 53 781 10-1142.ROO Hydroizolaöni stğrka dvouvrstvâ pod obklady m2 8,30000 217,31 1 803,67 54Vyrovnâni podkladu maltou ze SMS ti. do 7 mm m2 18,00000 162,85 2931,30 55 781 11-1131.ROO VypInĞni dilataönich spâr tmelem, obklady m 12,00000 51,98 623,76 56 781 11-1115.ROO Otvor v obkladaöce diamant.korunkou prüm.do 30 mm kus 7,00000 50,39 352,73 57 781 23-0131 ROO Obklâdâni stğn vniti. keram. do tmele nad 300x300 m2 18,30000 627,64 1 1 485,81

58 781-001 obklady, WC,koup m2 20,00000 529,65 10 593,00

Dil: 784 Malby 637,27

# 59 784 01-1121.ROO Brouğeni ğtukü a novfch omitek rn2 10,00000 10,30 103,00 60 784 01-1222.ROO Zakryti podlah m2 84,27000 6,34 534,27 61 784 40-2801 ROO Odstranğni malby oğkrâbânim v mistnosti H do 3,8 m, m2 0,00000 0,00 0,00 kuchyfi,obYv 62 784 19-5112.ROO Malba Primalex Standardı bilâ, bez penetrace, 2 x, stğny strop m2 0,00000 53,66 0,00



ZÁKLADNÍ ŠKOLA KADAŇ, ul. ŠKOLNÍ 1479 okr. Chomutov

J.Š.KOMAX s.r.o.

Prunéřov čp. 378 432 01 Kadaň

V Kadani 15.11.2020

# Objednávka č. 94/2020

Objednáváme u Vás opravu bytu školníka.

Děkujeme

Eva Becková ekonomka školy

1,1 .

okr.

Dodací a fakturační adresa:

Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479,0kr.Chomutov ul. školní 1479 432 01 Kadaň

č.účtu: 7430441/0100 KB, a.s. Kadaň IČO: 46789979

č.tel. 474 335 121, 702 292 632 e-mail: kancelar@lzskadan.cz