|  |  |
| --- | --- |
| *Příloha č. 6.4 ZD a př. č. 4 Kupní smlouvy* |  |
| Oblastní nemocnici Trutnov a.s. |  |
| Obnova gastrologického vybavení 2 |  |
|  | |
| **1 ks stolní kutr** | str.1 |
| Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění  požadavků dodavatelem |
| **Základní požadavky** | |
| .- min. kapacita 12 litrů | ANO |
| .- vnější rozměry zařízení do cca 1000x600x600 | ANO |
| .- předpokládané napájení napětí 230 V | ANO |
| .- celkový příkon do 1,5 kW | ANO |
| **Požadované vlastnosti** | |
| .- stolní kutr vhodný pro zpracováním masa a zeleniny (rozmělní, rozseká a  promíchá) | ANO |
| .- vyroben z nerezové oceli AISI 304 | ANO |
| .- nožová hlava s noži vyjímatelná | ANO |
| .- čepele stolního kutru poháněny silným asynchronním motorem s větráním | ANO |
| .- nerezová mísa odnímatelná, včetně uzamykacího víka | ANO |
| .- ovládací prvky (tlačítka) z nerezové oceli s krytím IP 67 | ANO |
| .- otáčky nožů v rozsahu 600-2600 ot. / min. | ANO |
| .- plynulá regulace otáček nožů variátorem | ANO |
| **Součásti dodávky** | |
| .- doprava na místo plnění | ANO |
| .- instalace nového zařízení a uvedení do provozu | ANO |
| .- návod v ČJ v tištěné podobě | ANO |
| .- doklady o schválení autorizovanou osobou | ANO |
| .- zaškolení obsluhy | ANO |
| .- záruční servis v trvání 24 měsíců | ANO |