# Smlouva č: EW/908/2021

**Objednatel:** **Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,**

**příspěvková organizace**Sámova 7, 101 00 Praha 10

 IČ: 70873241

**Zhotovitel: NORK s.r.o.**

 Praha 4, Jana Růžičky 1144, PSČ: 148 00

 IČ: 26201071

 jednající: Radek Vinklář - jednatel

 zapsána u MS v Praze odd. C, vložka 79210

 bankovní spojení: Raiffeisen Bank, č. ú. 282829/5500

Vztahy objednatele a zhotovitele se řídí touto smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).

**I. Předmět smlouvy**

1.Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž níže uvedeného zařízení zhotovitelem objednateli a převod vlastnického práva k tomuto zařízení na objednatele, ve smyslu objednávky objednatele č. CSOP - TO - 2021/419 ze dne 13.7.2021:

**1.1 Electrolux WH6-14 1 ks**

vysokoobrátková pračka s kapacitou do 14 kg/náplň,

elektrický ohřev 380-415 V, 13 kW, 3+N, připojení T+S voda,

Cena: Kč 139.000,- +15 % DPH

**1.2 Electrolux TD6-16 1 ks**

profesionální bubnový sušič, buben 290 l, kapacita plnění 13-16 kg,

elektrický ohřev 400 V, příkon 18 kW,

Cena: Kč 82.000,- + 15% DPH

Cena celkem včetně DPH: Kč 254.150,-

2.Objednatel se zavazuje za dodávku Zařízení v rozsahu čl. I této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvenou celkovou cenu včetně DPH.

 Str. 2

II. Cena

1. Celková cena Zařízení činí včetně DPH částku ve výši Kč 254.150,-- (dále jen **„Cena Zařízení“**). Cena Zařízení zahrnuje rovněž dopravu Zařízení do místa plnění uvedeného v čl. IV. níže. V ceně

Zařízení je dále zahrnuta montáž Zařízení, zaškolení obsluhy Zařízení a záruční servis Zařízení v souladu s čl. VI. níže. Cena Zařízení nezahrnuje stavební úpravy, náklady na vyložení Zařízení z dopravního prostředku a přemístění Zařízení na určené místo montáže Zařízení, to znamená, že tyto činnosti si zajišťuje objednatel sám na své náklady. Pokud bude trasa nastěhování zbavena všech překážek, lze sjednat bezplatné nastěhování zhotovitelem.

2.Cena Zařízení bude objednatelem uhrazena způsobem uvedeným v čl. V. níže.

**III. Dodací lhůta**

1. Dodací lhůta zhotovitele pro dodávku a montáž činí cca 5-6 týdnů po podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a při splnění platebních podmínek.

1. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli minimálně 48 hodin předem, kdy bude možné Zařízení objednateli dle této smlouvy dodat.

**IV. Místo plnění**

1. Zařízení dle této smlouvy bude zhotovitelem dodáno na adresu určení:

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, prádelna Sámova, prádelna Zvonková. Kontaktní osoba: p. xxxx, xxxx, xxxx

**V. Platební podmínky**

1. Cena Zařízení uvedená v čl. II výše bude objednatelem uhrazena následujícím způsobem.

 Objednatel uhradí zhotoviteli 100% ceny Zařízení, tj. Kč 254.150,- na základě faktury daňového dokladu, vystavené k datu dodávky Zařízení na místo určení, se splatností 21 dní.

2. Smluvní strany se dohodly, že teprve připsáním částky uvedené v čl. V. 1. na bankovní účet zhotovitele uvedený na fakturách nabývá objednatel vlastnické právo k Zařízení.

**VI. Montáž (instalace)**

1. Na Zařízení se vztahuje záruka 24 měsíců od data zápisu o předání/převzetí.

2. Montáž (instalaci) Zařízení, záruční servis včetně zaškolení obsluhy Zařízení zajišťuje zhotovitel

 po dohodě s objednatelem prostřednictvím autorizované servisní firmy (dále jen Servisní firma).

Str. 3

3. Objednatel zajistí do doby připojení Zařízení funkční připravenost všech přívodů a odpadů

 vody a energií dle dispozic zhotovitele.

4.Zhotovitel zajistí po montáži (instalaci) Zařízení zaškolení obsluhy v rozsahu názorného předvedení spuštění, provozu a vypnutí Zařízení včetně zodpovězení dotazů.

5.Objednatel zajistí přítomnost svých odpovědných pracovníků pro účely školení, doporučuje se, aby byl přítomen rovněž odpovědný pracovník objednatele za údržbu Zařízení. Objednatel obdrží v den potvrzení zápisu o předání/převzetí od zhotovitele návod k obsluze v českém jazyce na Zařízení.

6.Při dodání Zařízení není objednatel oprávněn ze Zařízení odstraňovat přepravní obaly či jinak rozbalovat Zařízení. Toto je oprávněna provádět pouze Servisní firma zhotovitele. Objednatel je oprávněn toto učinit pouze po předchozím souhlasu zhotovitele a za přítomnosti zástupce zhotovitele nebo Servisní firmy. Nedodržení této podmínky může mít vliv na zneplatnění bezplatné záruky. Případné poškození vnějších obalů při dodání Zařízení dle čl. III.1. potvrdí objednatel na dodacím listu k Zařízení. Do doby připojení zajistí objednatel uložení zařízení v krytém prostoru.

1. Průběh montáže a poskytování záručního servisu se řídí Všeobecnými záručními a servisními podmínkami zhotovitele. V průběhu záruky je servisní firma oprávněna fakturovat pouze kilometrovné (práce a použité náhradní díly jsou zahrnuty v Ceně Zařízení).

**VII. Závěrečná ustanovení**

1.Ostatní práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními OZ.

2.Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.Veškeré změny této smlouvy jsou možné jen ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; dodatky se dnem podpisu oběma smluvními stranami stanou nedílnou součástí této smlouvy.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Technické podmínky - viz. příloha č.1 a Záruční a servisní podmínky-viz příloha č. 2.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel jeden řádně podepsaný exemplář.

 Radek Vinklář

 -------------------------- --------------------------

##  za objednatele za zhotovitele

##

 Datum: Datum: 16.07.2021

##  Příloha č. 1

## Technické podmínky ke smlouvě č. EW/908/2021

**WH6-14 Compass Pro (E)** - pračka-odstředivka s elektrickým ohřevem,

 380-415V, 3N~ 50Hz, 13,4 kW,

 samostatné jištění 25 A, přívodní kabel 5x2,5,

 volný konec 2m ze zdi za strojem

 přes samostatný vypínač

 - jeden přívod teplé a jeden přívod studené vody

 nebo dva přívody studené vody, zakončené na zdi

 za strojem s vnějším šroubením 3/4”

 pro připojení hadic s převlečnou maticí

 - odpad v podlaze o průměru 75 mm

 - kapacita odpadu 170 l/min

 - rozměry š.910 x hl.820 x v.1325 mm

 - ostatní údaje viz. prospekt

 **TD6-16 (E)** - bubnový sušič s elektrickým ohřevem,

 380-400 V, 3N, 18,8 kW, samostatné jištění

 35 A, přívodní kabel zakončený

 na zdi za strojem samostatným vypínačem

 - nutno napojit na odtah vzduchu ∅ 200 mm,

 (potrubí odtahu není součástí dodávky)

* vestavěný ventilátor,
* množství odsávaného vzduchu 550 m3/hod

 - odstup od zadní stěny cca 500 mm

 - rozměry š.715 x hl.1210 x v.1690 mm

 - ostatní údaje viz prospekt