REKAPITULACE STAVBY
2020_01_24
Stavba:	Domov mládeže - stavební úpravy půdního prostoru na ubytovací pokoje
Pobřežní ul. č.323/6	Datuu 25.6.2021
Zadavatel
Domov mládeže a školní jídelna Praha 2, Neklánová
DIČ
Proiektant
Jan Tříska
Zpracovatel
DIČ
Poznámka
101 68 834
DIČ
	Sazba dané		Základ dané				
DPI- základní	21.00 %		2 754 028.22			578 345.93	
snížená			0.00			0.00	
: Cena s DPH
!		V	CZK			3 332 374,151
	........			z	
Cena bez DPH	2 754 028.22
Projektant
Zpracovatel
	
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
O*,

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód
Stavba:	2020JJ1 _24
Domov mládeže - stavební úpravy půdního prostoru na ubytovací pokoje	
Místu	Pobřežní ul. č.323/6	25.6.2021	
Zadavatel'	Domov mládeže a školní jídelna Praha 2, Neklánová	Jan Tříska	
Zhotovitel	Zpracova		
i	Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]	
Náklady z rozpočtu	2 754 028,22	3 332 374,15	
01	Stavební úpravy	2 754 028,22	3 332 374.15	

SOUPIS PRACÍ
>tavba

d 997

Přesun sutě

15 170,60

	Domov mlád	5že - stavební úpravy půdního prostoru na ubytov	aci po	roje			
UDieki	01 - Stavební úpravy					
Místo		Pobřežní ul. č.323/6			Datum	24 1 2021	
zadav		Domov mládeže a školní jídelna Praha 2, Neklánová		Projektant	Jan Tříska	
Zhotov	itel.			Zpracovatel		
P Ty Č p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem				2 754 028,22	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				126 092,15	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				33 619,75	
1 K	310235241	Zazdivka otvoru pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	2,00	110,00	220,00	
		"překlady" 2		2,00			
2 K	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečné osazované do připravených otvoru	t	0,03	41 600,00	1 248,00	
		2*11,1*1,2/1000		0,03			
3 K	346272256	Přizdivka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	39,45	815,00	32 151,75	
		2,7*(3,21 +2,86+4,76+1.66+2.12)		39,45			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				38 399,80	
4 K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropu v rozsahu plochy do 10%	m2	121,45	127,00	15 424,15	
		"m.č. 1.01" 2,9*(3,77+3,84+2,07+1,9)		33,58			
		"m.č. 1.02"
2,9*(0,65+3,2+0,5*2+0,35+2,1+0,6*2+2,1+0,4*2+0,35+ 0,35+10,3+0,6*3+5,5+0.3*2)		87.87			
		Součet		121,45			
5 K	612142001	Potaženi vnitřních stén sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	49.41	205,00	10 129.05	
		2,7’(6,4+7,8+4,1)		49,41			
6 K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stén nanášená ručné	m2	49,41	260,00	12 846,60	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 458,13	
7 K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150	m2	184,86	49,30	9 113,60	
8 K	952901111	Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	184,86	100,00	18 486.00	
		11,22+38,54+16,63+4,95+16,68+5,1+16,5+5,1+15.14+ 5,1+16,68+5.1+12,93+5.1+10,09		184.86			
9 K	962032231	Bouráni zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1.28	701.00	897,28	
		0,25*3*1,7		1,28			
10 K	971033641	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,52	1 000,00	520,00	
		0,25*(0,9*2+1,4*0,2)		0,52			
11 K	972054611	Vybourání otvoru v ŽB stropech nebo klenbách pl do 4 m2 tl do 80 mm	m3	0,35	6 900,00	2 415,00	
		"otvor pro schoodišté“ 0,06*5,8		0,35			
12 K	977312112	ňezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	13.45	225,00	3 026.25	
		"otvor pro unik schodiště" 1,1+4,35+0,85+5.2+1,95		13,45			

13	K	997013212	Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	4,35	1 375,00	5 981,25	
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,35	229,00	996,15	
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	82,65	10,00	826,50	
			4,35*19 'Přepočtené koeficientem množství		82,65			
	!
16	K	997013631	Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09	t	4,07	1 220,00	4 965,40	
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na					
17	K	997013871	recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	4,07	590,00	2 401,30	
	D	998	Přesun hmot				4 443,87	
18	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	5,01	887,00	4 443,87	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 587 774,09	
	D	713	Izolace tepelné				84 866,51	
19	K	713120813	Odstraněni tepelné izolace podlah volné kladené z vláknitých materiálu suchých tl přes 100 mm	m2	5,80	25,00	145,00	
20	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásu, desek	m2	249,61	37,00	9 235.57	
			(3,95+2,95)*36.175		249,61			
21	M	63148107	deska tepelně izolační minerální univerzální \=0.038-0.039 tl 160mm	m2	254.60	185.00	47 101.00	
			249,6075’1.02 'Přepočtené koeficientem mnoZstvi		254.60			
22	K	713151141	Montáž izolace tepelné střech šikmých parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	249,61	67,00	16 723,87	
			fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou					
23	M	28329035	hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézni PP 130-135g/m2 s integrovanou samolepící páskou	i m2	262.09	39.00	10 221.51	
			249,61*1,05 ‘Přepočtené koeficientem mnoZstvi		262,09			
24	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,46	986,00	1 439,56	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				199 632,00	
25	K	721173315. R	Kanalizace - trubky, zařizovaci předměty	soubo	1,00	199 632,00	199 632,00	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				129 283,00	
26	K	722173102. R	Vodovod/trubky, armatury, izolace, baterie	soubo	1,00	129 283,00	129 283,00	
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				301 200,00	
27	K	Pol 1	Topení / rozvody + otopná tělesa	kus	1,00	301 200,00	301 200,00	
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				134 147,00	
28	K	734111751. R	Elektroinstalace včetně revize	soubo	1,00	134 147,00	134 147,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				28 522,08	
29	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třida ohroženi 1 a 2	m3	1,33	976,00	1 298.08	
			0,49+0,84		1,33			
30	K	762332142	Montáž vázaných kci krovu pravidelných z hraněného řeziva plochy do 224 cm2 s ocelovými	m	25,00	254,00	6 350.00	
			25		25,00			
31	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl	m3	0.49	6 570.00	3 219.30	
			0,14*0,14*25		0,49			
32	K	762332143	Montáž vázaných kci krovu pravidelných z hraněného řeziva plochy do 288 cm2 s ocelovými	m	30,00	315,00	9 450,00	
			30		30,00			
33	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl	m3 í	0,84\	6 490.00	5 451.60	
			0.14*0,2*30		0,84			
34	K	762395000
i	.....	w. ......	Spojovací prostředky krovu, bedněni, laťování, nadstřešních konstrukci	m3	1,33	1 230,00	1 635,90	
			0,49+0,84		1,33			
35	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,76	1 470,00	1 117,20	

D	763	Konstrukce suché výstavby	480 136,67	
K	763111411	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky
2xA 12,5 s izolaci El 60 Rw do 51 dB	m2	32.58	1 010,00	32 905,80	
		0,9*36,2		32,58			
K	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky	m2	76.47	1 030,00	78 764,10	
		2xA 12,5 s izolací El 60 Rw do 53 dB					
		2.9*(0,55*6+7,7+3,8+1,8+1.1*2+1,2+8,5+1.13)		85,93			
		-"otvory" (0.8*1,97*6)		-9,46			
		Součet		76,47			
3 K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky
2xA 12,5 s izolací El 60 Rw do 56 dB	m2	13,10	1 060,00	13 886,00	
		1,55*(3,4*2+1,65)		13,10			
5 K	763111429	SDK příčka tl 205 mm profil CW 75 desky 2xGKB 12,5 s izolací 2x60mm	m2	33,61	1 210,00	40 668,10	
		2,9*(4,095*2+3,4)		33,61			
) K	763111444	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolaci El 90 Rw do 57 dB	m2	93,05	1 285,00	119 569,25	
		"koupelny“
2,9*(1,7+1,7*2+1+(3,405*2+3,15)*2+3,405*2+1.7)		100,14			
		-"otvory" (0.6*1.97*6)		-7,09			
		Součet		93,05			
K	763131414	SDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	177,65	692,00	122 933,80	
		(2,85+3.2)*(4.05+11,55+11,55+6,4)+(2,85+3.2-1,53)* 1.
7		210.66			
		-"koupelny"33,01		-33,01			
		Součet		177,65			
2 K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	33,01	694,00	22 908,94	

"koupelny" (2,05+1,7)*1,5’5+<1,7+1,7-0,5)'1,685	33,01
43	K	763164711	SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	35,50	907,00	32 198.50	
			0,18*4*17*2,9		35,50			
44	K	763251811	Demontáž jedné vrstvy desek sádrovláknitá	m2	5,80	60,10	348,58	
			"otvor pro schoodišté" 5,8		5,80			
45	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	15,34	1 040,00	15 953,60	
	D	765	Krytina skládaná				1 724,60	
46	K	765125011	Montáž speciální tašky (větrací, protisnéhové. prostupové) drážkové na sucho	kus	6,00	33,10	198,60	
47	M	59244057	taška větrací velmi hladká s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou	kus	6.00	247.00	1 482.00	
120	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,04	1 100,00	44,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské				524 413,60	
48	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodu	kus	1,00	1 440,00	1 440,00	
49	M	61233167	schody půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro výšku max. 280cm, 12 schod nic El 15. 110x70 cm	kus	1.00	10 600.00	10 600.00	
50	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých
jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,00	696,00	4 176,00	
51	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970/21OOmrn	kus i	6.00	3 220.00	19 320.00	
52	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do	kus	9,00	1 380,00	12 420,00	
53	M 61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30 D3 povrch laminátový plné	kus	6.00	5 138.00	30 828.00	
54	M	61165314	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30 D3 povrch laminátový plné	kus	3.00	5 340.00	16 020.00	
55	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	9,00	230,00	2 070,00	
56	M	54917265	samozavirač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá	kus	9.00	1 070.00	9 630.00	
57	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s	kus	15.00	157,00	2 355.00	
			6+9		15,00			
58	M	54914620	kováni dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	15.00	601.00	9 015.00	

59	K	766682111	Montáž zárubni obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	6,00	1 220,00	7 320,00	
			6		6,00			
60	M	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970. 2100mm	kus
-4	*	
kus
.J.	„...Á 	6.00	3 180.00	19 080,00	
61	K	766682211	Montáž zárubni obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm		9,00	1 660,00	14 940,00	
j	y
6+1+2	9.00

zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým
62	M	61182318	povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970. 2100mm	kus	9.00	4 780.00	43 020.00	
63	K	766671021	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 55 x	kus	6.00	1 400,00	8 400,00	
64	M	61140820	okno střešní dřevěné kyvné, izolační dvojsklo 55x78cm. Uw=1,4W/m2K AI oplechování	kus	6.00	6 530.00	39 180.00	
65	M	61124150	lemováni střešních oken na profilované krytiny 55x78cm	kus	6.00	1 650.00	9 900.00	
66	M	61124046	zateplovaci sada střešních oken rám 55x78cm	sada	6.00	1 030.00	6 180.00	
67	K	766671023	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x	kus	1,00	1 610,00	1 610,00	
68	M	61124497	okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 78x98cm, Uw=1,1 W/m2K AI oplechování	kus	1.00	6 930.00	6 930.00	
69	M	61124152	lemování střešních oken na profilované krytiny 78x98cm	kus i	1.00	1 930.00	1 930.00	
70	M	61124049	zateplovaci sada střešních oken rám 78x98cm	sada	1.00	1 190.00	1 190.00	
71	K	766671026	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x	kus	13,00	1 750,00	22 750,00	
72	M	61124518	okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo
78x 160cm. Uw= 1,0W/m2K At oplechování	kus	13,00	13 500.00	175 500.00	
73	M	61124155	lemováni střešních oken na profilované krytiny 78x160cm	kus	13.00	2 280.00	29 640.00	
74	M	61124062	zateplovaci sada střešních oken rám 78x160cm	sada	13.00	1 360,00	17 680.00	
75	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,24	1 040,00	1 289.60	
	D	767	Konstrukce zámečnické				144 683,00	
76	K	767330111	Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v šikmé střeše	kus	4,00	2 200,00	8 800,00	
77	M	55381003	světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu D 350mm	sada	4.00	8 260.00	33 040.00	
78	K	767995113.R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - ozn Z1. ocelové schodiště, povrchová úprava	kg	540,00	189,00	102 060,00	
79	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,58	1 350,00	783,00	
	D	771	Podlahy z dlaždic				58 305,21	
80	K	771121011	Nátěr penetračni na podlahu	m2	32,95	47.40	1 561,83	
81	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl	m2	32,95	329,00	10 840,55	
82	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	4.40	40,20	176.88	
			0,6*6+0,8		4,40			
83	M	59054100	profil přechodový AI s pohyblivým ramenem	m	4.84	330.00	1 597.20	
			4,4*1,1 ’Přepočtené koeficientem množství		4,84			
84	K	771474112	Montáž soklu z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	6,90	108,00	745,20	
			"chodba“ 2,6+3.5+0,2+0,3+0,15*2		6,90			
85	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	32,95	452,00	14 893.40	
			"koupelny" 4,95+5,1*5		30.45			
			"chodba" 2,5		2,50			
			Součet		32,95			
86	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	37.00	425,00	15 725.00	
			32,95		32,95			
			6,9*0.1		0,69			
			Součet		33,64			
			33,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		37,00			
87	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	30,45	312,00	9 500,40	
			"koupelny" 4,95+5,1*5		30,45			

88	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	65,16	35,70	2 326,21	
			“koupelny"(2,92+1.685)"2+( 1,5+3.405)*2’5			58,26			
			"chodba" 6,9			6,90			
			Součet			65,16			
89	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m		6,90	38,20	263,58	
90	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t		1,18	572,00	674,96	
D	775	Podlahy skládané					226 551,22	
91	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m		160,36	41,70	6 687,01	
			1,3+0.4*8+30,3*2+1,1*2			67,30			
			4,095’ 12+6,004’2+4,675*2*4+3,757*2			106,06			
			-"otvory" (0,8’1,97*6+0,9*1.97*2)			-13,00			
			Součet			160,36			
92	M	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm	m		160.36	80.10	12 844.84	
93	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2		133,00	237,00	31 521,00	
			"chodba, pokoje“
38,54+16,63+16,58+16,5+15,14+16,68+12,93			133,00			
94	M	61151044	podlaha dřevěná lamelová tl 14mm dub	m2		135.66\	899.00	121 958.34	
			133*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			135,66			
95	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumici pro plovoucí podlahy	m2		133,00	18,60	2 473,80	
96	M	61155354	podložka izolační z pěnového PE 5mm	m2		135.66	20,50,	2 781.03	
			133*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			135,66			
97	K	776141122	Vyrovnáni podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2		133,00	346,00	46 018.00	
98	K	998775102	Přesun hmot tonážni pro podlahy dřevěne v objektech v do 12 m	t		2,18	1 040,00	2 267,20	
	D	776	Podlahy povlakové					9 789,41	
99	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1 1	m2		11,22	36,40	408,41	
			11,22			11,22			
100	K	776141122	Vyrovnáni podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2		11,22	346,00	3 882,12	
101	K	776221111	Lepeni pásu z PVC standardním lepidlem	m2		11,22	142,00	1 593,24	
102 M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2		12.34	312.00	3 850.08	
			11,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			12,34			
103	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t		0,12	463,00	55,56	
	D	781	Dokončovací práce - obklady					146 780,67	
104	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2		109,43	47,40	5 186,98	
105	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2		109,43	365,00	39 941.95	
106	K	781474112	Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2		109,43	500,00	54 715,00	
			"koupelny" 2*(2,92+1,685)*2+2*(1,5+3,405)*2*5			116,52			
			-“otvory" (0,6*1,97*6)			-7.09			
			Součet			109.43			
107 M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2		120,37-	343.00	41 286.91	
			109,428*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			120,37			
108	K	781495115	Spárování vnitřních obkladu silikonem	m		48,00	39,80	1 910,40	
			2*6*4			48,00			
109	K	781495117	Spárováni vnitřních obkladu akrylem	m		58,26	41,80	2 435,27	
			"koupelny" (2,92+1,685)’2+(1,5+3,405)*2’5			58,26			
			Součet			58,26			
110	K	998781102	Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t		2,28	572,00	1 304,16	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					62 999,12	
111	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího	m2		188,00	4,97	934,36	
112	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 25// 4x5m	m2		197.40	4.17	823.16	
			188*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			197 40			
113	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2		765,52	19,00	14 544,88	
			"podhled sdk" 177,6515+33,0115+0.8*35,4960			239,06			

		"oprava stěn" 121,452			121,45			
		“nove zdivo" 49,41			49,41			
		-"obklad“ 109,428			-109,43			
		Součet			765,52			
114 K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otéruvzdorných v místnostech výšky do		m2	765,52	61,00	46 696,72	
D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					54 740,00	
115 K	786623111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní manuálně ovládané do oken střešních		kus	20,00	198,00	3 960,00	
		6+1+13			20,00			
116 M	61141004	žaluzie k střešním oknům barevná 78x98cm		kus	1.00	2 120.00	2 120.00	
117 M	61141006.R	žaluzie k střešním oknům barevná 78x160cm		kus	13.00	2 880.00	37 440.00	
118 M	61141000	žaluzie k střešním oknům barevná 55x78cm		kus	6.00	1 870.00	11 220.00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					40 161,98	
D	VRN3	Zařízení staveniště					40 161,98	
119 K	030001000	Zařízeni staveniště		%	26 774,65	1,50	40 161,98	
465,03
"stěny sdk"
32,58+2*76,471+2* 13,0975+2*33,611 +93,045*2