|  |
| --- |
| **„Technická specifikace – výměna původní dlažby před školou“**SG Kladno, Plzeňská 3103, Kladno, 27201IČO: 61894737Předmětem plnění VZ je výměna původní dlažby na nádvoří před školou za novou dlažbu .1. Odstanění a likvidace původní dlažby
2. Odstanění a likvidace podkladu ( dle potřeby)
3. Položení nového podkladu, hutnění
4. Položení a usazení nové dlažby
5. položení obrubníků ( pouze jedna strana ) 25 běžných metrů
6. Hutnění, zásyp pískem
7. Závězečný úklid

 Celková plocha dlažby je 251 m2.Dlažba bude provedena ze zámkové dlažby profil H 8 cm parkoviště a 6 cm ostatní plocha. |
|   |