|  |  |
| --- | --- |
| **„Technická specifikace – výměna původní dlažby před školou“**  SG Kladno, Plzeňská 3103, Kladno, 27201  IČO: 61894737  Předmětem plnění VZ je výměna původní dlažby na nádvoří před školou za novou dlažbu .   1. Odstanění a likvidace původní dlažby 2. Odstanění a likvidace podkladu ( dle potřeby) 3. Položení nového podkladu, hutnění 4. Položení a usazení nové dlažby 5. položení obrubníků ( pouze jedna strana ) 25 běžných metrů 6. Hutnění, zásyp pískem 7. Závězečný úklid   Celková plocha dlažby je 251 m2.  Dlažba bude provedena ze zámkové dlažby profil H 8 cm parkoviště a 6 cm ostatní plocha. | |
|  |