Rozvojový fond Rozvojový fond Pardubice, a.s. 

	Pardubice a.s. 	třída Míru č.p. 90 530 02 PARDUBICE 
Objednávka č. 
2021081 
OBJEDNÁVKA 
Dodavatel------------Jméno ER servis Holding s.r.o. 
Adresa Náměstí Josefa Haška 6 
PSČ 	53863 Město 	Chroustovice
Vyřizuje Pavel Klement er.servisholding@seznam.cz Telefon 602473346
IČO 	04200632
DIČ 	CZ04200632 
Odběratel 
Jméno Adresa PSČ Vyřizuje Telefon IČO DIČ 
Rozvojový fond Pardubice a.s. 
třída Míru č.p. 90 
530 02 Město PARDUBICE 
-------- 
p. Hubička Petr hubicka@rfpardubice.cz 
466 741611 
25291408 
CZ25291408 
Počet 	Jedn. 	Popis 			Cena za jedn. 	CELKEM 		
									
			Objednáváme u Vás: 						
			přetěsnění deskového výměníku Thermowave 						
			TL 0650 KCIL vč.12570 v okruhu chladícího 						
			zařízení hlavní ledové plochy arény 						
			Cena dle CN z 16.7.2021 je 343 400,- Kč bez DPH 						
			Uvedená cena je bez DPH 						
			Místo dodání: Enteria are na Pardubice 						
			Sukova tř. 1735 						
										
	/ 	Podrobnosti platby 						
		O Šekem 							
		o 	Hotově 							
		o 	Kreditní kartou 							
		@ 	Na účet 							
		Číslo účtu/ kreditní karty 		[	Datum dodání 	l	
		Kód banky / Platí do 							
									
shapeType75fBehindDocument1pWrapPolygonVertices8;14;(10581,0);(9479,0);(9479,876);(4117,876);(4117,3069);(2391,3069);(2391,5408);(6559,5408);(6559,10230);(0,10230);(0,21496);(21498,21496);(21498,13742);(10581,13742)posrelh0posrelv0pib
Schválení 
třída Míru 90, 530 02 P r 
IČ: 252 91 408 DIČ: CZ 
Datum 19.7.2021
Objedn. č. 	_ 
Zpráva 
Doprava 

ER servis Holding s.r.o. 
Náměstí Josefa Haška 6 538 63 Chroustovice 
IČ: 04200632 
DIČ: CZ 04200632 
Tel: 602473346 
E-mail: er.servisholding@seznam.cz 
Komu: zimní stadion Pardubice 	E-mail: 		
	oan Petr Hubička 			
Datum: 	16.7.2021 	Počet listů 	1 	
Cenová nabídka na přetěsnění deskového výměníku THERMOWAVE TL 0650 KCIL v.č. 12570 v okruhu chladícího zařízení hlavní ledové plochy zimního stadion: 
Cenová nabídka zahrnuje odsátí chladiva NH3 primárního chladícího okruhu, 
vypuštění chladonosné látky z deskového výměníku, demontáž a instalaci nové sady těsnění, zpětná montáž a dotažení styčných desek výměníku na předepsaný rozměr: 
Zvakuování, tlaková zkouška přetlakem i podtlakem, napuštění chladiva a uvedení výměníku do provozu. 
Rozpis a cena potřebných dílů a dalších nákladů na servis výměníku 
náklad na práci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 400,náklady na dopravu nd a techniků, pomocný mat. . . . . . . . . . . . 8 500,- 
servisní sada těsnění THERMOWAVE 	264 500,- 
cena celkem bez DPH 	343 400,- 
Cenovou nabídku připravil Pavel Klement, její platnost je pro rok 2021, za předpokladu, že budou těsné uzavírací armatury na okruhu NH3 a okruhu lihové směsi.