Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Rok: 2021

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

|  |
| --- |
| **2021** |
| **ID** | **Kód** | **Opatření a činnost** | **Množství** | **M.J.** | **Jednotková cena** | **Celková cena** |
|  |
| **4953** | **LE14** | **Skupinová ochrana - oplocenky** |
|  | LE14a | Tvorba drátěné oplocenky do 160 cm | 1380 | m | 140,00 | 193 200,00 |
|  |  |  |  |  | **Cena** | **193 200,00** |

Souhrnný rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Cena bez DPH** | **Sazba DPH %** | **Výše DPH** | **Cena bez DPH** |
| 2021 | 193 200,00 | 0,00 | 0,00 | 193 200,00 |
| **Celkem** | **193 200,00** |  | **0,00** | **193 200,00** |

Specifikace díla: Odkaz na mapové dílo

|  |
| --- |
| **2021** |
|  |
| [4953](https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,52052) | **LE14** | **Skupinová ochrana - oplocenky** | **193 200,00 Kč** |
|  | LE14a | Tvorba drátěné oplocenky do 160 cm |

Popis opatření:

Provedení opatření v EVL Bohyňská Lada, Chmelník, Lotarův vrch. Konkrétně se jedná o podporu předmětu ochrany Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (9170).Opatření zahrnuje výstavbu deseti nových drátěných oplocenek za účelem ochrany přirozeného zmlazení dřevin a podpory přirozené obnovy lesních porostů a bude provedeno na deseti plochách vymezených zákresy nad ortofotomapou, které jsou součástí příloh této Dohody. 1) 3 oplocenky na části p.p.č.900v k.ú.Krásný Studenec- porostní skupina 112A11a v délkách 80m,77m a 164m : ochrana a podpora přirozeného zmlazení javoru klenu, dubu letního, jerábu ptačího a jedle bělokoré, 2) 1 oplocenka na části p.p.č.977/2 v k.ú. Krásný Studenec - porostní skupina 113A12 v délce 188m: ochrana a podporapřirozeného zmlazení javoru klenu a dubu letního, 3) 1 oplocenka na části p.p.č.940/2 v k.ú. Vilsnice - porostní skupina 115A6a v délce 155m: ochrana a podpora přirozeného zmlazení buku lesního, habru obecného a jasanu ztepilého, 4) 1 oplocenka na části p.p.č.940/4 v k.ú. Vilsnice - porostní skupina 114C11a v celkové délce 109m: ochrana a podpora přirozeného zmlazení javoru klenu, dubu letního, jerábu ptačího a lípy malolisté, 5) 4 oplocenky na části p.p.č.740/3 v k.ú. Vilsnice - porostní skupina 116Ab v délce 207m - ochrana a podporapřirozenéhozmlazeníjeřábuptačího,javoruklenu,třešněptačí,topoluosiky,porostnískupina116A12v délce 208m - ochrana a podpora přirozeného zmlazení jeřábu ptačího,javoru klenu,třešně ptačí,topolu osiky, porostní skupina 116A5a v délce 93m - ochrana a podpora přirozeného zmlazení jeřábu břeku,javoru klenu,dubu letního a plánované dosadby jedle bělokoré, porostní skupina 116A8b v délce 99m - ochrana a podpora přirozeného zmlazení dubu letního a javoru klenu. Na všech desti plochách bude provedena výstavba nových drátěných oplocenek výšky 160 cm a celkové délky 1380 m za účelem ochrany přirozeného zmlazení listnatých dřevin na plochách po nahodilé těžbě. K výstavbě oplocenek bude použito drátěné pletivo výšky 160 cm, kovové sloupky 30x40 mm o výšce 200 cm umístěné ve vzdálenosti 3-4 m. Oplocenky budou opatřeny spodním dřevěným ráhnem, zpevněny v rozích případně i v dalších úsecích oplocenek šikmými dřevěnými vzpěrami.

Opatřeníbudeprovedenonapozemcíchp.p.č. 900 a 977/2 v k.ú. Krásný Studenec, p.p.č.940/2, 940/4 a 740/3 v k.ú.VilsniceatovtermínuodúčinnostiDohodydo31.10.2021.

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 005 Opatření ke zlepšení druhové skladby lesních porostů.

Popis lokalizace:

Zákres 1.112A11a:

Zákres 2.112A11a:

Zákres 3.112A11a:

Rozloha: 0,0386 ha

Rozloha: 0,0286 ha

Rozloha: 0,1567 ha

Zákres 113A12: Rozloha: 0,2084 ha

Zákres 115A6a: Rozloha: 0,1183 ha

Zákres 114C11a: Rozloha: 0,0657 ha Zákres 1.116A8b: Rozloha: 0,2002 ha

Zákres 116A12: Rozloha: 0,2324 ha

Zákres 116A5a: Rozloha: 0,0449 ha

Zákres 2.116A8b:Rozloha: 0,0471 ha

**Rozloha celkem: 1,1409 ha**