**Nabídka číslo 8110210774**

CONT s.r.o.

Nové Město nad Metuji—54901, Rovné1705

IČ:28785258 DIČ:C228785258

registrace u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka27248

Pro: T. M. 739 533 060 F:

Technické služby města Vsetína, příspěvková organizace

Jasenice 528, 75511 Vsetín

IČO:75063468 DIČ:CZ75063468

Datum: 04.08.2021

Blokováno do: 09.08.2021

Platnost nabídky: - DTTO - Vaše objednávka: OB16V00968

 Cena Celkem

Předmět dodávky Množ. Mj bez DPH DPH bez DPH

**1A/OBYTNÁ BUŇKA - 033-2,3-AA - NOVÁ** 1 ks 11450000 21% 11450000

VÝHODNÝ PANELOVÝ SYSTÉM-ZÍSKÁVÁTE VÍCE

Vnější rozměry: 2989 x 2435 x 2591 mm

Vnitřní výška: 2350 mm

Izolace: minerální vata 60 l 60/ 100 mm

Rám: ocelová svařovaná konstrukce

Opláštění: lakovaný pozinkovaný plech 0.60 mm

Střecha: falcovaný pozinkovaný plech 0,63 mm

parozábrana, izolace

Stěna: LDTD bílé nebo dekor dřevo, izolace

Podlaha: CEMENTOVANÉ DPD 22 mm 1

PVC 1,5 mm. izolace

Vybavení: vchodové dveře 875 x 2000 mm

ISO okno 945 x 1200 mm s roletou

Elektroinstalace: standard / CSN – 400 V/32 A/ 5-pol

CEE zásuvky zapuštěné v rámu

Topení: přímotopný panel 2 kW / Stiebel Eltron

Barevné provedení: RAL7035 / sv. šedá

DOPRAVA/Vsetín

Kompletní přeprava 1 ks / vč. poplatků mýta 1 transp 6800,00 21 % 6800.00

**Předmět dodávky Množ. Mj bez DPH DPH bez DPH**

**POSKYTUJEME MNOŽSTEVNÍ SLEVY 1**

**Celkem bez DPH Kč 121300,00**

Servis zajišťuje:

CONT s.r.o.

Dodací podmínky:

Podpis kupní smlouvy. Termín výroby 18-20 týdnů od úhrady zálohy. V důsledku aktuálního vývoje (COVlD-19) zejména v návaznostech na dostupnost materiálu, jsou dodací lhůty bez záruky. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy.

Platební podmínky:

Úhrada zálohy 50 % a doplatek 14 dnů p0 dodání.

Poznámka:

Nutno zajistit v místě vykládky:

- příjezd pro nákladní soupravu 18 m / solo 9,5 m

- jeřáb nebo VZV pro snadnou manipulaci

- připravenost plochy +/- 10 mm

- napojení na inženýrské sítě

- umístění kontejneru na základový fundament bude provedeno zákazníkem

- CONT s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku chybného nebo nedostatečného provedeni základového fundamentu nebo upevnění kontejneru a ta je tímto vyloučena – za případné škody ručí zákazník

Záruční podmínky:

24 měsíců