Příloha smlouvy

Položkový rozpočet dle cenové nabídky zhotovitele

NPU-310/65862/2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ledeburský palác - úprava podlahy spisovny** | | | | |
| **Název** | **mj** | **počet** | **JC** | **Cena celkem** |
| Plech TL 15 mm o rozměrech délka 2000mm x šířka 500 mm, celková délka plechů pro jednu kolejnici 12 780 mm, nařezání, průvrty pro kotvení v rastru á 500 m kotvou HST3, antikorozní nátěr | kpl | 3 | 58900 | 176700 |
| Příprava povrchu podlahy - obroušení nátěru, zdrsnění plechu, čištění podlahy a plechu před lepením | kpl | 1 | 31 460 | 31460 |
| Montáž pásů z ocelových plechů - zaměření pro položení pod 3 kolejnice , lepení k podlaze (např. Mamut Glue High Tack), kotvení HST3 v rastru á 500 m, vyrovnání, svařování | kpl | 1 | 91 300 | 91300 |
| Doprava včetně parkování + manipulace | kpl | 1 | 16 500 | 16500 |
|  |  | **Celkem bez DPH** | | **315 960 Kč** |

DPH 21

CELKEM s DPH 382 312 Kč