## Příloha č.1 Stanovení množství srážkových vod odváděných do kanalizace

**Množství srážkových vod odváděných do kanalizace je stanoveno podle přílohy č.16 k Vyhlášce č.428/2001 Sb., kterou se provádí Zákon č. 274/2001 Sb.**

Povinnost platit za odvádění srážkových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo odběrného místa:** | 1600010 |
| **Odběratel:** | Českomoravský beton a.s., Beroun 660, IČ:49551272 |
| **Adresa odběrného místa:** | Průmyslová zóna III – Pávov 111, 58601 Jihlava |

**Kombinované využití nemovitosti** **[ ]  ANO** **[x]  NE** (zaškrtněte)

 *(Nemovitost je částečně využívána k trvalému bydlení)*

**Stanovení % využití nemovitosti** *(pouze v případě kombinovaného využití)***:**

|  |  |
| --- | --- |
| Zastavěná plocha *(m2)* |       |
| Počet podlaží *(včetně přízemí)* |       |
| Celková podlahová plocha *(zastavěná plocha x počet podlaží)* |       |
| Podlahová plocha neužívaná k trvalému bydlení  |       |
| Procento ploch neužívaných k trvalému bydlení (*podlahová plocha neužívaná k trvalému bydlení / celková podlahová plocha x 100)*  |  |

**Výpočet srážkových vod pro vyúčtování:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.****ř.** | **Druh plochy** | **Plocha****m2** | **Odtokový součinitel** | **Redukovaná plocha m2***(plocha x součinitel)* |
| **1.** | **A** - zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy s možností  odtoku do kanalizace (střechy budov, asfalt, spárovaná dlažba apod.) | 3388 | 0,9 | **3049,2** |
| **2.** | **B** - lehce propustné zpevněné plochy s možností odtoku do kanalizace (antuka, štěrk, nespárovaná dlažba apod.) | / | 0,4 | **/** |
| **3.** | **C** - plochy kryté vegetací s možností odtoku do kanalizace (trávník, zahrada, park apod.) | 6934 | 0,05 | **346,7** |
| **4.** | **Součet redukovaných ploch** (m2) | **3395,9** |
| **5.** | **Redukce ploch podle % ploch neužívaných k trvalému bydlení** (m2)*Součet redukovaných ploch x procento ploch neužívaných k trvalému bydlení* / 100 |  |
| **6.** | **Dlouhodobý srážkový normál** *(m/rok)* | **0,644** |
| **7.** | **Vypočtené množství odváděných srážkových vod k vyúčtování** *(m3/rok)**(řádek 5. x řádek 6.)* | **2186,96** |

Odběratel prohlašuje, že uvedl úplné a správné údaje

V       dne       Razítko:

Jméno, funkce:       Podpis odběratele...................................……......