**Zpřesněná specifikace mobiliáře (regálů) v depozitáři Tábor v 1. NP a v 3. NP v souladu s dílenským výrobním zadáním**

Upřesnění barevnosti (platí obecně pokud není uvedeno jinak u konkrétní položky):

- Veškeré konstrukční prvky (rámy, stojky, oplechování, konstrukce pro výsuvné rošty) v odstínu RAL 7036 polomat.

- Veškeré police, zásuvky, rošty na obrazy v odstínu RAL 9018 polomat.

- Náběhové plechy u dráhy: RAL 2003 polomat

**Změny počtu zásuvek:** u některých zásuvkových regálů je nutné zachovat nikoli vnější výšku zásuvek (podle zadávací dokumentace), ale vnitřní výšku. Ta je oproti výšce vnější menší o nosnou konstrukci zásuvek, tudíž se celkově do regálu vejde méně zásuvek.

* + 1. **– Policový regál s boxem pro 4 ks zásuvek**

2700 x 800 x 2750

* 18x police
* 4x zásuvka
	+ 1. **a 1.26.2 – Policový regál**

2000 x 800 x 2750

- 12x police

**1.25.1 – Zásuvková skříň**

3000 x 800/1000 x 2750

- regál opláštěn plným plechem

- 40x malá zásuvka (20x hl. 800 mm, 20x hl. 1000 mm) vnitřní výška 50 mm

- 25x velká zásuvka (10x hl. 800 mm, 15x hl. 1000 mm) vnitřní výška 100 mm

- 3x velká zásuvka vnější výška 200 mm hl. 800 mm

**1.25.2 – Policový regál s boxem pro 6 ks zásuvek**

2400 x 800 x 2750

- 18x police

- 2x zásuvka vnitřní výška 100 mm

- 2x zásuvka vnější výška 200 mm

- 1x zásuvka vnější výška 350 mm

- 1x zásuvka vnější výška 450 mm

**1.26.1 – Zásuvkový regál s policovou nástavbou**

2750 x 650 x 2750

- 4x zásuvka vnitřní výška 100 mm

- 4x zásuvka vnější výška 200 mm

- 2x zásuvka vnější výška 350 mm

- 2x zásuvka vnější výška 450 mm

- 6x police

**1.27.1 – Policový regál do tvaru L**

2800/2300 x 800 x 2750

- 40x police

**1.27.2 – Policový regál a zásuvková skříň**

2300 x 800 x 2750

- 12x police

- 9x zásuvka vnitřní výška 50 mm

- 12x zásuvka vnitřní výška 100 mm

- 2x zásuvka vnější výška 200 mm

**1.29 – Zásuvková skříň s pracovní deskou**

2500 x 1050 x 870

- regál opláštěn plným plechem

- 3x zásuvka vnitřní výška 50 mm

- 1x zásuvka vnitřní výška 100 mm

- 1x zásuvka vnější výška 150 mm

- 1x zásuvka vnější výška 200 mm

- 1x zásuvka vnější výška 250 mm

- 1x zásuvka vnější výška 300 mm

- 1 x zásuvka vnější výška 400 mm

- deska dle výběru dodavatele: Kronospan Javor 375 tl. 36 mm

- Sklo přes desku Fl. 8 mm

- RAL 1015 Polomat

**1.42.1 – Výsuvný systém na obrazy**

Půdorysný rozměr konstrukce: 5680 x 2850

Rozměr roštu: 1500 x 2700 – 27 ks

**3.03.1 – Zásuvková skříň**

2000 x 1300 x 1550

- regál opláštěn plným plechem

- 20x zásuvka vnitřní výška 50 mm

- 6x zásuvka vnější výška 250 mm

- zaměření místnosti: shodné dle zadávací dokumentace

**3.03.2 – Výsuvný systém**

Půdorysní rozměr konstrukce: 1800 x 1750

Rozměr roštu: 900 x 2700 – 5 ks

**3.04.1** **podvozková sestava**

1x SR 2500 x 700 x 3000

1x PR 2500 x 700 x 3000

2x PR 2500 x 650 x 3000

Číslo 1

* Regál bez pohonu
* 3x police
* 1x šatní tyč

Číslo 2

* Posuvný regál
* 3x police
* 1x šatní tyč

Číslo 3

* Posuvný regál
* 8x police
* 16x zásuvka vnitřní výška 100 mm
* 8x zásuvka vnější výška 150 mm

Číslo 4

* 9x zásuvka přes celou šířku vozu vnitřní výška 100 mm
* 6x zásuvka vnitřní výška 100 mm
* 4x zásuvka vnější výška 150 mm
* 6x zásuvka vnější výška 300 mm

**3.04.2 – Výsuvný systém**

Půdorysní rozměr konstrukce: 3680 x 2500

Rozměr roštu: 1300 x 3000 – 11 ks

**3.05 – Výsuvný systém**

Půdorysní rozměr konstrukce: 3530 x 3900

Rozměr roštu: 1400 x 3000 – 14 ks, 1300 x 3000 – 1 ks

**3.06.1 – Regál se šatní tyčí a šoupacími dveřmi**

3000 x 1000 x 3050

- regál opláštěn plným plechem

- 32x police

- 6x šatní tyč

- posuvné dveře před regálem

**3.06.2 – Zásuvková skříň**

3000 x 800 x 3050

- regál opláštěn perforovaným plechem

- 16x zásuvka menší s vnitřní výškou 100 mm

- 7x zásuvka větší s vnitřní výškou 100 mm

- 18x zásuvka s vnější výškou 150 mm

- 6x zásuvka s vnější výškou 200 mm

- 6x zásuvka s vnější výškou 300 mm

**3.07.1 – Zásuvková skříň**

- regál opláštěn perforovaným plechem

- 1x police

- 30x zásuvka s vnitřní výškou 100 mm

- 18x zásuvka s vnější výškou 150 mm

- 8x zásuvka s vnější výškou 200 mm

**3.08.1 – Zásuvková skříň**

3000 x 800 x 3050

- regál opláštěn perforovaným plechem

- 9x zásuvka s vnitřní výškou 100 mm

- 24x zásuvka s vnější výškou 150 mm

- 12x zásuvka s vnější výškou 200 mm

- 6x zásuvka s vnější výškou 300 mm

**3.09.1 -** **podvozková sestava**

1x SR 1900 x 600 x 3000

3x PR 1900 x 600 x 3000

Číslo 1,3,4

- celkem 36x police

- celkem 30x zásuvka vnitřní výška 100 mm

- celkem 18x zásuvka vnější výška 200 mm

Číslo 2

* 12x police
* 6x zásuvka vnější výška 200 mm
* 4x zásuvka vnější výška 300 mm

**3.09.2 – Policový regál se šoupacími dveřmi**

2000 x 500 x 3050

- 18x police

- opláštění plný plech

- posuvné dveře

**3.10.1** - **podvozková sestava**

1x SR 2500 x 500 x 3000

1x PR 2500 x 1000 x 3000

1xPR 2500 x 500 x 3000

Číslo 1

* Pevný regál
* 10x police
* 2x zásuvka vnitřní výška 50 mm
* 4x zásuvka vnitřní výška 100 mm
* 6x zásuvka vnější výška 150 mm
* 4x zásuvka vnější výška 200 mm

Číslo 2

* Posuvný regál
* 24x police

Číslo 3

* Posuvný regál
* 10x police
* 2x zásuvka vnitřní výška 50 mm
* 4x zásuvka vnitřní výška 100 mm
* 6x zásuvka vnější výška 150 mm
* 4x zásuvka vnější výška 200 mm

**3.10.2 – Regál se šoupacími dveřmi**

3000 x 500 x 3050

- opláštění regálu plným plechem

- 18x police

- posuvné dveře

**3.13 -** **podvozková sestava**

3x SR 1300 x 1600 x 3000

strana vozu 1A a 3A

* Celkem 30x zásuvka vnitřní výška 50 mm
* Celkem 12x police

Strana vozu 1B

* Celkem 3x zásuvka vnitřní výška 100 mm
* Celkem 4x zásuvka vnější výška 200 mm

Strana vozu 2A

* Celkem 10x zásuvka vnitřní výška 50 mm
* Celkem 1x zásuvka vnitřní výška 100 mm
* Celkem 1x zásuvka vnější výška 250 mm

Strana vozu 2B a 3B

* Celkem 5x zásuvka vnitřní výška 100 mm
* Celkem 3x zásuvka vnější výška 200 mm

**3.14.1 – Regál s policemi**

15000 x 800 x 1900

- 30x polic

**3.14.2 – Regál na uložení koberců a textilií**

3200 x 800 x 3000

- opláštění plný plech

- 13x výsuvný rám

- 1x zásuvka na uložení tyčí

- 30x tyč vkládaná do výsuvného rámu

- elektrická roleta (5x klíč)

**3.16.1 – Výsuvný systém**

Půdorysní rozměr konstrukce: 2200 x 2600

Rozměr roštu: 1150 x 3000 – 10x

**3.16.2 – Zásuvková skříň**

- regál opláštěn perforovaným plechem

- 7x zásuvka vnitřní výška 50 mm

- 4x zásuvka vnitřní výška 100 mm

- 4x zásuvka vnější výška 200 mm

**3.17.1 – Výsuvný systém**

Půdorysní rozměr konstrukce: 6000 x 2200

Rozměr roštu: 1150 x 3000 – 28x

**3.18.1 – Výsuvný systém**

Půdorysní rozměr konstrukce: 6000 x 2200

Rozměr roštu: 1150 x 3000 – 28x

**3.20.1 – Zásuvková skříň**

1500 x 800 x 1050

- opláštění plný plech

- 5x zásuvka vnitřní výška 100 mm

- 2x zásuvka vnější výška 150 mm

**Změna zavírání regálů**

Regály **3.06.1, 3.09.2 a 3.10.2** budou s roletovým zavíráním z lamel místo šoupacích dveří.

Jedná se především o problematickou konstrukci pojezdů šoupacích dveří, kdy musí být konstrukce velmi masivní, aby dveře udržela na svém místě. S tím se váže i vyšší poruchovost zavírání dveří a obtížnost otevírání a zavírání.

Lamelové roletové zavírání se jeví jako lépe obslužné a méně poruchové a je dosažena lepší prachotěsnost regálů.