|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | | \*S00BP01WKD11\* |
|  |  | | | Statutární město Pardubice | | | |
|  | | | | Městský obvod Pardubice V | | | |
|  | | | | | | | |
| **Objednatel:** | | | | | | **Dodavatel:** | |
| Statutární město Pardubice | | | | | | ARBO-Linné, s.r.o. | |
| Městský obvod Pardubice V | | | | | | Luční 174/3 | |
| Češkova 22 | | | | | | 50003 Hradec Králové | |
| 53002 Pardubice | | | | | | IČO: 26021854 | |
| IČO: 00274046 | | | | | | DIČ: CZ26021854 | |
| Číslo účtu: 181568024/0300 ČSOB Pardubice | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |
| **OBJEDNÁVKA č: OBJ\_UMO5/00111/21** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Objednáváme u vás:**  Na základě VŘ 7/2021 Náhradní výsadba dřevin na území MO Pardubice V objednáváme výsadbu dřevin jako náhradní výsadbu na základě rozhodnutí – viz níže seznam dřevin a podmínky výsadby a dle mapové přílohy  • 2 ks Quercus robur ´Concordia´ – výsadbová velikost 14+; p.p.č. 2167/2; k.ú. Pardubice,  • 3 ks Corylus Colurna – výsadbová velikost 14+; p.p.č. 2271; a p.p.č. 2165/1 k.ú. Pardubice,  • 1 ks Catalpa bignonioides ´Aurea´ - výsadbová velikost 14+; p.p.č. 2252/26; k.ú. Pardubice,  • 1 ks Abies concolor - výsadbová velikost 140+; p.p.č. 2277/1; k.ú. Pardubice,  • 3 ks Carpinus betulus ´Frans Fontaine´ - výsadbová velikost 14+; p.p.č. 2252/10; a 2124/4; k.ú. Pardubice,  • 1 ks Lyriodendron tulipifera - výsadbová velikost 14+; p.p.č. 2165/30; k.ú. Pardubice,  • 1 ks Acer platanoides ´Globosum´ - výsadbová velikost 14+; p.p.č.´2589/23; k.ú. Pardubice,  • 2 ks Quercus robur ´Fastigiata Koster´ – výsadbová velikost 150+; p.p.č. 2155/3- k.ú. Pardubice,  • 5 ks Crataegus laevigata ´Paul´s Scarlet´ – výsadbová velikost 14+; p.p.č. 2155/3- k.ú. Pardubice,  • 1 ks Ginkgo biloba – výsadbová velikost 14+; p.p.č. 2155/3; k.ú. Pardubice,  • 1 ks Tilia cordata – výsadbová velikost 14+; p.p.č. 2155/3; k.ú. Pardubice,  • 1 ks Sophora japonica ˇRegent´ – výsadbová velikost 14+; p.p.č. 2155/3; k.ú. Pardubice,  • 1 ks Magnolia Kobus - výsadbová velikost 12+; p.p.č. 2415/1; k.ú. Pardubice,  • 1 ks Magnolia Galaxy - výsadbová velikost 12+; p.p.č. 2415/1; k.ú. Pardubice,  • 2 ks Physocarpus opulifolius ´Dart´s Gold´ - výsadbová velikost 60+; p.p.č. 2415/1; k.ú. Pardubice,  • 2 ks Physocarpus opulifolius ´Red Baron´- výsadbová velikost 60+; p.p.č. 2415/1; k.ú. Pardubice, | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Podmínky výsadeb  Náhradní výsadba bude provedena na výše uvedených pozemcích v katastrálním území Pardubice, tj. na pozemcích spadajících do správního prostoru Městského obvodu Pardubice V; tj. na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice; IČO: 00274046.  Výsadba bude provedena v souladu s Arboristickým standardem Výsadba stromů SPPK A02 001:2013; výsadbový materiál musí splňovat kvalitní ukazatele jakosti ČSN 46 4902, dále SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián a školkařské výpěstky budou splňovat ukazatele jakosti ČSN 46 4902 a platné normy ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky. Při přípravě půdy bude postupováno v souladu s ČSN 83 9011 Práce s půdou. Ošetřování dřevin (výchovné řezy) bude prováděno v souladu se standardem SPPK A02 002:2012 Řez stromů.  o Pro výsadbu budou použity vzrostlé školkařsky připravené stromy s balem; vysokokmeny budou mít korunu zapěstovanou v podchodné výšce min. 2,2 m; koruna bude zapěstovaná v podchodné výšce 2,4 m, a to pravidelně s možností postupného zvedání na podjezdnou výšku min. 2,8 m - týká se Corylus Colurna a Acer platanoides ´Globosum´ a Carpinus betulus ´Frans Fontaine´, kořenový bal bude nepoškozený, soudržný, provlhčený, bude nepoškozený kořenový krček a kmen s průběžným terminálem; stromy budou vyrovnané z hlediska druhu, kultivaru, výsadbové velikosti, výšky nasazení koruny a způsobu zapěstování koruny; použitý výsadbový materiál by měl být přednostně tuzemské provenience nebo alespoň v tuzemsku dopěstovaný; zhotovitel bude schopen doložit doklady prokazující původ rostlinného materiálu - dřeviny  o Pro veškeré dřeviny budou hloubeny jámy odpovídající velikosti balu se 100% výměnou půdy o objemu cca 1 m3 (velikost výsadbových jam je dána průměrem balu); stěny výsadbové jámy budou prokypřeny, dno nesmí být zhutněné; hloubka výsadbové jámy nepřesáhne velikost balu, bal bude umístěn do úrovně terénu, tj. kořenový krček musí být v rovině s terénem, nesmí být zasypán; výsadbové jámy budou před výsadbou prolity cca 100 l vody; nutno při výsadbě dodržet postupné zahrnování zeminou s průběžnou zálivkou (30 – 100 l) s uložením 3 tablet Silfamix forte asi 15 cm pod povrchem a s použitím hydrogelu ke kořenovému systému; kmen stromu bude po výsadbě opatřen ochranným nátěrem k snížení termických škod (Arboflex)  o Dřeviny budou po výsadbě ukotveny ofrézovanými impregnovanými třemi kůly nahoře spojených příčkami a uvázané pružným úvazky  o Bude provedeno přihnojení (např. Silvamix) a dostatečná zálivka ihned po výsadbě (min. 50 l vody /strom)  o Zhotovitel v případě vyžádání zhotoví fotodokumentaci z průběhu výsadeb (foto dřevin (s jejich kořenovým balem), z přípravy výsadbových jam, apod) – o chystané výsadbě bude žadatel před její realizací orgán ochrany přírody informovat  o U výsadby bude prováděna zhotovitelem následná péče – po dobu pěti let, tj. pletí a údržba mís dřevin pro zálivku min. 2x do roka; kontrola kotvení a úprava úvazků ke kůlům při pletí, případná oprava či výměna úvazku nebo kůlů a zálivka v závislosti na klimatických podmínkách a množství srážkových úhrnů – (minimálně 12 zálivek/rok); ke konci období následné péče bude na dřevinách proveden výchovný řez; výchovné řezy budou provedeny dle standardů péče o přírodu a krajinu a 02 002 – Řez stromů;  o V případě úhynu výsadbového materiálu po dobu následné péče bude tento zhotovitelem nahrazen, zároveň, v případě úhynu a následně náhrady dřeviny dojde u předmětného stromu k započítávání následné péče v plné výši doby následné péče  o Provedená náhradní výsadba bude protokolárně odsouhlasena s Úřadem městského obvodu Pardubice V, odborem investičním a správním.  • Součástí zakázky:  - likvidace a úklid vzniklého odpadu, úklid předmětných míst  - s odpady, které vzniknou v průběhu provádění prací, je zhotovitel povinen nakládat v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů; stává se jejich vlastníkem  Bližší informace a upřesnění lokace výsadby podá Bc. Monika Klátilová, tel. 736 504 311, e-mail: [monika.klatilova@umo5.mmp.cz](mailto:monika.klatilova@umo5.mmp.cz)  Cena: **289 060,-Kč bez DPH, 349 763,- včetně DPH** | | | | | | | |
| Termín: | | 31.12.2021 | | | | | |
| Poznámka: | | Akceptací této objednávky dodavatel souhlasí s tím, že když v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty za toto plnění bude o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem ve smyslu §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zn. pozd. předpisu, bude dodavateli uhrazena dle §109 a §109a zákona o dani z přidané hodnoty pouze částka bez DPH, a DPH bude odvedena místně příslušnému správci dani dodavatele. Nakládání se vzniklými odpady: Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, stává se jejich majitelem, při jejich likvidaci je povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb.. o odpadech v platném znění. Jedná se o práce uvedené v CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že opravovaný/rekonstruovaný/budovaný objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ. | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| V Pardubicích dne: | | | 24.08.2021 | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Správce rozpočtu Ing. Marcela Kotyková | | | | | Příkazce operace Bc. Monika Klátilová | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Vyřizuje: Brožek Jan | | | | | | | |
| Telefon: +420v466 301 274 | Email: jan.brozek@umo5.mmp.cz | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Dodavatel svým podpisem stvrzuje akceptaci objednávky, včetně výše uvedených podmínek. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |