**DODATEK K CENOVÉ NABÍDCE ZE DNE 26.05.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na základě objednávky číslo |  | | |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum vystavení | 16/08/2021 | | |  | | |  |  |
| Datum zdanitelného plnění |  | | |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodavatel |  |  | Odběratel | | | | | |
| Fachstav, s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Družstevní č.p. 844 |  |  | Základní škola a mateřská škola, Frýdek-Místek, Lískovec | | | | | |
| 738 01 Frýdek- Místek |  |  | K Sedlištím 320 | | | | | |
| [info-fachstav@seznam.cz](mailto:info-fachstav@seznam.cz) |  |  | 738 01 Frýdek-Místek | | | | | |
| IČ.: 268 49 437 |  |  | IČO: 68157801 | | | | | |
| DIČ.: CZ 268 49 437 |  |  |  | | | | | |
| **Výměna oplocení z poplastovaného pozink. pletiva v délce 64 m.b.,** | | | | | | | | |
| **tímto dodatkem se mění cenová nabídka ze dne 26.05.2021** | | | | | | | | |
|  | množství | | cena za | přirážka | cena za | cena celk. | DPH | cena celk. |
| **POSTUP PRACÍ** |  |  | mj. | 1,2 | mj. | bez DPH | 21% | vč DPH |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Doprava :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - doprava osob a materiálu | soubor |  |  |  |  |  |  |  |
| **celkem** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Materiál** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - očištění a nátěr plotových sloupků a vzpěr | 24,00 | ks |  |  |  |  |  |  |
| - poplastované pletivo 160 cm, oko 50x50 | 19,00 | bm |  |  |  |  |  |  |
| - poplastované pletivo 125 cm, oko 50x50 | 45,00 | bm |  |  |  |  |  |  |
| - napínací drát poplastovaný, drát Ø 3,5mm dl. 52 m | 3,00 | ks |  |  |  |  |  |  |
| - napínací drát poplastovaný, drát Ø 3,5mm dl. 26 m | 3,00 | ks |  |  |  |  |  |  |
| - vázací drát poplastovaný, drát Ø 1,5mm | 2,00 | ks |  |  |  |  |  |  |
| - napínák poplastovaný | 6,00 | ks |  |  |  |  |  |  |
| - napínací tyč | 4,00 | ks |  |  |  |  |  |  |
| - podhrabová deska | 4,00 | ks |  |  |  |  |  |  |
| **celkem:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Práce** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - vybourání stávajícího plotu | soubor | 1 |  |  |  |  |  |  |
| - vykopání náletových dřevin vč. kořenů | 8,00 | ks |  |  |  |  |  |  |
| - napnutí napínacího drátu | 192,00 | bm |  |  |  |  |  |  |
| - vyvěšení a napnutí pletiva | 64,00 | bm |  |  |  |  |  |  |
| - úprava a osazení podhrabových desek | 4,00 | kus |  |  |  |  |  |  |
| - betonáž 4 ks sloupků | 4,00 | kus |  |  |  |  |  |  |
| - úprava terénu (bagr + ruční úprava terénu + návoz zeminy) | 45,00 | m |  |  |  |  |  |  |
| **celkem:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CENA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Celková cena bez DPH** |  |  |  |  |  | **58 358,60** | **Kč** |  |
| **DPH 21%** |  |  |  |  |  | **12 255,31** | **Kč** | **1,15** |
| **Celkem vč.DPH** |  |  |  |  |  | **70 614** | **Kč** | 1,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Odůvodnění:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V průběhu prací bylo zjištěno, že je nutné použít bagr na odstranění zarostlých pařezů a úpravu terénu. | | | | | | | | |
| Z důvodu bezpečnosti bylo nutné přidat podhrabové desky a znovu zabetonovat sloupky. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Záruka** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na provedené práce a dodaný materiál poskytuje zhotovitel prací záruku v celkové délce trvání 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| měsíců a to, od data předání díla objednateli. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele dne 16.08.2021 | ……………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | zpracoval : |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |