**NABÍDKA:** Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, příspěvková organizace – „Osobní automobil – CSS Staroměstská“

**Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice, příspěvková organizace**

Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice

|  |
| --- |
| **KALKULACE** |
| **p.č.** | **název** | **Počet kusů** | **Cena za kus bez DPH** | **Cena bez DPH** |
| 1. | Osobní vozidlo ŠKODA Fabia Combi Ambition 1,2 TSI 66 kW 5-stup. mech. | 1 | 232 485 Kč | 232 485 Kč |
| **Celkem bez DPH**  | **232 485 Kč** |
| **DPH (21%)** | **48 822 Kč** |
| **Celkem včetně DPH** | **281 307 Kč** |

Technická specifikace dodávky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | Kód | Popis |
| Model | NJ53J4 / 2017 | **Fabia Combi Ambition 1,2 TSI 66 kW 5-stup. mech.** |
| Barva | 8T8T | Červená Corrida |
| Interiér | BL | Černý/šedý |
|   |   |   |   |   |   |
|   | Paket | Název paketu |
| 1. | PDR | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním (SAFE funkce) a alarm s hlídáním vnitřního prostoru |
| 2. | PGN | Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru |
| 3. | PJB | Rezervní kolo ocelové (plnohodnotné), sada nářadí a zvedák vozu |
| 4. | RAB | Rádio "SWING" |
| 5. | WPB | Ambition PLUS (CZ):- Manuální klimatizaci- Malý kožený paket |
| 6. | 7X2 | Parkovací senzory vpředu a vzadu |
|  |  | Gumové koberce 4 kusy + 1 kus do zavazadlového prostoru ( originální příslušenství ), mechanické zabezpečení řazení, lapače nečistot |

|  |
| --- |
| **Základní výbava** |
|  |
| NJ53J4      Fabia Combi Ambition 1,2 TSI 66 kW 5-stup. mech. |
|  |
| **Kód** | **Popis** |
| **Bezpečnost, funkčnost, komfort** |
| 8T9 | "SPEED LIMITER" |
| 7B2 | 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru |
| 8QL | 2x sklopný klíč s dálkovým ovládáním |
| 3ZB | 3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu,-vnější, se štítkem ECE-homologace |
| 8RE | 4 reproduktory (pasivní) |
| 4UF | Airbag řidiče a spolujezdce-s vypínáním airbagu spolujezdce |
| 1S0 | Bez nářadí a zvedáku vozu |
| 4KC | Boční a zadní okna tónovaná |
| 4X3 | Boční airbag vpředu a hlavový airbag |
| 1KM | Bubnové brzdy zadní |
| 4I2 | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním,-vnitřním ovládáním, bez bezpeč. pojistky |
| NS3 | Deštník |
| 7N2 | Držák na brýle |
| 4R2 | El. ovládání oken vpředu |
| UE4 | Elektrické rozhraní pro externí použití,-AUX-IN a USB |
| 1AZ | Elektronický stabilizační program ESP |
| 8BB | Hlavní světlomety-halogenové,-pravostranný provoz |
| 3Q6 | Hlavové opěrky vzadu - 3 kusy |
| 7AA | Imobilizér elektronický |
| 8N4 | Intervalový spínač stěračů, seříditelný-potenciometrem (4 stupně) |
| 7K1 | Kontrola tlaku v pneumatikách |
| 4SB | Make-up zrcátka vlevo |
| 4TY | Make-up zrcátka vpravo (provedení 2) |
| 3L1 | Mechanické výškové seřizování levého-předního sedadla (pravé přední sedadlo-bez výškového seřizování) |
| 8WB | Mlhové přední světlomety |
| 3N3 | Odkládací schránka v kufru |
| 9S3 | Palubní počítač "MFA" |
| N0L | Potah sedadel - látka |
| QG1 | Prodloužený servisní interval |
| 8Q1 | S dálkovou regulací polohy světlometu |
| 4YB | S odkládacími kapsami vzadu (na dveřích-nebo boku) |
| 9P5 | S optickou a akustickou kontrolou-zapnutí bezpečnostního pásu |
| 9E1 | S osvětlením zavazadlového prostoru |
| 8K1 | Spínač denního jízdního osvětlení |
| 1PA | Standardní šrouby kol |
| 7L6 | Start/Stop systém s rekuperací |
| 8M1 | Stěrač zadního okna s ostřikovačem-a cyklovačem |
| 3D1 | Střední konzola (Satin černá pro Monte-Carlo) |
| 8L3 | Střešní anténa |
| 9AA | Topení s mechanickou regulací |
| 3C7 | Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed |
| 4L2 | Vnitřní zpětné zrcátko |
| 6XD | Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná,-vyhřívaná |
| 4GF | Vrstvené čelní sklo tónované |
| 4Z8 | Víko odkládací schránky, s osvětlením-(bez bezpečnostního zámku) |
| 2W6 | Víčko palivové nádrže se škrabkou na led |
| 3J1 | Výškově stavitelné opěrky hlavy předních-sedadel |
| 3NC | Zadní sedadlo a opěradlo, dělené,-sklopné |
| 3U2 | Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo |
| QN1 | Zásuvka pod levou přední sedačkou |
| **Exteriér** |
| 6F0 | Bez dekorativní fólie/emblémů |
| 0PA | Bez přídavného nápisu |
| CX9 | Kola ocelová "DENTRO" 6J x 15" - 4ks-s optimalizovanou hmotností |
| 2JF | Lakované nárazníky |
| 4XF | Obložení sloupku vnější, provedení 2 |
| H8D | Pneumatiky 185/60 R15 H |
| 6FF | Vnější zpětné zrcátko a další díly-v barvě vozu |
| 5SJ | Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní |
| 1NJ | Zakrytí kola |
| 5RQ | Zpětné zrcátko vpravo, konvexní |
| **Interiér** |
| 1MZ | 3-ramenný volant PUR s chromem |
| QJ1 | Chromový paket |
| 5MC | Dekorační obložení "LIGHT BRUSHED" |
| 6Q4 | Hlavice řadící páky - komfortní |
| Q1H | Komfortní přední sedadla |
| 6PA | Madlo ruční brzdy z plastu |
| VF0 | Pedálové ústrojí "Standard" |
| 5N2 | Sklopná stropní madla |
| 6NA | Stropní výplň nedělená |
| 9GL | Vnitřní světlo |
| 4AU | Výplň dveří |
| 6R1 | Zakrytí řadící páky z koženky |

|  |
| --- |
| **Technický popis** |
|  |
| NJ53J4      Fabia Combi Ambition 1,2 TSI 66 kW 5-stup. mech. |
|  |
| **Kód** | **Popis** |
| **Vnější rozměry** |
| Délka | 4.257 mm |
| Šířka | 1.732 mm |
| Výška | 1.467 mm |
| Rozvor | 2.470 mm |
| Rozchod vpředu / vzadu | 1.463 / 1.457 mm |
| Vnější průměr zatáčení obrysový | 10,4 |
| Objem zavazadlového prostoru min. / max. | 530 l / 1.395 l |
| **Motor, převodovka, elektrika** |
| Palivo | petrol |
| Počet válců | 4; in line |
| Objem motoru | 1.197 cm3 |
| Vrtání | 71,0 mm |
| Zdvih | 75,6 mm |
| Max. výkon | 66,00 kW |
| Max. točivý moment | 160 Nm / 1400 - 3500 1/min Nm / 1/min |
| Kompresní poměr | 10,5 - 0,5 |
| Exhalační norma | Euro 6 |
| Energetická třída | B |
| CO2 emise - kombinované | 107 g/km |
| CO2 emise - kombinované (plyn) |   |
| **Hmotnosti** |
| Pohotovostní hmotnost s řidičem | 1.133 kg |
| Celková hmotnost | 1.588 kg |
| Užitečná hmotnost s řidičem | 530 kg |
| Brzděný přívěs při stoupání 12% | 1.000 kg |
| Nebrzděný přívěs | 560 kg |
| Jízdní souprava | 2.588 kg |
| Zatížení střechy | 75 kg |
| **Provozní vlastnosti** |
| Maximální rychlost | 185 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 11,0 s |
| Objem palivové nádrže | 45 l |
| Spotřeba - město | 6,0 l/100km |
| Spotřeba - mimo město | 4,0 l/100km |
| Spotřeba - kombinovaná | 4,7 l/100km |

Ve Vodňanech dne 1.3.2017

…………………………………………………..

Ing. JOSEF ŠEVČÍK

Jednatel

AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o.