**Příloha I.: Nabídka - Lokalizace zpracovávané oblasti a specifikace činností.**

**V níže uvedeném zájmovém území (ZU); tj. vybraných půdních blocích a lokálně hydrologicky návazných enklávách bude realizováno:**

1. Analýza půdních podmínek, srážko-odtokových charakteristik – zrychlený odtok (CN křivky, potenciální retence), zhodnocení rizik eroze půdy.
2. Identifikace hydromeliorací
   1. Identifikace hydromeliorací z vrstvy ZVHS a z DPZ (historické letecké snímky);
   2. Dohledání projektových dokumentací ke stavbám odvodnění v ZU, analýza příčin zamokření a rozsahu provedeného odvodnění.
   3. Analýza ZU z historických map – předchozí využití, případné vodní plochy, atd.
3. Terénní průzkum - zjištění aktuálního stavu předmětných hydromeliorací, zjištění aktuálně či potenciálně problematických souvisejících míst.
4. Legislativní aspekty staveb odvodnění – uvedení přehledu předpisů a posloupnosti vodoprávního procesingu při jejich úpravách či návrzích opatření (eliminace, regulace) na nich či v jejich návaznosti (např. tůň na drenáži, aj.). Obecná a konkrétní část.
5. Analýza územně plánovací dokumentace v dané ZU; jednání se zástupci obcí ve smyslu veřejných potřeb v ZU a upřesnění možných řešení.
6. Zpracování konceptů návrhů udržitelného využití území a hospodaření s vodou, vč. potenciálních lokalit vhodných pro zasakování srážkových či drenážních vod.
7. Rámcové zhodnocení vlivů a dopadů navrhovaného záměru objednatele na odtokové poměry v daném území.

**Drásov (okr. Příbram)**

