Krycí lisí rozpočtu

**KRYCÍ list rozpočtu**

Rozpočet číslo

Dne

23.09.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název stavby | DS Háje, Praha 4 - K Milíčovu 1 - Oprava skladu B0 a prádelnyB2 na sklad vozíků | JKSO |  |
| Název objektu |  | EČO |  |
|  |  | Místo | Praha |
|  |  | IČ | DIČ |
| Objednatel | Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace, K Milíčovu 734/1,149 00 Praha 4- Háje |  | 70875111 |  |
| Projektant |  |  |  |  |
| Zhotovitel | HANSA 2, s.r.o., Pod Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8 |  | 25098702 |  |
| Zpracoval |  |  |  |  |

Měrné a účelové jednotky

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet | Náklady /1 m.j. | Počet | Náklady /1 m.j. | Počet | Náklady /1 m.j. |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Rozpočtové náklady v CZK |
| A | Základní rozp. náklady | B Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby |
| 1. HSV

2 | Dodávky | 0,00 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava |  | 0,00 |
| 1. PSV

4 | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy |  | 0,00 |
| Montáž | 0,00 | 11 |  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy |  | 0,00 |
| 1. "M"

6 | Dodávky | 0,00 |  |  | 17 | Ostatní |  | 0,00 |
| Montáž | 0,00 |  |  | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 ZRN (ř. 1-6) | 0,00 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 19 | VRN (ř. 13-18) | 0,00 |
| 20 HZS | 0,00 | 21' | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | 0,00 |
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | D | Celkem bez DPH 300 056,58 |
| HANSA 2 |  | DPH % Základ daně DPH celkem |
| snížená 15,0 0,00 0,00základní 21,0 300 056,58 63 011,88 |
|  | Cena s DPH 363 068,46 |
| E | Přípočty a odpočty |
|  | Dodá zadavatel | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění | 0,00 |

Rekapitulace rozpočtu

Stavba: DS Háje, Praha 4 - K Milíčovu 1 - Oprava skladu BO a prádelny B2 na sklad vozíků

Objednatel: Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace, K Milíčovu 734/1,149 00 Praha 4 – Háje

 Zhotovitel: HANSA 2, s.r.o., Pod. Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8 Zpracoval:

Místo: Praha Datum: 23.09.2021

Kód

Popis

Cena celkem

A Oprava skladu B0 XXXXXX

B Oprava prádelny B2 na sklad vozíků XXXXXX

 XXXXXX

Celkem

A, Oprava skladu BO

Stavba: DS Háje, Praha 4 - K Milíčovu 1 - Oprava skladu BO a prádelny B2 na sklad vozíků

Objednatel: Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace, K Milíčovu 734/1,149 00 Praha 4 - Háje

Zhotovitel: HANSA 2, s.r.o., Pod Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8 Zpracoval:

Místo: Praha Datum: 23.09.2021

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Kód položky | Popis | MJ | Množstvícelkem | Cena jednotková | Cena celkem |

IHSV Práce a dodávky HSV XXXXXX

61 Úprava povrchů vnitřní 33 759,59

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí | m2 | 20,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 2 | 612421626 | Vnitřní omítka zdivá vápenná nebo vápenocementová hladká - pod keramické obklady | m2 | 4,700 | XXXXXX | XXXXXX |
| 3 | 611325411 | Oprava vnitřní vápenocementová hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10% včetně začištění elektro | m2 | 20,480 | XXXXXX | XXXXXX |
|  | 612325421 | Oprava vnitřních omítek stěn MVC v rozsahu do 10 % včetně začištění elektro | m2 | 24,200 | XXXXXX | XXXXXX |
| 5 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 16,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 6 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 22,810 | XXXXXX | XXXXXX |
| 7 | 612423531 | Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV hladká | m2 | 5,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 8 | 612471313 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stropů tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou | m2 | 20,480 | XXXXXX | XXXXXX |
| 9 | 612471413 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou | m2 | 24,200 | XXXXXX | XXXXXX |
| 9 Ostatní konstrukce a práce XXXXXX |
| 10 | 952901111 | Průběžný úklid a úklid po skončení prací | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 11 | 925980121 | Montáž revizních dvířek, větracích mřížek | kus | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 12 | 551675730 | Dvířka PVC krycí pro armatury 600x600 mm | kus | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 13 | 940860100 | D+M přechodová lišta | m | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 14 | 940860200 | Zrušení podstavce pod pračkou a podlahové vpusti | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 96 Bourání konstrukcí XXXXXX |
| 15 | 968071125 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 16 | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm - kanalizace, vodovod, elektro | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 17 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100% | m2 | 16,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 18 | 978011121 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementová omítky stropů v rozsahu do 10 % | m2 | 24,200 | XXXXXX | XXXXXX |
| 19 | 978013121 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stěn a stropů o rozsahu do 10 % | m2 | 20,480 | XXXXXX | XXXXXX |
| 99 Přesun sutě a hmot XXXXXX |
| jn | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace | t | 1,023 | XXXXXX | XXXXXX |
|  | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1,023 | XXXXXX | XXXXXX |
| 2 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD1 km přes 1 km - celkem do 20 km | t | 19,445 | XXXXXX | XXXXXX |
| l1 | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1,023 | XXXXXX | XXXXXX |
| 1 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m s omezením mechanizace | t | 1,215 | XXXXXX | XXXXXX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kód položky | Popis | MJ | Množstvícelkem | Cena jednotková | Cena celkem |

PSV Práce a dodávky PSV

XXXXXX

721 Zdravotechnika ° vnitřní kanalizace

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 721810821 | Demontáž stávajícho potrubí včetně likvidace | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 26 | 721174003 | D+M potrubí kanalizační z HT DN 50 | m | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 27 | 721174018 | D+M tvarovek pro potrubí kanalizační HT systém | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 28 | 721194103 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek | kus | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 29 | 721198120 | Zaslepení vývodu kanalizace pro pračku | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 30 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 31 | 721131935 | Potrubí kanalizační - propojení na stávající potrubí | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 32 | 721300922 | Desinfekce a proplach stávající kanalizace tlakovou vodou | m | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 33 | 998721203 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % | 3,840 | XXXXXX | XXXXXX |

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 722810821 | Demontáž stávajícího potrubí včetně likvidace | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| ,35 | 722174002 | D+M potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 10 D 20 x 2,3 mm | m | 2,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 36 | 722173295 | D+M tvarovek pro potrubí vodovodní PPR Hostalen | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 37 | 722173296 | D+M úchytů a kotevních prvků pro potrubí vodovodní PPR | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 38 | 722190402 | Vyvedení a upevnění výpustku DN 20 mm | kus | 2,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 39 | 722182112 | D+M ochrana vodovodního potrubí izolačními trubkamiMirelon DN 20 mm | m | 2,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 40 | 722198120 | Zaslepení vývodu vodovodu pro pračku | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 41 | 722131935 | Potrubí vodovodní - propojení na stávající potrubí | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 42 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | m | 2,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 43 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 2,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 44 | 998722203 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | % | 3,120 | XXXXXX | XXXXXX |

725

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 725810821 | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně likvidace (výlevka, sifony) | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 46 | 725219401 | D+M umyvadla vč sifonu | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 47 | 725829301 | D+M baterie umyvadlové | kus | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 48 | 725989125 | D+M pomocný montážní a nespecifikovaný materiál | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 19 | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % | 3,240 | XXXXXX | XXXXXX |

**771 Podlahy** z **dlaždic XXXXXX**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic | m2 | 14,280 | XXXXXX | XXXXXX |
| 51 | 771579123 | Přisekání a odstranění zbytků lepidla pod demontáži stávajících dlaždic | m2 | 14,280 | XXXXXX | XXXXXX |
| 52 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 14,280 | XXXXXX | XXXXXX |
| 53 | 771574351 | Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených lepidlem do 50 ks/ m2 | m2 | 14,280 | XXXXXX | XXXXXX |
| 54 | 597611351 | dlaždice keramické slinuté protiskluzné 10 mm | m2 | 16,422 | XXXXXX | XXXXXX |
| >5 | 771419196 | Spárování keramické dlažby | m2 | 14,280 | XXXXXX | XXXXXX |
| 56 | 771579199 | Flexibilní lepidlo | m2 | 14,280 | XXXXXX | XXXXXX |
| 7 | 771990115 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou | m2 | 14,280 | XXXXXX | XXXXXX |
| 8 | 771579783 | D+M keramického soklu v. do 100 mm | m | 16,500 | XXXXXX | XXXXXX |
| 9 | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 6,920 | XXXXXX | XXXXXX |
| 781 Dokončovací práce - obklady keramické XXXXXX |
| l | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 16,000 | XXXXXX | XXXXXX |
|  | 781414115 | Montáž obkladaček pravoúhlých keramických lepených flexi lepidlem | m2 | 4,700 | XXXXXX | XXXXXX |
|  | 597819600 | keramický obklad Rako | m2 | 5,405 | XXXXXX | XXXXXX |
|  | 781419196 | Spárování keramického obkladu | m2 | 4,700 | XXXXXX | XXXXXX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Kód položky | Popis | MJ | Množstvícelkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| 64 | 781419197 | Flexibilní lepidlo | m2 | 4,700 | XXXXXX | XXXXXX |
| 65 | 781495115 | Spárování vnitrních obkladů silikonem | m | 6,400 | XXXXXX | XXXXXX |
| 66 | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 3,540 | XXXXXX | XXXXXX |

783 Dokončovací práce - nátěry

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 783201811 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním a obroušením - ocelová zárubeň, radiátor, potrubí, mříž | m2 | 6,250 | XXXXXX | XXXXXX |
| 68 | 783224900 | Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí 1x základní a 2x email - ocelová zárubeň, radiátor, potrubí, mříž | m2 | 6,250 | XXXXXX | XXXXXX |
| 69 | 783601813 | Odstranění nátěrů z dřevěných oken oškrabáním s obroušením - nadsvětlík | m2 | 0,500 | XXXXXX | XXXXXX |
| 70 | 783221112 | Oprava nátěry syntetické 1x základní, tmelení, 2x email - nadsvětlík | m2 | 0,500 | XXXXXX | XXXXXX |

784

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 784402801 | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 44,680 | XXXXXX | XXXXXX |
| 72 | 784495901 | Penetrace podkladu pod malby | m2 | 60,680 | XXXXXX | XXXXXX |
| 3 | 784455901 | Obnova malby směs PRIMALEX bílé dvojnásobně v místnostech v do 3,8 m | m2 | 60,680 | XXXXXX | XXXXXX |
| [74 | 784457131 | Tmelení jednonásobné v místnostech v do 3,8 m - trhliny | m2 | 15,000 | XXXXXX | XXXXXX |

M Práce a dodávky M

XXXXXX

741 Elektroinstalace XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 741-01 | Demontáž stávajících rozvodů elektro vč. svítidel, vypínačů | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 76 | 741-02 | Elektroinstalační materiál (kabely, vodiče) | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 77 | 741-03 | Kompletační prvky ABB Tango bílá | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 78 | 741-04 | Stropní přisazená svídidla - zářivky | kpl | 2,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 79 | 741-05 | Podružný materiál | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 80 | 741-06 | Montážní práce | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 81 | 741-07 | Revize | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 82 | 741-08 | Přesun hmot | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

XXXXXX

[ŠŠ VRN - 001 IZařízení staveniště, mimostaveništní doprava

3,000

XXXXXX

XXXXXX

Celkem

XXXXXX

B. Oprava prádelny B2 na sklad vozíků

Stavba: DS Háje, Praha 4 - K Milíčovu 1 - Oprava skladu BO a prádelny B2 na sklad vozíků

Objednatel: Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace, K Milíčovu 734/1,149 00 Praha 4 - Háje

Zhotovitel: HANSA 2, s.r.o., Pod. Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8 Zpracoval:

Místo: Praha Datum: 23.09.2021

HSV Práč® a dodávky HSW XXXXXX

61 Úprava povrchů vnitřní XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí | m2 | 20,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 2 | 612421626 | Vnitřní omítka zdivá vápenná nebo vápenocementová hladká - pod keramické obklady | m2 | 4,700 | XXXXXX | XXXXXX |
| 3 | 611325411 | Oprava vnitřní omítky stropů MVC v rozsahu plochy do 10% včetně začištění elektro | m2 | 14,280 | XXXXXX | XXXXXX |
|  | 612325421 | Oprava vnitřních omítek stěn MVC v rozsahu do 10 % včetně začištění elektro | m2 | 24,200 | XXXXXX | XXXXXX |
| 5 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 16,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 6 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 22,810 | XXXXXX | XXXXXX |
| 7 | 612423531 | Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV hladká | m2 | 5,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 8 | 612471313 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stropů tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou | m2 | 14,280 | XXXXXX | XXXXXX |
| 9 | 612471413 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou | m2 | 24,200 | XXXXXX | XXXXXX |

9 Ostatní konstrukce a práce XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 952901111 | Průběžný úklid a úklid po skončení prací | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 11 | 925980121 | Montáž revizních dvířek, větracích mřížek | kus | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 12 | 551675730 | Dvířka PVC krycí pro armatury 600x600. mm | kus | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 13 | 940860100 | D+M přechodová lišta | m. | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 14 | 940860200 | Zrušení podstavce pod pračkou a podlahové vpusti | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Kód položky | Popis | MJ | Množstvícelkem | Cena jednotková | Cena celkem |

96 Bourání konstrukcí XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 968071125 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 16 | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm - kanalizace, vodovod, elektro | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 17 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100% | m2 | 16,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| |18 | 978011121 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % | m2 | 24,200 | XXXXXX | XXXXXX |
| 19 | 978013121 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stěn a stropů o rozsahu do 10 % | m2 | 14,280 | XXXXXX | XXXXXX |

99 Přesun sutě a hmot XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jo | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace | t | 0,992 | XXXXXX | XXXXXX |
| »l | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,992 | XXXXXX | XXXXXX |
| '2 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD1 km přes 1 km - celkem do 20 km | t | 18,856 | XXXXXX | XXXXXX |
| ii | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,992 | XXXXXX | XXXXXX |
| Is  | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m s omezením mechanizace | t | 1,128 | XXXXXX | XXXXXX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Kód položky | Popis | MJ | ! Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  | PSV Práce a dodávky PSV XXXXXX721 Zdravotechnika » vnitřní kanalizace XXXXXX |
| 25 | 721810821 | Demontáž stávajícho potrubí včetně likvidace | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 26 | 721174003 | D+M potrubí kanalizační z HT DN 50 | m | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 27 | 721174018 | D+M tvarovek pro potrubí kanalizační HT systém | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 28 | 721194103 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek | kus | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 29 | 721198120 | Zaslepení vývodu kanalizace pro pračku | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 30 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 31 | 721131935 | Potrubí kanalizační - propojení na stávající potrubí | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 32 | 721300922 | Desinfekce a proplach stávající kanalizace tlakovou vodou | m | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 33 | 998721203 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % | 3,840 | XXXXXX | XXXXXX |
| 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod XXXXXX |
| 34 | 722810821 | Demontáž stávajícího potrubí včetně likvidace | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 35 | 722174002 | D+M potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 10 D 20 x 2,3 mm | m | 2,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 36 | 722173295 | D+M tvarovek pro potrubí vodovodní PPR Hostalen | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 37 | 722173296 | D+M úchytů a kotevních prvků pro potrubí vodovodní PPR | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 38 | 722190402 | Vyvedení a upevnění výpustku DN 20 mm | kus | 2,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 39 | 722182112 | D+M ochrana vodovodního potrubí izolačními trubkamiMirelon DN 20 mm | m | 2,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 40 | 722198120 | Zaslepení vývodu vodovodu pro pračku | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 41 | 722131935 | Potrubí vodovodní - propojení na stávající potrubí | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 42 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | m | 2,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 43 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 2,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 44 | 998722203 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | % | 3,120 | XXXXXX | XXXXXX |

725

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 725810821 | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně likvidace (výlevka, sifony) | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 46 | 725219401 | D+M umyvadla vč sifonu | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 47 | 725829301 | D+M baterie umyvadlové | kus | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 48 | 725989125 | D+M pomocný montážní a nespecifikovaný materiál | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 49 | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % | 3,240 | XXXXXX | XXXXXX |

771 Podlahy z dlaždic XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic | m2 | 14,280 | XXXXXX | XXXXXX |
| 51 | 771579123 | Přisekání a odstranění zbytků lepidla pod demontáži stávajících dlaždic | m2 | 14,280 | XXXXXX | XXXXXX |
| 52 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 14,280 | XXXXXX | XXXXXX |
| 53 | 771574351 | Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených lepidlem do 50 ks/ m2 | m2 | 14,280 | XXXXXX | XXXXXX |
| 54 | 597611351 | dlaždice keramické slinuté protiskluzné 10 mm | m2 | 16,422 | XXXXXX | XXXXXX |
| ‘55 | 771419196 | Spárování keramické dlažby | m2 | 14,280 | XXXXXX | XXXXXX |
| i>6 | 771579199 | Flexibilní lepidlo | m2 | 14,280 | XXXXXX | XXXXXX |
| }7 | 771990115 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou | m2 | 14,280 | XXXXXX | XXXXXX |
| >8 | 771579783 | D+M keramického soklu v. do 100 mm | m | 16,500 | XXXXXX | XXXXXX |
| i9 | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | 0//o | 6,920 | XXXXXX | XXXXXX |

781 Dokončovací práce - obklady keramické XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :o | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 16,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| i | 781414115 | Montáž obkladaček pravoúhlých keramických lepených flexi lepidlem | m2 | 4,700 | XXXXXX | XXXXXX |
|  | 597819600 | keramický obklad Rako | m2 | 5,405 | XXXXXX | XXXXXX |
|  | 781419196 | Spárování keramického obkladu | m2 | 4,700 | XXXXXX | XXXXXX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Kód položky | Popis | MJ | Množstvícelkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| 64 | 781419197 | Flexibilní lepidlo | m2 | 4,700 | XXXXXX | XXXXXX |
| 65 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 6,500 | XXXXXX | XXXXXX |
| 66 | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 3,540 | XXXXXX | XXXXXX |

783 Dokončovací práce - nátěry XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 783201811 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním a obroušením - ocelová zárubeň, radiátor, potrubí | m2 | 3,750 | XXXXXX | XXXXXX |
| 68 | 783224900 | Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí 1x základní a 2x email - ocelová zárubeň, radiátor, potrubí | m2 | 3,750 | XXXXXX | XXXXXX |
| 69 | 783601813 | Odstranění nátěrů z dřevěných oken oškrabáním s obroušením - nadsvětlík | m2 | 0,500 | XXXXXX | XXXXXX |
| 70 | 783221112 | Oprava nátěry syntetické 1x základní, tmelení, 2x email - nadsvětlík | m2 | 0,500 | XXXXXX | XXXXXX |

784 Dokončovací práce - malby XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | 784402801 | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 38,480 | XXXXXX | XXXXXX |
| 72 | 784495901 | Penetrace podkladu pod malby | m2 | 54,480 | XXXXXX | XXXXXX |
| 72 | 784455901 | Obnova malby směs PRIMALEX bílé dvojnásobně v místnostech v do 3,8 m | m2 | 54,480 | XXXXXX | XXXXXX |
| 73 | 784457131 | Tmelení jednonásobné v místnostech v do 3,8 m - trhliny | m2 | 15,000 | XXXXXX | XXXXXX |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M741 | Práce a dodávky Elektroinstalace |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxx |
| 74 | 741-01 | Demontáž stávajících rozvodů elektro vč. svítidel, vypínačů | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 75 | 741-02 | Elektroinstalační materiál (kabely, vodiče) | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 76 | 741-03 | Kompletační prvky ABB Tango bílá | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 77 | 741-04 | Stropní přisazená svídidla - zářivky | kpl | 2,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 78 | 741-05 | Podružný materiál | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 79 | 741-06 | Montážní práce | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 80 | 741-07 | Revize | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
| 81 | 741-08 | Přesun hmot | kpl | 1,000 | XXXXXX | XXXXXX |
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | XXXXXX |
| 182 —1 | VRN - 001 | Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava | % | 3,000 | XXXXXX | XXXXXX |

Celkem XXXXXX