**Změnový list**

Na základě požadavku investora jsou v rozpočtu provedeny níže uvedené změny:

1. **Změna typu osvětlení za úsporné LED osvětlení, navíc s možností jeho programování, dálkového ovládání a simulování povětrnostních podmínek. Multispektrum barev.**

**Zrušit:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Označení položky ve** **výkazu výměr** | **položka** | **množství** | **Cena za komplet bez DPH** |
| Poř.4, KOD:EX.AKV\_04 | 3 ks zářivkové osvětlení, osvětlovací těleso 2xT5, celkem 6ks zářivek, včetně reflektorů, časové dálkové spínání. | 1 ks | 25.501Kč |

**Nahradit:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Označení položky ve** **výkazu výměr** | **položka** | **množství** | **Cena za komplet bez DPH** |
| Poř.4, KOD:EX.AKV\_04 | 9 ks LED osvětlení, plně programovatlené - simulace povětrnostních podmínek; východ a západ slunce, mraky a blesky. Úhel svítivosti: 80°, Životnost: 60.000 hod, vlnová délka - multispectrum, barva - bílá, modrá, zelená, červená, indigo, UV. Instalace vč. závěsného systému a možnost posunu jednotlivých osvětlení při údržbě̌. Dálkové řízení a ovládání pomocí "chytrých zařízení". | kpl | 119.121Kč |

1. **Změna výtlačného čerpadla na vyšší výkon z důvodu jiného umístění chlazení, vyšší výkon, delší výdrž**

**Doplnit:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Označení položky ve** **výkazu výměr** | **položka** | **množství** | **Navýšení ceny bez DPH** |
| V poř. 5 - kod EX.AKV\_05 | změna výtlačného čerpadla na čerpadlo ABYZZ 420eco - vyšší výkon z důvodu jiného umístění chlazení (důvod neodvětratelná místnost) - má vyšší výkon - 22.000l/hod, max 420W, titanový vnitřek= delší výrdž | kpl | 36.000Kč |

1. **Změna řídícího systému na vyšší řadu, doplnění vyhodnocování Ph a konduktivity, řízené dávkovací čerpadlo**

**Doplnit:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Označení položky ve****výkazu výměr** | **položka** | **množství** | **Navýšení ceny bez DPH** |
| V poř. 5 - kod EX.AKV\_05 | změna řídícího systému na lepší řadu, který obsahuje již i sondy na pH a konduktivitu + řízené dávkovací čerpadlo | kpl | 15.380Kč |

CELKOVÉ NAVÝŠENÍ ROZPOČTU je o: 119.121Kč + 36.000Kč + 15.380 - 25.501Kč = 145.000Kč bez DPH.