**Příloha č. 2 - Standardní vybavení předmětu nájmu při předání nájemci**

Prostory budou předány v základním stavu hrubé stavby (obvodová stavba, vybavené sítěmi ústícími na okraj prostor a připravenými k připojení), tzv. Shell and Core.

Přes prostory mohou vést některé společné rozvody infrastruktury nutné pro provoz Centra (vedení VZT, ZOTK, topení, chlazení nebo jiná potrubí, splašková kanalizace, kanalizace dešťové vody, kabeláž, přípojky, poplachové zařízení a tísňové systémy).

Přístup do obchodní jednotky je řešen 3 dveřmi (z toho 2 automatické dveře).