Krycí list rozpočtu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| — —— |  |  |  |
| Název stavby | DS Háje, Praha 4 - K Milíčovu 1 - Oprava čistící místnosti B0 na sklad vozíků a oprava vyšetřovny BO na čistící místnost + úklid | JKSO |  |
| Název objektu |  | EČO |  |
|  |  | Místo | Praha |
|  |  | IČ | DIČ |
| Objednatel | Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace, K Milíčovu 734/1,149 00 Praha 4 - Háje |  | 70875111 |  |
| Projektant |  |  |  |  |
| Zhotovitel | HANSA 2, s.r.o., Pod Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8 |  | 25096702 | CZ25096702 |
| Zpracoval |  |  |  |  |

Rozpočtové náklady v CZK

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozpočet číslo |  | Dne |  | CZ-CPV |  |
|  | | |  | 11.10.2021 |  | CZ-CPA |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Měrné a účelové jednotky |
| Počet | Náklady /1 m.j. | Počet | Náklady /1 m.j. | Počet | Náklady /1 m.j. |
| 0 | 0,00 | ° | 0,00 | 0 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základní rozp. náklady | B Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby |
| HSV | Dodávky | 0,00 | 8 | Práce přesčas | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
| Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevné podl. | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava |  | 0,00 |
| ?SV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy |  | 0,00 |
|  |  | Montáž | 0,00 | 11 |  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy |  | 0,00 |
| fl" | Dodávky | 0,00 |  |  | 17 | Ostatní |  | 0,00 |
| 1 |  | Montáž | 0,00 |  |  | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 1N (ř. 1-6) | 0,00 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 19 | VRN (ř. 13-18) | 0,00 |
|  | 'S | 0,00 | 21 | Kompl. činnost | 0,00 | 22 | Ostatní náklady | 0,00 |
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel | D | Celkem bez DPH 393 192,14 |
|  |  | DPH % Základ daně DPH celkem |
|  | snížená 15,0 0,00 0,00základní 21,0 393 192,14 82 570,35 |
|  | Cena s DPH 476 762,49 |
| E | Přípočty a odpočty |
| i | Dodá zadavatel | 0,00 |
|  | Klouzavá doložka | 0,00 |
|  |  |  | Zvýhodněni | 0,00 |

Rekapitulace rozpočtu

REKAPITULACE **ROZPOČTU**

K Milíčovu 1 - Oprava čistící místnosti BO na sklad vozíků a oprava vyšetřovny BO na čistící

Stavba: DS Háje, Praha 4 místnost + úklid

Objednatel: Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace, K Milíčovu 734/1,149 00 Praha 4 — Háje

Zhotovitel: HANSA 2, s.r.o., Pod Čertovou skalou 848/8,180 00 Praha 8 Zpracoval:

Místo: Praha Datum: 11.10.2021



164 364,27 228 827,87 393 192,14

A Oprava čistící místnosti B0 na sklad vozíků

B Oprava vyšetřovny B0 na čistící místnost + úklid

Celkem

A„ Oprava čistící místností BO na sklad vozíků

DS Háje, Praha 4 - K Milíčovu 1 - Oprava čistící místnosti BO na sklad vozíků a oprava vyšetřovny BO na čistící místnost + úklid

Stavba;

Objednatel: Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace, K Milíčovu 734/1,149 00 Praha 4 - Háje

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: HANSA 2, s.r.o., Pod Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8 Místo: Praha |  |  | Zpracoval:Datum: 11.10.2021 |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvícelkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | xxxxxxx |
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | xxxxxxx |
| 1 | 610991111 | Zakiývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukci | m2 | 20,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 2 | 612421626 | Vnitřní omítka zdivá vápenná nebo vápenocementová hladká pod keramické obklady | m2 | 3,780 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 3 | 611325411 | Oprava vnitřní omítky stropů MVC v rozsahu plochy do 10% včetně začištění elektro | m2 | 14,150 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| K4 | 612325421 | Oprava vnitřních omítek stěn MVC v rozsahu do 10 % včetně začištění elektro | m2 | 11,320 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 5 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 14,940 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 6 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 18,340 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 7 | 612423531 | Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV hladká | m2 | 8,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 8 | 612471313 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stropů tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou | m2 | 14,150 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 9 | 612471413 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou | m2 | 11,320 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | xxxxxxx |
| I0 | 952901111 | Průběžný úklid a úklid po skončení prací | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 11 | 925980121 | Montáž revizních dvířek, větracích mřížek | kus | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| I2 | 551675730 | Dvířka PVC krycí pro armatury 600x600 mm | kus | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 3 | 940860100 | D+M přechodová lišta | m | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 4 | 940860200 | Zrušení podstavce pod pračkou a podlahové vpusti | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| i | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | xxxxxxx |
| Vl) | 968071125 | Vyvěšení nebo za věšení křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm - kanalizace, vodovod, elektro | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100% | m2 | 14,940 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 978011121 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementová omítky stropů v rozsahu do 10 % | m2 | 11,320 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 978013121 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stěn a stropů o rozsahu do 10 % | m2 | 14,150 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 99 | Přesun sutě a hmot |  |  |  | xxxxxxx |
|  | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace | t | 0,874 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,874 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 <m přes 1 km - celkem do 20 km | t | 16,613 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce skládkovné) |  | 0,874 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m s omezením mechanizace | t | 1,136 | xxxxxxx | xxxxxxx |

PSV Práce a dodávky PSV xxxxxxx

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace xxxxxxx

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 721810821 | Demontáž stávajtcho potrubí včetně likvidace | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 26 | 721174003 | D+M potrubí kanalizační z HT DN 50 | m | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 27 | 721174018 | D+M tvarovek pro potrubí kanalizační HT systém | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 28 | 721194103 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek | kus | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 29 | 721198120 | Zaslepení vývodu kanalizace pro pračku a výlevku | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 30 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 31 | 721131935 | Potrubí kanalizační - propojení na stávající potrubí | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 32 | 721300922 | Desinfekce a proplach stávající kanalizace tlakovou vodou | m | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 33 | 998721203 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % | 3,840 | xxxxxxx | xxxxxxx |

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod xxxxxxx

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 722810821 | Demontáž stávajícího potrubí včetně likvidace | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 35 | 722174002 | D+M potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 10 D 20 x 2,3 mm | m | 2,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 36 | 722173295 | D+M tvarovek pro potrubí vodovodní PPR Hostalen | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 37 | 722173296 | D+M úchytů a kotevních prvků pro potrubí vodovodní PPR | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 38 | 722190402 | Vyvedení a upevnění výpustku DN 20 mm | kus | 2,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 39 | 722182112 | D+M ochrana vodovodního potrubí izolačními trubkamiMirelon DN 20 mm | m | 2,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 40 | 722198120 | Zaslepení vývodu vodovodu pro pračku a výlevku | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 41 | 722131935 | Potrubí vodovodní - propojení na stávající potrubí | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 42 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | m | 2,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 43 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 2,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 44 | 998722203 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | % | 3,120 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | xxxxxxx |
| 45 | 725810821 | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně likvidace (výlevky, sifony) | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 46 | 725810822 | Demontáž stávajících pračky s přemístěním do jiné místnosti | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 17 | 725219401 | D+M umyvadla vč sifonu | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 18 | 725829301 | D+M baterie umyvadlové | kus | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 19 | 725989125 | D+M pomocný montážní a nespecifikovaný materiál | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 0 | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % | 3,240 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 1 | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | xxxxxxx |
|  | 763121429 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez Tl El 15 | m2 | 13,930 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 998763201 | Přesun hmot pro sádrokartony v objektech v do 24 m | % | 7,990 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | xxxxxxx |
|  | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic | m2 | 14,150 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 771579123 | Přisekání a odstranění zbytků lepidla pod demontáži stávajících dlaždic | m2 | 14,150 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 14,150 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 771574351 | Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených lepidlem do 50 ks/ m2 | m2 | 14,150 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 597611351 | dlaždice keramické slinuté protislduzné 10 mm | m2 | 16,273 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 771419196 | Spárování keramické dlažby | m2 | 14,150 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 771579199 | flexibilní lepidlo | m2 | 14,150 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 771990115 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou | m2 | 14,150 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 771579783 | D+M keramického soklu v. do 100 mm | m | 14,500 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 6,920 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | xxxxxxx |
| ! | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 14,940 | xxxxxxx | xxxxxxx |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 781414115 | Montáž obkladaček pravoúhlých keramických lepených flexi lepidlem | m2 | 3,780 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 65 | 597819600 | keramický obklad Rako | m2 | 4,347 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 66 | 781419196 | Spárování keramického obkladu | m2 | 3,780 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 67 | 781419197 | Flexibilní lepidlo | m2 | 3,780 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 68 | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 6,500 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 69 | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 3,540 | xxxxxxx | xxxxxxx |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | xxxxxxx |
| 70 | 783201811 | Odstraněni nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním a obroušením - ocelová zárubeň, radiátor, potrubí, mříž | m2 | 6,250 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 71 | 783224900 | Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí 1x základní a 2x email - ocelová zárubeň, radiátor, potrubí, mříž | m2 | 6,250 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 72 | 784402801 | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 25,470 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 73 | 784495901 ' | Penetrace podkladu pod malby | m2 | 54,340 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 74 | 784455901 | Obnova malby směs PRIMALEX bílé dvojnásobně v místnostech v do 3,8 m | m2 | 40,410 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 75 | 784455906 | Obnova malby směs PRIMALEX bílé na SDK dvojnásobně v místnostech v do 3,8 m | m2 | 13,930 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| /6 | 784457131 | Tmelení jednonásobné v místnostech v do 3,8 m - trhliny | m2 | 10,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |

IVJ

Práce a dodávky

xxxxxxx

741

Elektroinstalace

xxxxxxx

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | 741-01 | Demontáž stávajících rozvodů elektro vč. svítidel, vypínačů a osoušeče | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 78 | 741-02 | Elektroinstalační materiál (kabely, vodiče) | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 79 | 741-03 | Kompletační prvky ABB Tango bílá | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 80 | 741-04 | Stropní přisazená svídidla - zářivky | kpl | 2,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| i1 | 741-05 | Podružný materiál | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| I2 | 741-06 | Montážní práce | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| I3 | 741-07 | Revize | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 4 | '741-08 | Přesun hmot | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | xxxxxxx |
| > | VRN - 001 | Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava | % | 3,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |

Celkem

xxxxxxx

B **Oprava** vyšetřovny BO na čistící místnost + **úklid**

Stavba: DS Háje, Praha 4 - K Milíčovu 1 - Oprava čistící místnosti B0 na sklad vozíků a oprava vyšetřovny B0 na čistící místnost + úklid

Zpracoval:

Datum: 11.10.2021

Objednatel: Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace, K Milíčovu 734/1,149 00 Praha 4 - Háje

Zhotovitel: HANSA 2, s.r.o,, Pod Čertovou skalou 848/8, 180 00 Praha 8

 Místo: Praha

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvícelkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | xxxxxxx |
|  | 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  | xxxxxxx |
| 1 | 610991111 | Zakrýváni výplni vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí | m2 | 20,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 2 | 612421626 | Vnitřní omítka 2diva vápenná nebo vápenocementová hladká pod keramické obklady | m2 | 31,480 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 3 | 611325411 | Oprava vnitřní omítky stropů MVC v rozsahu plochy do 10% včetně začištění elektro | m2 | 13,660 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 4 | 612325421 | Oprava vnitřních omítek stěn MVC v rozsahu do 10 % včetně začištění elektro | m2 | 27,120 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 5 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 31,480 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 6 | 612409991 | Začištění omítek kolern oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 16,600 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 7 | 612423531 | Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV hladká | m2 | 8,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 8 | 612471313 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stropů tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou | m2 | 13,660 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 9 | 612471413 | Tenkovrstvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovanýmštukem s disperzní přilnavou přísadou | m2 | 27,120 | xxxxxxx | xxxxxxx |
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | xxxxxxx |
| 9 | 952901111 | Průběžný úklid a úklid po skončení prací | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 10 | 925980121 | Montáž revizních dvířek, větracích mřížek | kus | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 11 | 551675730 | Dvířka PVC krycí pro armatury 300x300 mm | kus | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 12 | 940860100 | D+M přechodová lišla | m | 1,500 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 13 | 940860200 | Zrušení podlahové vpusti | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |

Bourání konstrukcí

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 968071125 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 2,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| i 974031144 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm - kanalizace, vodovod, elektro | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % | m2 | 31,480 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 978011121 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementová omítkystropů v rozsahu do 10 % | m2 | 27,120 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 978013121 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stěn a stropů o rozsahu do 10 % | m2 | 13,660 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 99 | přesun sutě a hmot |  |  |  | xxxxxxx |
| 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace | t | 1,778 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládkudo 1 km se složením | t | 1,778 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1 km - celkem do 20 km | t | 33,780 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1,778 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| 999281111 | přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m s omezením mechanizace | t | 1,823 | xxxxxxx | xxxxxxx |
| Strana 6 z 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | xxxxxxx |
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | xxxxxxx |
| 24 | 72181082Í | Demontáž stávajícho potrubí včetně likvidace | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 25 | 721174003 | D+ívi potrubí kanalizační z HT DN 50 | m | 3,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 26 | 721174005 | D+M potrubí kanalizační z HT DN 100 | m | 1,500 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 27 | 721174018 | D+M tvarovek pro potrubí kanalizační HT systém | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 28 | 721194103 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek | kus | 3,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 29 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 4,500 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 30 | 721131935 | Potrubí kanalizační - propojení na stávající potrubí | kpl | 3,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 31 | 721300922 | Desinfekce a proplach stávající kanalizace tlakovou vodou | m | 4,500 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 32 | 998721203 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % | 3,840 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
|  | 722 | Zdravotechnika = vnitřní vodovod |  |  |  | xxxxxxx |
| 33 | 722810821 | Demontáž stávajícího potrubí včetně likvidace | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 34 | 722174002 | D+M potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 10 D 20 x 2,3 mm | m | 6,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 35 | 722173295 | D+M tvarovek pro potrubí vodovodní PPR Hostalen | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 36 | 722173296 | D+M úchytů a kotevních prvků pro potrubí vodovodní PPR | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 37 | 722190402 | Vyvedení a upevnění výpustku DN 20 mm | kus | 6,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 38 | 722182112 | D+M ochrana vodovodního potrubí izolačními trubkamiMirelon DN 20 mm | m | 6,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 39 | 722131935 | Potrubí vodovodní - propojení na stávající potrubí | kpl | 2,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 40 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | m | 6,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 41 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 6,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 42 | 998722203 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | % | 3,120 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
|  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | xxxxxxx |
| 43 | 725810821 | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně likvidace (výlevka, umyvadlo, sifony) | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 44 | 725331111 | D+M výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 45 | 725219401 | D+M umyvadla vč sifonu | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 16 | 725829301 | D+M baterie umyvadlové | kus | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 17 | 725829301 | D+M baterie pro výlevku | kus | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 18 | 725829301 | Montáž stávající pračky | kus | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 9 | 725989125 | D+M pomocný montážní a nespecifikovaný materiál | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 0 | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % | 3,240 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | xxxxxxx |
| 1 | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic | m2 | 11,440 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
|  | 771579123 | Přisekání a odstranění zbytků lepidla pod demontáži stávajících dlaždic | m2 | 11,440 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
|  | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 11,440 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
|  | 771574351 | Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených lepidlem do 50 ks/ m2 | m2 | 11,440 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
|  | 597611351 | dlaždice keramické slinuté protiskluzné 10 mm | m2 | 13,156 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
|  | 771419196 | Spárování keramické dlažby | m2 | 11,440 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
|  | 771579199 | Flexibilní lepidlo | m2 | 11,440 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
|  | 771990115 | Vyrovnáni podkladu samonivelační stěrkou | m2 | 11,440 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
|  | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 6,920 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |

776 Podlahy povlakové xxxxxxx

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 10,300 | xxxxxxx | xxxxxxx |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | xxxxxxx |
| | | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 18,300 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| > | 781414115 | Montáž obkladaček pravoúhlých keramických lepených flexi lepidlem | m2 | 31,480 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| ! | 597819600 | keramický obklad Rako | m2 | 36,202 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
|  | 781419196 | Spárování keramického obkladu | m2 | 31,480 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| ; | 781419197 | Flexibilní lepidlo | m2 | 31,480 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
|  | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 25,200 | xxxxxxx | xxxxxxx | - |
|  | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 3,540 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | xxxxxxx |
|  | 783201811 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním a obroušením - ocelová zárubeň, radiátor, potrubí, mříž | m2 | 6,000 | xxxxxxx | xxxxxxx | I |
|  | 783224900 | Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí 1x základní a 2x email - ocelová zárubeň, radiátor, potrubí, mříž | m2 | 6,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | xxxxxxx |
|  | 784402801 | Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m | m2 | 40,780 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
|  | 784495901 | Penetrace podkladu pod malby | m2 | 40,780 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
|  | 784455901 | Obnova malby směs PRIMALEX bílé dvojnásobně v místnostech v do 3,8 m | m2 | 40,780 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
|  | 784457131 | Tmelení jednonásobné v místnostech v do 3,8 m - trhliny | m2 | 15,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| M | Práce a dodávky M |  |  |  | xxxxxxx |
| 741 | Elektroinstalace |  |  |  | xxxxxxx |
|  | 741-01 | Demontáž stávajících rozvodů elektro vč. svítidel, vypínačů a osoušeče | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| i | 741-02 | Elektroinstalační materiál (kabely, vodiče) | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| i | 741-03 | Kompletační prvky ABB Tango bílá | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| [ | 741-04 | Stropní přisazená svídidla | kpl | 2,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| 1 | 741-05 | Stropní přisazená svídidla - zářivky | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| ) | 741-06 | Podružný materiál | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| ) | 741-07 | Montážní práce | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| i | 741-08 | Revize | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
|  | 741-09 | Přesun hmot | kpl | 1,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | xxxxxxx |
| |VRN - 001 | Zařízení staveniště, mimostaveništní doprava | % | 3,000 | xxxxxxx | xxxxxxx |  |
|  | Celkem |  |  |  | xxxxxxx |

