KUPNÍ SMLOUVA
Tato kupní smlouva („Smlouva“) byla uzavřena ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (“NOZ”), dne, měsíce a roku uvedeného níže mezi:
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
	Sídlo:	Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice
	IČ:	68407700
	DIČ:	CZ68407700
	Zastoupená:	prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan
	Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Číslo účtu.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	na jedné straně jako kupujícím (“Kupující”)
a
JD Dvořák, s.r.o.
	Sídlo:	V Holešovičkách 1448/14, 180 00 Praha 8
	IČ:	49621815
	DIČ:	CZ49621815
	Zastoupená:	Tomáš Dvořák, jednatel
	Zapsaná v:	oddíle C, vložka 24503, vedená u Městského soudu v Praze
	Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Číslo účtu.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	na druhé straně jako prodávajícím (“Prodávající”).
(Kupující a Prodávající jsou dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a samostatně jako „Smluvní strana“.)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE
(A)	Kupující je veřejným zadavatelem.
(B)	Pro úspěšné řešení Projektu je nezbytné pořídit předmět nákupu (dále jen „Zboží“), jehož specifikace je uvedena níže, v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
(C)	Prodávající poskytuje předmět smlouvy kupujícímu za úplatu.
(D)	Nabídka Prodávajího podaná v rámci veřejné zakázky s názvem „Badatelský metalografický mikroskop“, jejímž cílem bylo vybrat dodavatele předmětu smlouvy („Veřejná zakázka“), byla Kupujícím vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY TUTO SMLOUVU.

I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1	Prodávající se v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje dodat Kupujícímu Zboží, které splňuje požadavky uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (Technické parametry nabízeného předmětu plnění), která tvoří její nedílnou součást, a zavazuje se převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží. Kupující se zavazuje převzít Zboží a uhradit kupní cenu za Zboží (specifikovanou níže) dle pravidel a podmínek uvedených v této Smlouvě.
1.2	Součástí dodání Zboží jsou i následující činnosti („Související činnosti“)
a)	vypracovat a předat Kupujícímu provozní a instalační manuál ke Zboží a další dokumenty, které jsou nezbytné pro správné převzetí a užití Zboží v anglickém jazyce, a to v rozsahu Zboží specifikovaného v Příloze č. 2 (Technická specifikace);
b)	předat Kupujícímu ke Zboží prohlášení o shodě s příslušnými normami;
c)	vypracovat seznam konkrétních položek Zboží pro účely kontroly;
d)	poskytnout 1 denní školení v místě instalace pro 3 osoby.
1.3	Prodávající se zavazuje Kupujícímu, že pokud jsou pro splnění požadavků Kupujícího podle této smlouvy nebo řádného fungování Zboží nezbytné další dodávky a činnosti neuvedené v této smlouvě, Prodávající takové dodávky nebo činnosti zajistí na vlastní náklady bez jakéhokoli vlivu na kupní cenu.
II.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1.	Prodávající se zavazuje, že dodá Kupujícímu Zboží a splní veškeré povinnosti dle čl. I. této smlouvy nejpozději do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.
2.2.	Prodávající je odpovědný za dodání Zboží do místa plnění. Místem plnění je následující adresa: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
III.
VLASTNICKÉ PRÁVO
3.1	Vlastnické právo Ke Zboží bude kupujícímu převedeno po podpisu předávacího protokolu (dodacího listu) oběma stranami.
IV.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.	Kupní cena za Zboží je 786 000 Kč bez daně z přidané hodnoty („DPH“), a s DPH ve výši 21 % činí 951 060 Kč („Kupní cena“).
4.2.	Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech nákladů a poplatků Prodávajícího souvisejících s plněním povinností dle této Smlouvy. Kupní cena zahrnuje, mimojiné, všechny náklady spojené s převzetím Zboží a provedením Souvisejících činností, přepravou zboží do místa plnění, náklady na autorská práva, pojištění, záruční servis a veškeré další náklady a výdaje spojené s plněním této smlouvy.
4.3.	Kupní cenu je možné změnit pouze pokud
a)	se v době mezi uzavřením této smlouvy a podpisem Předávacího protokolu mění sazby DPH (v takovém případě nová cena předmětu nákupu odráží pouze novou sazbu DPH) nebo
b)	je změna provedena v souladu se ZZVZ.
4.4.	Kupní cena za Zboží bude uhrazena v Kč na základě daňových dokladů - faktur, na účet Prodávajícího určeného na faktuře.
4.5.	Kupující uskuteční platbu na základě řádně vystavených faktur do 15 dnů od jejich doručení. Faktura se považuje za zaplacenou v den, kdy je fakturační částka převedena z účtu Kupujícího na účet Prodávajícího.
4.6.	Faktura vystavená Prodávajícím jako daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti požadované platnými právními předpisy České republiky. Faktury vydané Prodávajícím v souladu s touto smlouvou obsahují zejména následující informace:
a)	název a sídlo Kupujícího,
b)	DIČ Kupujícího,
c)	název a sídlo Prodávajícího,
d)	DIČ Prodávajícího,
e)	slovní a číselné označení dokladu,
f)	předmět plnění (zahrnující odkaz na tuto smlouvu),
g)	kupní cenu
h)	den vyhotovení účetního dokladu
i)	den uskutečnění zdanitelného plnění
j)	základ daně
k)	sazbu daně
l)	výši daně
m)	identifikaci projektu, na jehož základě je tato smlouva realizována, tj. projekt č.:
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002280
a musí splňovat případně dohody o zamezení dvojímu zdanění.
4.7.	V případě, že faktura neobsahuje výše uvedené informace, je Kupující oprávněn ji vrátit Prodávajícímu v době její splatnosti, a toto se nepovažuje za prodlení. Nová lhůta splatnosti se začíná dnem obdržení opravené faktury Kupujícímu.

V.
POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
5.1.	Prodávající je povinen dodat Zboží a Související činnosti za podmínek dle této Smlouvy zahrnující všechny její přílohy a platné právní (např. bezpečnostní), technické a kvalitativní normy. Prodávající prokáže shodu s platnými bezpečnostními normami a normami EMI / EMC min. prohlášením o shodě CE.
5.2.	Během plnění této smlouvy Prodávající koná samostatně. Pokud Prodávající obdrží pokyny od Kupujícího, Prodávající dodrží tyto pokyny, pokud nejsou v rozporu se zákonem nebo v rozporu s touto Smlouvou. Pokud prodávající zjistí nebo by měl z pohledu profesionálního jednání zjistit, že pokyny jsou z jakéhokoli důvodu nevhodné, protizákonné nebo v rozporu s touto smlouvou, pak je Prodávající povinen na takové skutečnosti Kupujícího upozornit.
5.3.	Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, veškeré prostředky nezbytné pro plnění této smlouvy zajistí Prodávající.
5.4.	Prodávající si je vědom, že Kupující nemá k dispozici prostory pro skladování obalů, a proto neuchovává obal od Zboží. Neexistence původního obalu nesmí být důvodem pro odmítnutí odstranění vad Zboží.
5.5.	Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu v průběhu prvního roku od uvedení zařízení do provozu školení a konzultace dle vzájemné dohody obou smluvních stran.
VI.
ZÁRUKA
6.1	Prodávající poskytuje na Zboží záruku za jakost v délce 24 měsíců. Pokud je na záručním listu nebo jiném dokumentu uvedena delší záruční lhůta, má tato delší záruční lhůta přednost před délkou záruční lhůty uvedené v této Smlouvě.
6.2	Záruční doba počíná běžet dnem uvedení Zboží do provozu v místě plnění.
6.3	Záruční opravy provede Prodávající bezplatně, popřípadě uspokojí jiný nárok zadavatele z vadného plnění, a to dle podmínek daných touto Smlouvou.
6.4	Kupující je povinen ohlásit Prodávajícímu záruční vady neprodleně poté, co je zjistí. Záruční vady mohou být Prodávajícímu nahlášeny nejpozději v poslední den záruční doby.
6.5	Kupující oznámí Prodávajícímu záruční vady telefonicky, písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Prodávající akceptuje upozornění na záruční vady prostřednictvím e-mailové adresy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Prodávající zahájí reklamační řízení nejpozději 3 dny po nahlášení závady Kupujícím tak, že informomuje kupujícího o převzetí požadavku a návrhu jeho řešení včetně termínu odstranění vady.
6.6	V hlášení o záruční vadě popíše Kupující vadu a způsob odstranění vady. Kupující má právo:
a)	požádat o odstranění vady dodáním nového Zboží nebo jeho jednotlivých částí nebo
b)	požádat o odstranění vady opravou nebo
c)	požádat o přiměřené snížení kupní ceny.

Výběr výše uvedených práv náleží Kupujícímu. Kupující má také nárok na odstoupení od této Smlouvy, pokud je tato Smlouva dodáním Zboží s vadami podstatně porušena. Smlouva bude také podstatně porušena v případě, že se stejná závada opakovaně vyskytla, tj. více než třikrát.
6.7	Prodávající, pokud se strany nedohodnou jinak, odstraní vadu do 21 dnů od jejího oznámení.
6.8	Prodávající odstraní vadu v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě, a to i v případě, že oznámení o závadě je podle jeho názoru neodůvodněné. V takovém případě má Prodávající nárok na náhradu nákladů na odstranění vady. Pokud se strany nedohodnou, zda je oznámení o vadě opodstatněné nebo ne, Kupující požádá odborníka o odborný posudek, který určí, zda oznámení o závadě bylo nebo nebylo oprávněné. V případě, že odborník považuje oznámení za oprávněné, Prodávající hradí náklady na vyjádření znalce. Pokud se odborník domnívá, že oznámení je neoprávněné, pak Kupující uhradí Prodávajícímu ověřitelné a skutečně vynaložené náklady na odstranění vady.
6.9	Strany vyhotoví protokol o odstranění závady, který obsahuje popis závady a potvrzení, že závada byla odstraněna. V případě opravy v záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení závady Kupujícím po její odstranění Prodávajícím.
6.10	V případě, že Prodávající neodstraní vadu ve stanovené lhůtě nebo pokud Prodávající odmítne odstranit vadu, je Kupující oprávněn odstranit vadu na vlastní náklady a Prodávající je povinen uhradit tyto náklady do 10 dnů od okamžiku, kdy obdrží fakturu od kupujícího.
6.11	Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo nedodržením pokynů Prodávajícího pro provoz a údržbu Zboží.
6.12	Strany vylučují použití § 1925 NOZ.
VII.
PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO
7.1.	Prodávající prohlašuje Kupujícímu že
a)	má všechny odborné předpoklady nezbytné pro řádné plnění této smlouvy,
b)	je plně oprávněn k plnění této Smlouvy a
c)	na straně Prodávajícího neexistují žádné překážky bránící řádnému plnění této smlouvy.
VIII.
POKUTY
8.1.	Pokud je Prodávající v prodlení s dodáním Zboží, tj. Prodávající poruší svou povinnost provést tuto Smlouvu včas a náležitým způsobem, Prodávající zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % kupní ceny za každý (dokonce započatý) den prodlení.
8.2.	Pokud Prodávající neodstraní závadu v rámci záruční opravy včas, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kupní ceny za každý (dokonce započatý) den zpoždění.
8.3.	Prodávající zaplatí smluvní pokuty do patnácti (15) dnů ode dne, kdy Kupující uplatnil své nároky. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny práva Kupujícího na náhradu škody, a to ani v rozsahu, v jakém tato škoda překročí smluvní pokutu.
8.4.	Celková výše smluvních pokut, na které má Kupující nárok, nesmí překročit 30 % Kupní ceny.
8.5.	Kupující je oprávněn jednostranně započítávat nároky vyplývající ze smluvních pokut proti nároku Prodávajícího na zaplacení Kupní ceny.
8.6.	Strany vylučují použití § 2050 NOZ.
IX.
PRÁVO NA odstoupení od SMLOUVY
9.1.	Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoli sankcí, jestliže nastane některá z následujících okolností:
a)	Prodávající je v prodlení s plněním této smlouvy a toto prodlení trvá déle než dva (2) měsíce;
b)	Zboží nesplňuje požadavky stanovené v této smlouvě, zejména v Příloze č. 1 (Technické parametry nabízeného předmětu plnění);
c)	proti Prodávajícímu je zahájeno konkurzní řízení, nebo
d)	Kupující zjistí, že Prodávající ve své nabídce podané v rámci předmětné veřejné zakázky uvedl informace nebo dokumenty, které neodpovídají skutečnosti a které měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy.
X.
DŮVĚRNOST
10.1.	Strany nezveřejní informace, které jim budou zpřístupněny v souvislosti s touto Smlouvou a jejím plněním, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit druhou stranu. Povinnosti Kupujícího vyplývající z platných právních předpisů zůstávají nedotčeny.

XI.
ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN
11.1	Prodávající uvádí následující zástupce pro komunikaci s Kupujícím:
V technických záležitostech: 
Jméno a příjmení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve smluvních záležitostech:
Jméno a příjmení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11.2	Kupující uvádí následující zástupce pro komunikaci s Prodávajícím:
Jméno a příjmení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1	Tato smlouva se řídí právem České republiky, zejména NOZ.
12.2	Strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv. Zveřejnění zajišťuje ČVUT v Praze. Pokud jedna ze stran považuje některé informace uvedené ve smlouvě za osobní údaje nebo obchodní tajemství, které nemohou být zveřejněny podle zákona, musí být tyto informace výslovně označeny během uzavírání Smlouvy.
12.3	Veškeré spory, které vyvstaly z této Smlouvy nebo z právních vztahů souvisejících s touto Smlouvou, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou. V případě, že spor nebude vyřešen do šedesáti (60) dnů, rozhodne o takovém sporu soud České republiky v řízení zahájeném jednou ze stran.
12.4	Prodávající nese riziko změny podmínek ve smyslu § 1765 NOZ.
12.5	Prodávající bere na vědomí, že Kupující není ve vztahu k této Smlouvě podnikatelem, ani předmět této Smlouvy nesouvisí s podnikatelskou činností Kupujícího.
12.6	Prodávající není oprávněn započítávat žádnou ze svých pohledávek nebo nároků svého dlužníka vůči pohledávkám Kupujícího. Prodávající není oprávněn převést své nároky, které vznikly na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou vůči třetím osobám, vůči Kupujícímu. Prodávající není oprávněn převádět práva a povinnosti z této smlouvy nebo její části na třetí strany.
12.7	Všechny změny a dodatky k této smlouvě musí být písemné.
12.8	Pokud jsou některá ustanovení této Smlouvy neplatná nebo neúčinná, jsou strany povinny tuto Smlouvu změnit tak, aby neplatné nebo neúčinné ustanovení bylo nahrazeno novým ustanovením, které je platné a účinné a co nejvíce odpovídá původnímu neplatnému nebo neúčinnému ustanovení.
12.9	Pokud některá Smluvní strana poruší jakoukoli povinnost podle této Smlouvy a je si, nebo by měla být, vědoma takového porušení, uvědomí druhou Smluvní stranu a upozorní ji na možné důsledky porušení.
12.10	Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě a ve 4 (čtyřech) vyhotoveních v listinné podobě, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních v listinné podobě.
12.11	Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 (Technické parametry nabízeného předmětu plnění) a Příloha č. 2 (Technická specifikace). V případě jakéhokoli nesouladu mezi ustanoveními této Smlouvy a ustanoveními Přílohy č. 1 (Technické parametry nabízeného předmětu plnění) nebo Přílohy č. 2 (Technická specifikace) budou mít přednost ustanovení této Smlouvy.
12.12	Tato smlouva je platná ke dni podpisu oběma Smluvními stranami a účinná jejím uveřejněním v registru smluv.

V Praze, dne 1. 11. 2021	V Praze, dne 22. 10. 2021

	………………………………………..	……………………………………..
	za kupujícího		za prodávajícího
	prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.	Tomáš Dvořák
	děkan	jednatel

PŘÍLOHA Č. 1
Technické parametry nabízeného předmětu plnění

Specifikace – 
Pořadí	Parametr	Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota	Splňuje
ANO/Ne	
1.	Typ metalografického mikroskopu 	přímého typu umožňující pozorování v odraženém a procházejícím světle	přímého typu umožňující pozorování v odraženém a procházejícím světle	ANO	
2.	Hrubé/jemné ostření	min. krok od 1 µm	min. krok 1 µm	ANO	
3.	Motorizovaná osa Z s funkcí autofokus, ovládání pomocí joysticku i obslužného softwaru, 	ANO	Motorizovaná osa Z s funkcí autofokus, ovládání pomocí joysticku i obslužného softwaru	ANO	
4.	Možnost pozorování vzorku o výšce	min. 70 mm	73 mm	ANO	
5.	POZOROVACÍ TUBUS				
5.1	Trinokulární tubus s reálně otočeným (vzpřímeným) obrazem v okulárech.	ANO	Trinokulární tubus s reálně otočeným (vzpřímeným) obrazem v okulárech.	ANO	
5.2	Nastavení mezioční vzdálenosti	v rozsahu min. 25mm	v rozsahu 25mm	ANO	
5.3	Přepínání pozorování okulár/kamera	100%/0%, 0%/100%	100%/0%, 0%/100%	ANO	
5.4	Pozorovací tubus nebo jeho další součásti musí umožňovat připojení dvou kamer s nezávislou optickou cestou (možnost snímání obrazu oběma kamerami současně, přepínání pozorování mezi kamerami/okuláry)	ANO	Pozorovací tubus nebo jeho další součásti musí umožňovat připojení dvou kamer s nezávislou optickou cestou (možnost snímání obrazu oběma kamerami současně, přepínání pozorování mezi kamerami/okuláry)	ANO	
6.	OKULÁRY				
6.1	Velikost zorného pole	min. 22 mm	22 mm	ANO	
6.2	dioptrická korekce	v rozsahu min. ±5	v rozsahu ±5	ANO	
					
7.	OSVĚTLENÍ				
7.1	LED zdroje světla pro metodu odraženého i procházejícího světla	ANO	LED zdroje světla pro metodu odraženého i procházejícího světla	ANO	
7.2	intenzita	ekvivalentní min. 100W halogenové žárovce	ekvivalentní 100W halogenové žárovce	ANO	
7.3	plynulé nastavení intenzity v plném rozsahu	ANO	plynulé nastavení intenzity v plném rozsahu	ANO	
8.	NASTAVENÍ SVĚTLA				
8.1	Integrovaná aperturní a polní clona v mikroskopu pro metodu odraženého světla	ANO	Integrovaná aperturní a polní clona v mikroskopu pro metodu odraženého světla	ANO	
8.2	Integrovaná polní clona pro metodu procházejícího světla	ANO	Integrovaná polní clona pro metodu procházejícího světla	ANO	
9.	POZOROVACÍ METODY				
9.1	Pozorování metodou BF (světlé pole), DF (tmavé pole), POL (polarizace) a DIC (diferenciální interferenční kontrast) v odraženém světle	ANO	Pozorování metodou BF (světlé pole), DF (tmavé pole), POL (polarizace) a DIC (diferenciální interferenční kontrast) v odraženém světle	ANO	
9.2	Pozorování metodou BF (světlé pole), POL (polarizace) v procházejícím světle.	ANO	Pozorování metodou BF (světlé pole), POL (polarizace) v procházejícím světle.	ANO	
9.3	Rotační polarizátor 360° pro odražené světlo.	ANO	Rotační polarizátor 360° pro odražené světlo.	ANO	
9.4	Výklopný a rotační polarizátor 360° pro procházející světlo.	ANO	Výklopný a rotační polarizátor 360° pro procházející světlo.	ANO	
9.5	DIC prisma s nastavitelným posuvem hranolu pro všechny objektivy	ANO	DIC prisma s nastavitelným posuvem hranolu pro všechny objektivy	ANO	
					
10.	XY STOLEK				
10.1	Motorizované posuvy v osách X, Y	min. rozsah 130 x 85 mm	rozsah 130 x 85 mm	ANO	
10.2	Opakovatelnost posuvů		< 1 µm	< 1 µm	ANO	
10.3	Ovládání pomocí obslužného softwaru (otevřený komunikační protokol) i joysticku, který funguje i bez připojeného PC. 	ANO	Ovládání pomocí obslužného softwaru (otevřený komunikační protokol) i joysticku, který funguje i bez připojeného PC.	ANO	
11.	OSVĚTLOVACÍ KONDENZOR				
11.1	Kondenzor pro pozorování v procházejícím světle, nezávisle centrovatelný bez dalšího nářadí	ANO	Kondenzor pro pozorování v procházejícím světle, nezávisle centrovatelný bez dalšího nářadí	ANO	
11.2	nastavitelná aperturní clona (NA)	ANO	nastavitelná aperturní clona (NA)	ANO	
11.3	výklopná čočka pro objektivy s malým zvětšením 2x – 4x	ANO	výklopná čočka pro objektivy s malým zvětšením 2x – 4x	ANO	
11.4	hodnota NA	min. 0,9	0,9	ANO	
12.	OBJEKTIVY				
12.1	Kódovaný objektivový revolver s automatickým nastavením kalibrace obrazu v SW při výměně objektivu	ANO	Kódovaný objektivový revolver s automatickým nastavením kalibrace obrazu v SW při výměně objektivu	ANO	
12.2	Objektivy s optickým systémem korigovaným na nekonečno, celkový rozsah zvětšení mikroskopu 25x – 500x při použití 10x zvětšujících okulárů	ANO	Objektivy s optickým systémem korigovaným na nekonečno, celkový rozsah zvětšení mikroskopu 25x – 500x při použití 10x zvětšujících okulárů	ANO	
12.3	Požadovaná kvalitativní třída objektivů se zvětšením 5x-50x:	plan-semi apochromát	plan-semi apochromát	ANO	
12.4	Pozorovací metoda objektivů se zvětšením 5x-50x: 	světlé / temné pole	světlé / temné pole	ANO	
12.5	Objektiv	hodnoty NA (numerická apertura) a WD (pracovní vzdálenost v milimetrech) jsou považovány jako minimální:
•	BF 2,5x, NA 0.06, WD 5.8
•	Plan – Semi Apochromat
BD 5x, NA 0.13, WD 15
•	Plan – Semi Apochromat
BD 10x, NA 0.25, WD 10
•	Plan – Semi Apochromat
BD 20x, NA 0.40, WD 12
•	Plan – Semi Apochromat 
BD 50x, NA 0.50, WD 10	

•	BF 2,5x, 	NA 0.075, WD 8.8
•	Plan – Semi Apochromat BD 5x, NA 0.15, WD 18
•	Plan – Semi Apochromat BD 10x, NA 0.30, WD 15
•	Plan – Semi Apochromat BD 20x, NA 0.40, WD 19
•	Plan – Semi Apochromat BD 50x, NA 0.60, WD 11	ANO	
13.	SOFTWARE				
13.1	Umožňující plnohodnotné řízení digitální kamery	ANO	Umožňující plnohodnotné řízení digitální kamery	ANO	
13.2	živý obraz na monitoru	ANO	živý obraz na monitoru	ANO	
13.3	měření v obraze a snímku	min. vzdálenost úsečkou, lomená čára, kružnice, elipsa, vzdálenost rovnoběžek, měření úhlů, automatická detekce objektů, vkládání kalibrovaného měřítka	vzdálenost úsečkou, lomená čára, kružnice, elipsa, vzdálenost rovnoběžek, měření úhlů, automatická detekce objektů, vkládání kalibrovaného měřítka	ANO	
13.4	práce s více snímky	navigace pomocí „panelu náhledů"	navigace pomocí „panelu náhledů"	ANO	
13.5	grafické úpravy snímků	vyznačování zajímavých detailů a vkládání textových popisků do snímku	vyznačování zajímavých detailů a vkládání textových popisků do snímku	ANO	
13.6	automatické pořizování snímků v definovaném časovém intervalu včetně záznamu videa	ANO	automatické pořizování snímků v definovaném časovém intervalu včetně záznamu videa	ANO	
13.7	automatická obrazová analýza, barevné prahování, binarizace obrazu, morfologie, analýza podílu dvou a více fází, automatické skládání obrazu v XY i Z s využitím motorizace, včetně rychlého interaktivního skládání snímků v XY i Z v reálném čase, možnost vytvoření 3D modelu, měření výškového profilu	ANO	automatická obrazová analýza, barevné prahování, binarizace obrazu, morfologie, analýza podílu dvou a více fází, automatické skládání obrazu v XY i Z s využitím motorizace, včetně rychlého interaktivního skládání snímků v XY i Z v reálném čase, možnost vytvoření 3D modelu, měření výškového profilu	ANO	
14.	KAMERA				
14.1	barevná digitální kamera, rozlišení	min. 5MPx a více	5MPx	ANO	
14.2	velkost čipu	min. 1/1.8" a větší	2/3"	ANO	
14.3	snímkovací rychlost kamery při nastaveném plném rozlišení kamery	min. 40 FPS a více	až 75 FPS	ANO	
14.4	připojení k PC	USB, verze USB min. 3.0 	USB3.0/3.1	ANO	
14.5	1x adaptér pro připojení digitální kamery k pozorovacímu tubusu, optické zvětšení 0,5x-0,75x, připojení kamery C-mount závitem	ANO	1x adaptér pro připojení digitální kamery k pozorovacímu tubusu, optické zvětšení 0,7x, připojení kamery C-mount závitem	ANO	
14.6	1x adaptér pro připojení digitální kamery podle specifikace bodu č. 14., KAMERA, k pozorovacímu tubusu, připojení kamery C-mount závitem, optické zvětšení 0,5x-0,75x v souladu s velikostí čipu digitální kamery	ANO	1x adaptér pro připojení digitální kamery podle specifikace bodu č. 14., KAMERA, k pozorovacímu tubusu, připojení kamery C-mount závitem, optické zvětšení 0,7x v souladu s velikostí čipu digitální kamery	ANO	

PŘÍLOHA Č. 2
Technická specifikace

Badatelský metalografický mikroskop Nikon Eclipse LV100ND	
		
Obj. č.	Popis přístroje - dílu	Poč. ks	Cena v Kč bez DPH	
				
MBA61135-LV	Nikon Eclipse LV100ND, stativ metalografického mikroskopu
-	přímého typu umožňující pozoroání v odraženém a procházejícím světle 
-	hrubé / jemné ostření, min. krok 1 µm
-	integrovaná polní clona pro metodu procházejícího světla
-	pozorovaní metodou BF (světlé pole), DF (tmavé pole), POL (polarizace) a DIC (diferenciální interferenční kontrast) v odraženém světle
-	pozorovaní metodou BF (světlé pole), POL (polarizace) v procházejícím světle	1		
MBF11300-LV	Síťový napájecí kabel BE 220/240 V	2		
MBB63425-LV	Trinokulární tubus LV-TI3 s reálně otočeným (vzpřímeným) obrazem v okulárech
-	nastaveni mezioční vzdálenosti v rozsahu 25 mm
-	přepínáník pozorování okulár / kamera 100 / 0%, 0 / 100%	1		
MAKIOI IO-LV	Okulár CFI 10X s dioptrickou korekcí
-	velikost zorného pole 22 mm
-	dioptrická korekce v rozsahu +/- 5	2		
MBB63435-LV	LV-TV tubusový adaptér
- pro připojení C-mount adaptéru k trinokulárnímu tubusu	1		
MQD42070-LV	C-mount 0.7X adaptér 
-	optické zvětšení 0.7 X
-	C-mount závit
-	pro připojení digitálních kamer k pozorovacímu tubusu a dvojitému portu

	2		
MBB74100-LV	Y-IDP dvojitý port pro současné připojení
2 digitálních kamer
-	součást pozorovacího tubusu
-	možnost připojení dvou kamer s nezávislou optickou cestou (možnost snímání obrazu oběma kamerami současně, přepínání pozorování mezi kamerami/okuláry)	1		
MBP60108-LV	LV-NU5I kódovaný objektivový revolver, 5 pozic
-	automatické nastavení kalibrace obrazu v SW při výměně objektivu
-	objektivy s optickým systémem korigovaným na nekonečno
-	celkový rozsah zvětšení mikroskopu 25x — 500x při použití 10x zvětšujících okulárů	1		
MBF65410-LV	LV-INAD adaptér pro kódovaný objektivový revolver	1		
MBD65031-LV	LV-CR adaptér pro pozorování vyšších vzorků
- možnost pozorování vzorků o výšce 73 mm	1		
MUE00031-LV	Objektiv CFI L Plan Epi 2.5X (NA/WD : 0.075/8.8mm)	1		
MUE42050-LV	Objektiv CFI TU Plan FLUOR BD 5X (NA/WD : 0.15/18.0mm) 
- plan-semi apochromát, světlé / temné pole	1		
MUE42100-LV	Objektiv CFI TU Plan FLUOR BD I0X (NA/WD : 0.30/15.0mm) 
- plan-semi apochromát, světlé / temné pole	1		
MUE61200-LV	Objektiv CFI TU Plan BD ELWD 20x (NA/WD : 0.40/19.0mm) 
-- plan-semi apochromát, světlé / temné pole	1		
MUE61500-LV	Objektiv CFI TU Plan BD ELWD 50x (NA/WD : 0.6/11.0mm) 
- plan-semi apochromát, světlé / temné pole	1		
MXA23017-LV	LU objektivový adaptér (M32-25) 
- pro 2.5X objektiv	1		
MBE60201-LV	LV-UEPI-N univerzální Epi-osvětlovač
- integrovaná aperturní a polní clona v mikroskopu pro metodu odraženého světla

	1		
MBE65700-LV	LV-LL LED osvětlení
-	LED zdroje světla pro metodu odraženého i procházejícího světla
-	intenzita ekvivalentní 100W halogenové žárovce
-	plynulé nastavení intenzity v plném rozsahu	2		
MDLI 1 300-LV	Kondenzor pro pozorování v procházejícím světle
-	nezávisle centrovatelný bez dalšího nářadí
-	nastavitelná aperturní clona (NA), hodnota NA 0.9
-	výklopná čočka pro objektivy s malým zvětšením 2x — 4x	1		
DFKNME33UX 250	Barevná digitální kamera TIS
-	rozlišení 5 Mpix
-	velikost čipu 2/3 ''
-	snímkovací rychlost kamery při nastaveném plném rozlišení kamery až 75 fps
-	připojení k PC USB3.0/3.1	1		
45-24-640-0000	Motorizovaný XY stolek
-	motorizované posuvy v osách X, Y s rozsahem 130 x 85 mm
-	opakovatelnost posuvů < 1 µm
-	ovládání pomocí obslužného softwaru (otevřený komunikační protokol) i joysticku, který funguje i bez připojeného PC	1		
45-54-605-0000	Motorizovaná osa Z
-	s funkcí autofokus
-	ovládání pomocí joysticku i obslužného softwaru	1		
00-76-150-1803	Řídící jednotka TANGO pro motorizaci XYZ	1		
00-76-300-0820	Joystick pro ovládání motorizace v XYZ	1		
00-76-302-0809	Kabeláž k motorizaci XYZ	1		
MBN66923-LV	LV-PO polarizátor pro LV-U EPI 2/2A
- rotační polarizátor 360° pro odražené světlo	1		
MBN66922-LV	L-AN analyzátor
- pro odražené i procházející světlo	1		
MBN74940-LV	D-DP polarizátor DIA
- výklopný a rotační polarizátor 3600 pro procházející světlo	1		
MBP60160-LV	L-DIHC DIC prisma HC
- DIC prisma s nastavitelným posuvem hranolu pro všechny objektivy	1		
NCZ32000	Software NIS-Elements BR
-	umožňující plnohodnotné řízení digitální kamery
-	živý obraz na monitoru
-	měření v obraze a snímku: vzdálenost Úsečkou, lomená čára, kružnice, elipsa, vzdálenost rovnoběžek, měření úhlů, automatická detekce objektů, vkládání kalibrovaného měřítka
-	práce s více snímky, navigace pomocí „panelu náhledů'
-	grafické úpravy snímků, vyznačování zajímavých detailů a vkládání textových popisků do snímku
-	automatické pořizování snímků v definovaném časovém intervalu včetně záznamu videa
-	automatická obrazová analýza, barevné prahování, binarizace obrazu, morfologie, analýza podílu dvou a více fází, automatické skládání obrazu v XY i Z s využitím motorizace, včetně rychlého interaktivního skládání snímků v XY i Z v reálném čase, možnost vytvoření 3D modelu, měření výškového profilu	1		
NCZ42100	Softwarový modul NIS EDF	1		
NCZ41100	SW driver pro motorizaci XY	1		
NCZ41320	SW driver pro motorizaci Z	1		
	Doprava, pojištění, zabalení	1		
	Uvedení do provozu, zaškolení	1