Author: Urbancová Gabriela

VERLAG DASHÓFERi
Stavební rozpočet
Název stavby: Druh stavby: Lokalita: JKSO:
Nemocnice střecha - lokální opravy
Lokální opravy střechy Havířov
Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne:
07.09.2021
Objednatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracoval:
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková orga
STAVO-ČESTAV, s.r.o. Havířov

Objekt

Kód

Zkrácený popis
Rozměry

MJ

Množstvi

Cena/MJ
	(Kč)

Náklady (Kč)

Hmotnost (t)

Cenová
soustava

Dodávka

Montáž

Celkem

Jednot.
	L

Celkem

| 712 | Izolace střech (živičné krytiny) | | 33 903,54 | 47 297,63 | 81 201,17 | | 1,77 |
1 | | 712300841RT2 | Odstraněni mechu ze střech plochých do 10° | m2 | 420,000 | 60,80 | 0,00 | 25 536,00 | 25 536.00 | 0,00 | 0.84 | RTS 1/2021
2 | | 712341559RV1 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením | m2 | 43,500 | 666,00 | 20 422,38 | 8 548,62 | 28 971,00 | 0,01 | 0,23 | RTS 1/2021
3 | | 712341559RZ5 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením | m2 | 43,500 | 439,00 | 10 547,82 | 8 548,68 | 19 096,50 | 0,01 | 0,24 | RTS 1/2021
4 | | 712310901RZ1 | Údržba krytiny střech do 10°, za studená ALP | m2 | 43,500 | 57,42 | 1 716,49 | 781,28 | 2 497,77 | 0,00 | 0,02 | RTS 1/2021
5 | | 712300832RT1 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé | m2 | 43,500 | 60,80 | 0,00 | 2 644,80 | 2 644,80 | 0,01 | 0,44 | RTS 1/2021
6 | | 712378004R00 | Závétrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm | m | 5,000 | 491,02 | 1 216,85 | 1 238,25 | 2 455,10 | 0.00 | 0,01 | RTS 1/2021
| | 712VD | Izolace střech (živičné krytiny) | | life* % ; f 16* | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | ;R '• I • | 0,00 | 4-,-
7 | | 712001VD | Zajištěni stálého dozoru a kontroly | k_Pi | 1.000 | 8 000,00 | 0.00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0.00 |
| i um | 80 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | | |jp£: ' m | 0,00 | 39 520,00 | 39 520,00 | W	mé'f | 0,00
8 | | 900	R01 | HZS - Oprava boulí na krytině střech plochých | h | 4,000 | 760,00 | 0,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 0,00 | 0,00 | RTS 1/2021
9 | | 900	R00 | HZS - Demontáž + Montáž desek a hranolů | h | 48.000 | 760,00 | 0,00 | 36 480,00 | 36 480,00 | 0,00 | 0.00 | RTS 1/2021
| , | H712 | Izolace střech (živičné krytiny) | | | | 0,00 | 5 537,92	5 537,92 | 0,00
10 | | 998712201R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m | % | 812,012 | 6,82 | 0,00 | 5 537,92 | 5 537,92 | 0,00 | 0.00 | RTS 1/2021
| li ■ | s	" ■ | Přesuny suti | | | | 0,00 | 5 221,89 | 5 221,89 | 0,00 |
11 | | 979082111R00 | Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m | t | 1,282 | 636,02 | 0,00 | 815,38 | 815,38 | 0,00 | 0,00 | RTS 1/2021
12 | | 979088212RO0 | Nakládání suti na dopr.prostředky | t | 1,282 | 204,02 | 0,00 | 261,55 | 261,55 | 0,00 | 0,00 | RTS 1/2021
13 | | 979081111RO0 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1,282 | 452,00 | 0,00 | 579,46 | 579,46 | 0,00 | 0,00 | RTS 1/2021
14 | | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1,282 | 31,20 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | RTS 1/2021
15 | | 979990101R00 | Poplatek za sklád.suti-směs | t | 1,282 | 2 750.00 | 0,00 | 3 525,50 | 3 525,50 | 0,00 | 0,00 | RTS 1/2021
| | | Ostatní materiál | | | | 20 641,60 | 0,00 | 20 641,60	0,85 |
16 | | 60516005 | Hranol smrkový hoblovaný sušený 100x100x4000 mm | kus | 5,000 | 962,00 | 4 810.00 | 0,00 | 4 810.00 | 0,02 | 0,09 | RTŠ 1/2021
17 | | 60516006 | Hranol smrkový hoblovaný sušený 100x100x3000 mm | kus | 5,000 | 732,00 | 3 660,00 | 0,00 | 3 660,00 | 0,01 | 0,07 | RTS 1/2021
18 | | 60596005 | Řezivo na výrobu bednění | m3 | 1,260 | 9 660,00 | 12 171,60 | 0,00 | 12 171,60 | 0,55 | 0,69 | RTS 1/2021
Celkem:
160 123,00
Poznámka: