Kupní smlouva

(dále jen „Smlouva“)

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.: Z 0257/OBCH/21

uzavřená podle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, následovně:

1. Smluvní strany
   1. Prodávající:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. |
| Sídlo: | Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí |
| Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 991 | |
| IČO: | 481 73 398 |
| DIČ: | CZ481 73 398 |
| Zastoupený: Ing. Bohuslavem Vaňousem - prokuristou | |
|  | |

* 1. Kupující:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |
| Sídlo: | Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
| Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 | |
| IČO: | 46347275 |
| DIČ: | CZ46347275 |
| Zastoupený: Mgr. Pavel Sázavský, MBA, předseda představenstva | |
|  | |

1. Podklady k uzavření smlouvy

Smlouva je uzavřena na základě nabídky prodávajícího z 25.6.2021.

1. Předmět smlouvy
   1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu jedno vozidla s vysokotlakou čistící nástavbou pro tlakový proplach kanalizace (zateplené provedení) umožňující provoz na pozemních komunikacích s parametry a v následující výbavě:

|  |  |
| --- | --- |
| **PROVOZNÍ ÚDAJE** | |
| Výška čistícího vozu | max. 3,6 m |
| Délka čistícího vozu | max. 10 m |
| Celková konstrukční hmotnost | 28 tun |
| Objem palivové nádrže | 390 l |
| **SPECIFIKACE VOZIDLA (PODVOZKU)** | |
| **MOTORIZACE** | |
| Výkon motoru | min. 345 kW |
| Emisní norma | Euro 6d |
| Vyhřívání palivového filtru | • |
| Odemčený modul pro vnější výměnu dat (FMS sběrnice) | • |
| Rozhraní pro výměnu dat s nástavbou (KSM) a regulaci meziotáček motoru (ZDR) | • |
| Možnost nastartování a vypnutí motoru z ovládací skříňky nástavby - (START/STOP) | • |
| **PŘEVODOVKA** | |
| Převodovka manuální 16 stupňová | • |
| Dálkové ovládání spojky | • |
| **KABINA** | |
| Barva kabiny bílá RAL 6016 | • |
| Středně dlouhá, úzká, standardně vysoká, bez lůžka | • |
| Akustická výstraha při couvání | • |
| Digitální klimatizace s automatickou regulací | • |
| Sluneční clona před předním oknem | • |
| Čelní sklo a okna dveří tónované | • |
| Odkládací přihrádka nad čelním oknem | • |
| Světla pro denní svícení LED se zapojením zadních světel, LED provedení | • |
| Sdružený dálkový světlomet, světlomet do mlhy LED | • |
| Odbočovací světla LED | • |
| Boční osvětlení | • |
| Ochranná mřížka předních světlometů odnímatelná | • |
| Osvětlení nástupu pro řidiče a spolujezdce | • |
| Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce | • |
| Elektricky nastavitelná zpětná zrcátka s vyhříváním | • |
| Širokoúhlé zrcátko vyhřívané, elektricky nastavitelné | • |
| Zrcátko na obrubník vpravo, elektricky nastavitelné | • |
| Výškově i sklonově nastavitelný volant | • |
| Digitální tachograf DSRC (pro 2 řidiče) | • |
| Multifunkční volant | • |
| Rádio s Bluetooth, Integrace Smartphone | • |
| Nezávislé přídavné topení (vodní), min. výkon 4 kW | • |
| Dálkové centrální zamykání | • |
| Zásuvky v kabině 12 a 24 V – (česká verze) | • |
| Sedadla – počet 1+1 | • |
| Sedadlo řidiče vzduchově odpružené s bederní opěrkou | • |
| Sedadlo spolujezdce statické, podélně a výškově nastavitelné | • |
| Sedadlo – potahy sedadel standardní kvality | • |
| Sedadlo – vyměnitelné ochranné potahy sedadel | • |
| Chladicí box ve střední zadní části mezi sedadly | • |
| Gumové koberce na podlahy | • |
| Vnitřní potahy dveří omyvatelné | • |
| **PODVOZEK** | |
| Zesílený rám, podvozek | • |
| Uzávěrka diferenciálu | • |
| Ochrana proti podjetí přední, boční, zadní | • |
| Pohon v provedení 6x2-4 (zadní náprava řiditelná zvedací) | • |
| Vedlejší náhon odpovídající pro pohon tlakového čerpadla | • |
| Pneumatiky rozměr PN 385/65R22,5 | • |
| Pneumatiky rozměr 1ZN 315/80R22,5 | • |
| Pneumatiky rozměr 2ZN 385/65R22,5 | • |
| Rozvor min 3.850 mm max. 3.950 mm | • |
| Ocelový přední nárazník | • |
| Zatížení přední nápravy dle platných předpisů v ČR, tj. na přední nápravu 9.000 kg | • |
| Stabilizátor na zadní i přední nápravě | • |
| Poměr zatížení náprav mezi vlečnou a zadní nápravou, proměnný | • |
| Zatížení zadních náprav 11.500 kg / 7.500 kg | • |
| Odpružení zadních náprav vzduchové | • |
| Ochranná mřížka zadních světel | • |
| Výfuk od vozidla vyveden za kabinou vzhůru vpravo | • |
| Uzávěr palivové nádrže uzamykatelný | • |
| Uzamykatelný uzávěr nádrže na AdBlue min. 80 l | • |
| **BRZDOVÁ SOUSTAVA** | |
| Antiblokovací systém ABS | • |
| Asistent nouzového brzdění EBA | • |
| Regulace prokluzu ASR | • |
| ESP | • |
| Kotoučové brzdy na přední nápravě | • |
| Kotoučové brzdy na zadní nápravě | • |
| Vysoušeč vzduchu vyhřívaný | • |
| **OSTATNÍ** | |
| Akumulátory s min. kapacitou 12V/180Ah | • |
| Skříň akumulátorů uzamykatelná | • |
| Hlavní spínač akumulátorů mechanický | • |
| Náhradní kolo (rezerva), bez úchytů pro upevnění na vozidlo | • |
| Podkládací klíny 2 ks | • |
| Zvedák | • |
| Povinná výbava | • |
| Hasicí přístroj | • |
| Vozidlo vybavit výstražným zařízením oranžové barvy (LED) zapsaným v TP 2ks na kabině, 1ks v zadní části nástavby | • |
| Záblesková světla ve spodní části vozidla vepředu 2x a vzadu 2x (u RZ z každé strany) | • |
| Reflexní bezpečnostní pásky – kabina, nástavba | • |
| Přídavné pracovní světlo přenosné | • |
| **NÁSTAVBA** | |
| **VODNÍ NÁDRŽ – vzduchový objem 11.000 litrů** | |
| Nerezové zesílené provedení | • |
| Pružně uložená na pomocném rámu | • |
| Plnící spojka C-spojka | • |
| Přepad z nádrže jako ochrana proti přeplnění | • |
| Ukazatel výšky naplnění | • |
| Revizní otvor v horní části nádrže DN 500 | • |
| Snadno čistitelný velkoobjemový vodní filtr na napouštění | • |
| Pojistka proti chodu nasucho pro ochranu vysokotlakého čerpadla, 1. stupeň optická, 2. stupeň akustická | • |
| 2 ks vlnolamů | • |
| **ZIMNÍ ÚPRAVA** | |
| Nádrž zateplena PUR pěnou | • |
| Nádrž a celá technologie umístěna v izolované karoserii z PUR panelů | • |
| V praxi odzkoušená funkčnost do – 20°C | • |
| Nezávislé topení v karoserii | • |
| **VYSOKOTLAKÉ ČERPADLO** | |
| URACA,WOMA – COMET HPP RLP 360/200 | • |
| Výkon čerpadla 170 bar – 346 l/min. výkon čerpadla 360 l/min. 200 bar | • |
| Glycerinový manometr | • |
| Velkoobjemový nátokový filtr před vysokotlakým čerpadlem | • |
| Plynulé seřízení tlaku 0 – max. | • |
| Pneumatický pojišťovací a regulační ventil | • |
| Pohon přes pneumatickou spojku | • |
| Cirkulační okruh pro práci do -5°C | • |
| Pneumatické odvodnění VT čerpadla, armatur a hadic vysokotlaké části | • |
| **VELKÝ HYDRAULICKÝ NAVIJÁK HADICE** | |
| Hydraulicky poháněný, s plynulou regulací otáček v obou směrech | • |
| S automatickým vedením hadice | • |
| Kapacita pro 140 m tlakové hadice DN 1“ | • |
| Hydraulicky výsuvný a stranově otočný | • |
| **MALÝ RUČNÍ NAVIJÁK HADICE** | |
| Ručně ovladatelný | • |
| Fixace otáčení | • |
| Kapacita pro 50 m tlakové hadice DN ½“ | • |
| **ŘÍDÍCÍ PANELY** | |
| Obslužné stanoviště pro naviják s následujícími funkcemi:  - beztlaková cirkulace  - hydraulický naviják navinout/odvinout  - plynule nastavitelná rychlost navijáku | • |
| Skříňový rozvaděč, umístěný vzadu v nástavbě, s ovládacími a kontrolními prvky pro:  - hlavní vypínač  - vysokotlaké čerpadlo vypnout/zapnout  - manometr (vysoký tlak)  - počítadlo provozních hodin vysokotlakého čerpadla  - tlačítko TOTAL STOP  - optická a akustická signalizace hladiny vody  - zásuvka pro připojení magnetického reflektoru v zadní části nástavby  - dálkové ovládání nástavby | • |
| **HYDRAULIKA** | |
| Dostatečně dimenzovaná nádrž na olej s vratným filtrem a zařízením pro měření oleje | • |
| Dostatečně dimenzované hydraulické zařízení od pomocného pohonu podvozku | • |
| **STANDARDNÍ VYBAVENÍ** | |
| 3 kusy výstražných stroboskopických majáčků, dva na kabině vozidla a jeden na nástavbě | • |
| 1 kus světelná rampa – alej na nástavbě | • |
| 4 kusy zábleskových světel oranžové barvy, dva na vozidle na přední masce a dva v zadní části vozidla | • |
| Hákový klíč pro C-spojku | • |
| Odkládací schránky na nářadí | • |
| Upevňovací prvky pro krumpáč a lopatu | • |
| Pevné pracovní světlo v zadní části nástavby | • |
| Vysokotlaká pistole pro malý buben | • |
| 5 m požární hadice | • |
| 1 ks magnetický reflektor s kabelem | • |
| Hliníkový pracovní žebřík | • |
| Nádoba na vytěžený materiál ze stoky v zadní části vozu, provedení nerez | • |
| **ČISTÍCÍ TRYSKY** | |
| DN 1“ – prorážecí, stahovací 2 ks | • |
| DN ½“ - prorážecí, stahovací 2 ks | • |
| **PŘÍDAVNÝ JEŘÁBEK** | |
| Umístěný vlevo vzadu v nástavbě | • |
| Manuálně otočné jeřábkové rameno | • |
| Osazené elektrickým lanovým navijákem s 8 m ocelového lana s nosností max. 400kg, pro zvedání poklopů a mříží | • |
| **Povrchová úprava + barevné provedení** | |
| Pomocný rám – zinkovaný + ochranný lak | • |
| Nástavba – akrylátový lak, barva modrá RAL 5010, Barva nástavby (skříně) bude také z bílého odstínu, protože PUR panely se vyrábějí pouze v bílé barvě. | • |
| **Požadovaná dokumentace** | |
| Návod k obsluze a údržbě nástavby | • |
| Návod k obsluze a údržbě vysokotlakého čerpadla | • |
| Prohlášení o shodě | • |
| **Zaškolení** | |
| Zaškolení obsluhy, včetně provozního odzkoušení, bude provedeno v rámci předání a převzetí vozidla | • |

(dále jen „zboží“) a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží.

* 1. Kupující se zavazuje, že objednané zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

1. Doba plnění
   1. Prodávající dodá kupujícímu zboží nejpozději do 28.2.2022.
2. Místo plnění
   1. Místem plnění se rozumí provozovna kupujícího na adrese Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hády 1a, 614 00 Brno.
   2. Servisní místo je sídlo prodávajícího nebo mobilní servis v místě plnění.
3. Kupní cena
   1. Smluvní strany se dohodly na celkové kupní ceně za zboží ve výši 5.781.450,-Kč bez DPH
   2. Ke kupním cenám bude připočítána DPH v platné výši.
   3. Kupní ceny jsou včetně dopravy do místa plnění.
4. Platební podmínky
   1. Datem zdanitelného plnění se rozumí den odevzdání zboží kupujícímu.
   2. Cena zboží bude uhrazena na základě faktury prodávajícího se splatností 60 dní od doručení faktury kupujícímu. V případě prodlení s platbou je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok ve výši stanovené právním předpisem.
   3. Prodávající uvede na faktuře číslo smlouvy kupujícího. Platba bude provedena převodem na účet prodávajícího uvedený ve faktuře.
   4. Adresa pro doručování faktur a písemností je sídlo kupujícího. Elektronická faktura se doručuje na adresu faktury@bvk.cz.
   5. V případě, že prodávající získá v době průběhu zdanitelného plnění, rozhodnutím správce daně, status nespolehlivého plátce, v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradí kupující DPH z poskytnutého plnění dle § 109a téhož zákona přímo příslušnému správci daně namísto prodávajícího a následně uhradí prodávajícímu sjednanou cenu za poskytnuté plnění, poníženou o takto zaplacenou daň.

Kupující tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí prodávajícímu do 5tidnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně identifikace úhrady podle § 109a.

Prodávající se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené prodávajícím uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je kupující oprávněn zaslat fakturu zpět prodávajícímu k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu prodávajícího, tj. účtu zveřejněného správcem daně.

1. Vady zboží
   1. Prodávající se zavazuje, že zboží bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.
   2. Kupující oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání zboží.
2. Záruka za jakost
   1. Prodávající poskytuje na jakost zboží záruku v trvání 24 měsíců.
3. Ostatní ujednání
   1. Prodávající prohlašuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku.
   2. Prodávající prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
   3. Smluvní strany prohlašují, že dostojí svým závazkům, vyplývajícím ze zásady společensky odpovědného zadávání dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:

* při plnění zakázky budou dodrženy zákonné požadavky, s důrazem na předpisy v oblasti BOZP, životního prostředí a zaměstnanosti, bude použito odpovídající vybavení a zdroje pro plnění zakázky, budou dodrženy mezinárodní úmluvy o lidských právech, sociálních či pracovních právech
* při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky nejpřijatelnější řešení, umožňující být při plnění zakázky šetrnější k životnímu prostředí, zejména takové, které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení uhlíkové stopy
* při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky přijatelné řešení, které umožní využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky
* při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky přijatelné řešení pro inovaci, tedy pro implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu nebo služby
* při plnění zakázky bude kladen důraz na dodržení postupů a použití materiálů zajišťujících kvalitu dodávky a tento postup doloží příslušnými doklady

Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušování uvedených povinností může být bráno jako podstatné porušení smluvního vztahu.

* 1. Prodávající se zavazuje, že:
* zajistí dodávku zboží v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP)
* bude v areálech kupujícího jednat v souladu s pokyny, se kterými bude prokazatelně seznámen.

1. Účinnost smlouvy, odstoupení, sankce, ukončení smlouvy
   1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran.
   2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
   3. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
2. nedodržení doby plnění bez řádné dohody s kupujícím
3. nedodržení smluvních cen bez řádné dohody s kupujícím
4. neuhrazení faktury kupujícím po dobu 14 dní po lhůtě splatnosti.
   1. Smlouvu lze ukončit:
5. písemnou dohodou obou smluvních stran,
6. zánikem jedné ze smluvních stran bez právního nástupce.
   1. V případě ukončení smlouvy se smluvní strany zavazují dohodnout se na způsobu vypořádání vzájemných závazků.
   2. V případě nedodržení termínu dodání prodávajícím se stanoví smluvní pokuta ve výši 0,03% z hodnoty dodávky za každý den prodlení. Takto sjednaná sankce nemá vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Dodatky a změny smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky. Smluvní strany vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

1. Závěrečná ujednání
   1. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal SUEZ Groupe, a která je umístěna na internetových stránkách společnosti www.bvk.cz. Pro oznámení nelegálního a neetického chování je možné použít emailovou adresu: ethics@suez-env.com.
   2. Smluvní strany prohlašují, že pro účely plnění této smlouvy si navzájem a v nezbytném rozsahu zpřístupňují osobní údaje svých zaměstnanců. Každá ze smluvních stran bude jí zpřístupněné osobní údaje na základě této smlouvy zpracovávat jako samostatný správce pouze pro účely plnění této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že subjekty údajů, jejichž osobní údaje budou předány druhé smluvní straně, budou či byly předávající smluvní stranou o této skutečnosti informovány. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti.
   3. Tato smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Přestože smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, pro naplnění zásady transparentnosti při uzavírání smlouvy se smluvní strany dohodly, že Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv.
   4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
   5. Prodávající dále výslovně uvádí, že smlouva neobsahuje žádné jeho obchodní tajemství.
   6. Kupující výslovně uvádí, že smlouva neobsahuje žádné jeho obchodní tajemství.
   7. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí a nemají žádných připomínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
   8. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávající a 1 kupující.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | dne | 18.10.2021 |  | V Brně | dne | 3.11.2021 |
| Za prodávajícího | | |  | Za kupujícího | | |
|  | | |  |  | | |
| Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.  Ing. Bohuslav Vaňous - prokurista | | |  | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  Mgr. Pavel Sázavský, MBA, předseda představenstva | | |