Nabídka č. 21217

**Datum vystavení: 3.11.2021**

**Datum platnosti: 17.12.2021**

**Dodavatel:**

MIPESA s.r.o.

**Odběratel:**

**ČVUT v Praze**

Ústav technické a experimentální fyziky

**Dodací podmínky:** včetně dopravného

**Platební podmínky:** 50% záloha při objednávce / 50% převodem se splatností 14 dní

**Termín dodání:** 14 až 15 týdnů od data objednávky

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **Popis** | **Množství** | **Kč bez DPH / ks** | **Sleva** | **Cena bez DPH** | **Cena vč. DPH / ks** | **Celkem bez DPH** | **CELKEM vč. DPH** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1010-027-100E | PĚLI 1010 | **1000** | 449,00 Kč | - | 449,00 Kč | 543 Kč | 449 000,00 Kč | 543 290 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 449 000,00 Kč | 543 290 Kč |

*^)PELT* Specifikační list

**1010 MICRO kufr**

 *, , ... .*

|  |
| --- |
| **MATERIAL:** |
| Kufr: (vršek, spodek, odvzdušnění) | po/ykarbonát |
| Vložka: | TPR06 silná |
| Uzávěry: | Xy/ex |
| ‘O’-kroužek: | 70 nitril |
| Kolíky: | nerezová ocel |
| Pěna víko: | plochá pěna 0,25cm silná (černá) - pouze v neprůhledných kufrech |
| Tlakový ventil: | GOREePTFE membrána |
| IP rating: | !P 67 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vnitřní rozměry (cm)** | **Vnéjší rozměry (cm)** |
| **Délka** | **Šířka** | **Výška** | **Délka** | **Šířka** | **Výška** |
| 11,10 | 7,30 | 4,30 | 14,90 | 10,30 | 5,40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hloubka vlka (cm)** | **Hloubka kufru (cm)** | **Barvy** |
| 1,8 | 2,4 | s | Černá, Žlutá průhledným víkem: Černá, Žlutá |
| **Váha s pěnou (Kg)** | **Váha bez pěny (Kg)** | **Plovatelnost (Kg)** | **Teplotní poměry** |
| **-** | 0,19 | 0,23 | Minimum: -23°C |
| Maximum: + 93°C |





Rev. 1,1