|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ing. Jiří Štěrba, Plzeňská 1489/45, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 10050906** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Rozpočet návrh dokončení Dodatek č. 6: 16/04 - 31/08/2021** | | | |  |  |  |
|  | **Stabilizace skalního masivu - příprava na sanaci parc. č. 2063 a 2065, Karlovy Vary** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **předpoklad do 31/08/2021 dodatek č. 6** | |
| **Položka** | **Popis** | **MJ** | **Výměra** | **Jedn.cena** | **Cena** | **jednotka** | **Celkem** |
|  | **Zemní práce** |  |  |  |  |  | **3 562 550** |
| 1 | Úprava terénu pro provedení panelové cesty, podklad, montáž panelů, demontáž | m2 | 1,000 | 1 704,00 | 1 704 | 0 | 0 |
| 2 | Úprava terénu pro provedení manipulační plochy | m2 | 1,000 | 300,00 | 300 | 0 | 0 |
| 3 | Odstranění náletů, křovin a stromů, odvoz materiálu, uskladnění | m2 | 1,000 | 200,00 | 200 | 25 | 5000 |
| 4 | Těžení a odstranění svahovin včetně vodorovného a svislého přemístění | m3 | 1,000 | 1 050,00 | 1 050 | 998 | 1047900 |
| 5 | Odvozy | m3 | 1,000 | 200,00 | 200 | 998 | 199600 |
| 6 | Skládkovné | m3 | 1,000 | 350,00 | 350 | 998 | 349300 |
| 7 | Výluh pro uložení na skládku | soub | 1,000 | 17 000,00 | 17 000 | 0 | 0 |
| 8 | Gabiónová stěna | soub | 1,000 | 1 185 000,00 | 1 185 000 | 0,43 | 509550 |
| 9 | Pojízdná plocha pro pojezdy stavebních mechanizmů | soub | 1,000 | 212 000,00 | 212 000 | 1 | 212000 |
| 10 | Provedení torkretové stěny: beton 20/25, prům. tl. 100mm, síť 6-100/100, nopová fólie a drenážní trubky pr. 50 obalené geotextilií 300g/m2 | m2 | 1 000 | 1 592,00 | 1 592 000 | 100 | 159200 |
| 11 | Vrty pro hřeby (á 6,0 bm), dodávka, osazení a zainjektování hřebů, kotevní desky a matice | m | 1 900,000 | 1 526,00 | 2 899 400 | 0 | 0 |
| 12 | Vrty pr. 150 mm pro dopravu betonu do nově objevené jeskyně | m | 60,000 | 1 950,00 | 117 000 | 100 | 195000 |
| 13 | Beton včetně dopravy a uložení | m3 | 300,000 | 2 950,00 | 885 000 | 300 | 885000 |
|  | **Zařízení staveniště** |  |  |  |  |  | **133 557** |
|  | Zařízení staveniště | soub | 1,000 | 86 268,00 | 86 268 | 0,5 | 43134 |
|  | Přesuny kapacit | soub | 1,000 | 59 623,00 | 59 623 | 0,5 | 29811,5 |
|  | Ztížené pracovní podmínky | soub | 1,000 | 91 223,00 | 91 223 | 0,5 | 45611,5 |
|  | Náklady na zajištění BOZP | soub | 1,000 | 30 000,00 | 30 000 | 0,5 | 15000 |
|  | **Objekt celkem bez DPH** |  |  |  | **0** |  | **3 696 107** |
|  | **DPH 21 %** |  |  |  | **0** |  | **776182** |
|  | **Objekt celkem včetně DPH** |  |  |  | **0** |  | **4 472 289** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| V Karlových Varech 26.03.2021 | |  |  |  |  | Ing. Jiří Štěrba, Ph. D. | |