Smlouva o dílo č. 367/21/V

Akce: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:„Sanace vlhkostí
poškozených povrchů zdivá 1PP DOZP Kadaň, Dvořákova 1128, JID:
25875/2021

podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ"), následující strany:

Název:

Sídlo:

Provozovna:

Zastoupená:

IČ:

Telefon:

e-mail:

Telefon: Zapsána v:

DRYMAT.CZ s.r.o.

Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Chrudim
Václavská 180, 537 01 Chrudim
Ivonou Jeřábkovou, jednatelkou
28819390 DIČ: CZ28819390
XXX XXX XXX

info@drymat.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických: XXXX XXXX, technik

XXX XXX XXX, mail: XXXX@XXXXX.XX

Obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
29332

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Chrudim

Číslo účtu: XXX-XXXXXXXX/XXXX

(dále jen „Zhotovitel")

a

Objednatel: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov p.o.

Sídlo: Březinova 1093, 432 01 Kadaň

Zapsaná v: Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl Pr, vložka 485

IČ: 467 89 910 DIČ: CZ46789910

Statutární orgán: Ing. Lenka Miláková, MBA, ředitelka

Kontaktní osoba ve věcech technických: XXXXXXXX, technický pracovník

Telefon: XXX XXX XXX, mobil: XXX XXX XXX

e-mail: vlasek@dsskm.cz

Kontaktní osoba ve věcech organizačních: XXXXX XXXX - administrativní pracovnice

Telefon: XXX XXX XXX, mail: XXXXXX@XXXXXX.XX

(dále jen „Objednatel")

1. Předmět smlouvy
	1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo (dále jen „Dílo") spočívající v provedení: bouracích prací, demontáže a zpětné montáže systému elekroosmózy, provedení hydroizolačních stěrek minerálních - skladba Sl, provedení sanačních omítek -

[1]

skladba S2, provedení injektáže zdivá, dokončovací práce včetně režijních a vedlejších nákladů, veškeré práce v souladu se zpracovaným Položkovým rozpočtem Zhotovitele, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.

Dílo bude provedeno na adrese: Dvořákova 1128, Kadaň.

* 1. Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu dle bodu 3 této Smlouvy.
	2. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem dokumentace dle odst. 1.1 seznámil, tento je úplný a obsahuje veškeré činnosti nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal veškeré předložené podklady a tyto shledal jako bez vad bránících řádnému a technicky správnému provedení Díla.
1. Dílo a provedení díla
	1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a v Době plnění dle bodu 4. této Smlouvy. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením místa plnění, předáním potřebných dokladů a samotné stavby po dokončení všech pracovních činností.
	2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo osobně (nebo pod svým osobním vedením). Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti postupovat s odbornou péčí. Svoji činnost bude Zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele dle vzájemných dohod a pokynů. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení prací v objektu, jeho vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání stanovených dokladů.
	3. Odpadní materiál stavby bude odvezen a zlikvidován zhotovitelem v rámci řádného splnění díla. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, čistotu a je povinen bezprostředně a bez průtahu odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
2. Cena
	1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu ve výši:

Cena bez DPH: 890.436,50 Kč

DPH 15 %: 133.565,48 Kč

Cena celkem: 1.024.001,98 Kč

(slovy: Jedenmilióndvacetčtyřitisícejednakorunačeskádevadesátosmhaléřů)

(dále jen „Cena").

* 1. Cena může být v průběhu trvání smlouvy upravena (navýšena nebo snížena) po vzájemném odsouhlasení smluvních stran, pokud dojde v průběhu provádění díla ke zjištění skrytých detailů, které nebyly zjištěny před zpracováním nabídky, nebo bude dohodnuto provedení prací, které nebyly součástí zpracovaného rozpočtu Zhotovitele nebo některé z prací nebudou Zhotovitelem po domluvě s Objednatelem provedeny. O nutnosti případného navýšení či

[2]

snížení ceny se provede zápis ve stavebním deníku, v případě zvýšení ceny předloží Zhotovitel rozpočet navýšení k odsouhlasení Objednateli.

1. Cena bude placena na základě Zhotovitelem vystavených daňových v měsíčních periodách vždy na základě provedených a s Objednatelem odsouhlasených prací.

Splatnost daňových dokladů: 21 dnů

1. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou po vzájemné domluvě s Objednatelem (dále jen „Doba plnění"):

Termín předání staveniště a zahájení díla: 11.1.2022

Doba realizace v týdnech od předání staveniště: 10 týdnů Termín dokončení a předání díla: 25.3.2022

Dílo bude doplaceno po jeho řádném a úplném předání Zhotoviteli.

1. Předání a převzetí díla
	1. Po dokončení provádění Díla vyzve Zhotovitel Objednatele k převzetí Díla na místě plnění.
	2. Objednatel převezme provedené Dílo na místě plnění od Zhotovitele.
	3. Předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem se provede potvrzením předávacího protokolu jehož součástí bude případné vytknutí vad a nedodělků s termíny pro jejich odstranění.
2. Povinnosti Zhotovitele
	1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.
	2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti, neplnění podmínek vyplývajících z této smlouvy nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem, je zhotovitel bezodkladně povinen, nejpozději však do 7 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
	3. Zhotovitel se v oblasti BOZ a PO zavazuje:
* dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na místě plnění.
* zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací.
* zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky.
	1. Zhotovitel bude průběžně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla.
	2. Záruční podmínky: Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené práce prodlouženou záruku v délce 60 měsíců od předání díla. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na jakost Díla, veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby.

[3]

V případě vzniku jakékoliv vady bude tato skutečnost oznámena Objednatelem Zhotovitli telefonicky a mailem na adresu v hlavičce smlouvy o dílo a bude dohodnut termín odstranění vady a to bezodkladně nejpozději do 14-ti dnů od jejího nahlášení v závislosti na typu závady.

* 1. Zhotovitel se zavazuje ode dne převzetí staveniště až do řádného a bezvadného předání díla vést stavební deník s denními zápisy v souladu se Stavebním zákonem.
	2. Za účelem kontroly plnění díla sjednávají strany pravidelné kontrolní dny zpravidla v 7 - 14 denních intervalech nebo jinou dohodou smluvních stran od předání staveniště až do řádného předání dokončeného díla. O kontrolním dnu bude vždy pořízen zápis, který bude potvrzen Objednatelem a Zhotovitelem.
	3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací a ploch, které budou následně zakryty, k jejich odsouhlasení se zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel v průběhu díla pořizuje fotodokumentaci, která bude součástí předávací složky Zhotovitele při předání dokončeného díla.
	4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu pro případ způsobení škody svou činností třetím osobám do výše 5.000.000,-- Kč.
1. Povinnosti objednatele
	1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.
	2. Objednatel závazně prohlašuje, že má zajištěné dostatečné množství finančních prostředků na úhradu závazků vyplývajících z této smlouvy.
	3. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.
	4. Požadavek Zhotovitele na připravenost stavby: zajištění zpřístupnění sanacemi dotčených zdí, vyklizení sanovaných prostor. Objednatel zajistí přípojku elektro 230 V/50 Hz, přípojku vody . Zajistit možnost parkování jednoho dodávkového vozidla v místě prací, zajištění možnosti WC pro pracovníky Zhotovitele.
	5. Způsobilost staveniště pro započetí stavebního díla bude Zhotovitelem zkontrolována po domluvě s Objednatelem před zahájením prací.
	6. V případě prodlení se zhotovením Díla může Objednatel požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení se zhotovením Díla. Pokutu v té samé výši může požadovat Zhotovitel po Objednateli v případě nezaplacení vystavené faktury v termínu splatnosti.
	7. V případě uplatnění smluvních pokut jsou splatné do 30 dnů ode dne výzvy oprávněné strany k její úhradě.

9. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato Smlouva se řídí právem České republiky.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

[4]

1. Smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této Smlouvy. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

Příloha:položkovy rozpočet ze dne 11. 10.2021

V Chrudimi, dne 16. 11.2021

22.11.2021

podpis zhotovitele
Ivona Jeřábkově, jednatelka

V Kadani, dne

podpis Objednatele

Ing. Lenka Miláková, MBA, ředitelka

 [5]

*Záhlaví nebo logo účastníka výběrového řízení*

Krycí list nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
**„Sanace vlhkostí poškozených povrchů zdivá 1PP DOZP Kadaň, Dvořákova 1128“**zadávanou v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“)

|  |
| --- |
| **Údaje o účastníkovi výběrového řízení** |
| Obchodní firma nebo název (právnická osoba) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (fyzická osoba) | **DRYMAT.CZ s.r.o.** |
| Sídlo (právnická osoba)Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (fyzická osoba) | Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Chrudim |
| Korespondenční adresa: | provozovna : Václavská 180, 537 01 Chrudim |
| Právní forma | společnost s ručením omezeným |
| IČO | 28819390 |
| DIČ | CZ28819390 |
| Telefon | +420 XXX XXX XXX |
| Fax |  |
| E-mail | info@.drymat.cz |
| Kontaktní osoba projednání ve věci nabídky | Ivona Jeřábkové, jednatelka DRYMAT.CZ s.r.o. |

|  |
| --- |
| **Dílčí hodnotící kritéria:** |
| celková nabídková cena bez DPH | **890.436,50,-** | Kč |
| Sazba DPH | 15 | % |
| Celkem DPH | 133.565,48,- | Kč |
| Celková nabídková cena včetně DPH | 1.024.001,98,- | Kč |
| Doba realizace v týdnech od předání staveniště | 10 | týdnů |
| Délka poskytované záruky v měsících, minimálně 24, nejvýše však 60 měsíců | 60 | měsíců |

V Chrudimi dne 11.10.2021

*Jednatelka DRYMAT.CZ s.r.o.*

1

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet** |
| **Sanace vlhkostí poškozených povrchů zdivá 1PP DOZP Kadaň, Dvořákova 1128 - položkový rozpočet**Místo **Dvořákova 1128, Kadaň 432 01** |
| Objednatel: **Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o.** IČ: **46789910****Březinova 1093** DIČ:**Kadaň** |
| Zhotovitel: **DRYMAT.CZ s.r.o.** IČ:**Rabštejnská Lhota 147** DIČ:**537 01 Chrudim** | **28819390****CZ28819390** |
| Rozpis ceny Celkem |
| HSV |  |  | 890 436,50 |
| .PSV |  |  | 0,00 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| **Celkem** |  |  | **890 436,50** |
| Rekapitulace daní |
| Základ pro sníženou DPH | **15 %** | **890 436,50** CZK |
| Snížená DPH | **15 %** | **133 565,48** CZK |
| Základ pro základní DPH | **21 %** | CZK |
| Základní DPH | **21 %** | **0,00** CZK |

$ Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH 1 024 001,98 CZK**

**v Chrudimi 11.10.2021**

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2

Rekapitulace dílů

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo** | **Název** | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** |
| 1 | Bourací práce | HSV |  |  | 163 930,00 |
| 2 | Demontáž a zpětná montáž systému elektroosmózy | HSV |  |  | 39 551,50 |
| 3 | Hydroizolační stěrky minerální - skladba S1 | HSV |  |  | 203 502,10 |
| 4 | Sanační omítky - skladba S2 | HSV |  |  | 392 122,90 |
| 5 | Injektáž zdivá | HSV |  |  | 22 470,00 |
| 6 | Dokončovací práce | HSV |  |  | 22 400,00 |
| 7 | Režijní a vedlejší náklady | HSV |  |  | 46 460,00 |
| Cena celkem |  |  |  | 890 436,50 |

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

Stránka 2 z 2

Položkový rozpočet

|  |  |
| --- | --- |
| S: | Sanace vlhkostí poškozených povrchů zdivá 1PP DOZP Kadaň, Dvořákova 1128 - položkový rozpočet |
| 0: | Dvořákova 1128, Kadaň 432 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| **Díl:** | **1** | **Bourací práce** |  |  |  | **163 930,00** |
| 1 | 1 | zakrytí ploch | m2 | 120,00 | 65,00 | 7 800,00 |
| 2 | 1 | Demontáž demontovatelného zařízení na stěnách, + uložení mimo sanované prostory | soubor | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3 | 1 | Vybourání kovových dveřních zárubní | kus | 4,00 | 750,00 | 3 000,00 |
| 4 | 1 | Oklepání omítek | m2 | 175,00 | 210,00 | 36 750,00 |
| 5 | 1 | Příplatek za oklepání cementových tvrdých omítek | m2 | 175,00 | 65,00 | 11 375,00 |
| 6 | 1 | Příplatek za oklepání omítek - ztížené podmínky, vedení sítí, elektrických rozvodů, rozvodů vody. | m2 | 175,00 | 25,00 | 4 375,00 |
| 7 | 1 | Mechanické odspárování a očištění zdivá | m2 | 175,00 | 135,00 | 23 625,00 |
| 8 | 1 | Zapravení elektroinstalací, zadrážkování+přichycení rychletuhnoucím cementem | m2 | 175,00 | 85,00 | 14 875,00 |
| 9 | 1 | Rychlovazný cement Remmers CEM RAPID | kg | 120,00 | 75,00 | 9 000,00 |
| 10 | 1 | vodorovná doprava suti a nakládání na kontejner | t | 14,20 | 850,00 | 12 070,00 |
| 11 | 1 | Příplatek za ztížené vyklízení suti, Ruční přesun vybouraných hmot ze suterénu | t | 14,20 | 500,00 | 7 100,00 |
| 12 | 1 | kontejner na skládání suti 61 | ks | 3,00 | 3 500,00 | 10 500,00 |
| 13 | 1 | odvoz suti na skládku | t | 14,20 | 650,00 | 9 230,00 |
| 14 | 1 | poplatek za uložení suti na skládce | t | 14,20 | 650,00 | 9 230,00 |
| **Díl:** | **2** | **Demontáž a zpětná montáž systému elektroosmózy** |  |  |  | **39 551,50** |
| 15 | 1 | Demontáž a zpětná montáž řídící jednotky, +uložení mimo sanované prostory v průběhu sanace | soubor | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 16 | 1 | Demontáž a zpětná montáž anodového vedení, Opětovné vydrážkování a instalace kabelu | m | 48,90 | 350,00 | 17 115,00 |
| 17 | íi | Zapravení drážky vodivou maltou | m | 48,90 | 85,00 | 4 156,50 |
| 18 | 1 | Demontáž a zpětná montáž katodového vedení, Opětovné vydrážkování a zapravení kabelu | m | 48,90 | 200,00 | 9 780,00 |
| 19 | 1 | Režijní náklady | soubor | 1,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| **Díl:** | **3** | **Hydroizolační stěrky minerální - skladba S1** |  |  |  | **203 502,10** |
| 20 | 1 | Protisolný přednástřik - materiál, Kiesol standart | m2 | 118,10 | 75,00 | 8 857,50 |
| 21 | 1 | Protisolný přednástřik - aplikace, Kiesol standart | m2 | 118,10 | 35,00 | 4 133,50 |
| 22 | 1 | Vyrovnání podkladu - materiál, sjednocení nesourodého povrchu - mat Dichtspachtel | m2 | 118,10 | 175,00 | 20 667,50 |
| 23 | 1 | Vyrovnání podkladu - práce, sjednocení nesourodého povrchu - mat Dichtspachtel | m2 | 118,10 | 185,00 | 21 848,50 |
| 24 | 1 | Hydroizolační stěrka - materiál, hydroizolační stěrka tl. 3 mm - Sulfatex | m2 | 118,10 | 530,00 | 62 593,00 |
| 25 | 1 | Hydroizolační stěrka - práce, hydroizolační stěrka tl. 3 mm - Sulfatex | m2 | 118,10 | 360,00 | 42 516,00 |
| 26 | 1 | Prohoz pro sanační omítku - materiál, Remmers Vorspritzmortel | m2 | 118,10 | 126,00 | 14 880,60 |
| 27 | 1 | Prohoz pro sanační omítku - práce, RemmersVorspritzmortel | m2 | 118,10 | 155,00 | 18 305,50 |
| 28 |  | Příplatek za ztíženou aplikaci, aplikace kolem nedemontovatelných rozvodů | m2 | 40,00 | 150,00 | 6 000,00 |
| 29 |  | Přesuny hmot skladba S1 | kg | 1 850,00 | 2,00 | 3 700,00 |
| **Díl:** | **4** | **Sanační omítky - skladba S2** |  |  |  | **392 122,90** |
| 30 |  | <kntisanitrační přednástřik - materiál, Kiesol standart | m2 | 56,90 | 75,00 | 4 267,50 |
| 31 |  | ^ntisanitrační přednástřik - práce, Kiesol standart | m2 | 56,90 | 35,00 | 1 991,50 |
| 32 |  | Podhoz pro sanační omítku - materiál, sanační podhoz - materiál Vorspitzmortel | m2 | 56,90 | 126,00 | 7 169,40 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 1 | Podhoz pro sanační omítku - práce, sanační podhoz - materiál Vorspitzmortel | m2 | 56,90 | 155.0C | 8 819,50 |
| 34 | 1 | Jádrová vrstva sanační omítky - materiál, předpokládaná tl. 20 mm - materiál SP Top White | m2 | 175,00 | 780,00 | 136 500,00 |
| 35 | 1 | Jádrová vrstva sanační omítky - práce, předpokládaná tl. 20 mm - materiál SP Top White | m2 | 175,00 | 380,00 | 66 500,00 |
| 36 | 1 | Štuková vrstva sanační omítky - materiál, předpokládaná tl 3mm - materiál Sanierputz | m2 | 175,00 | 180,00 | 31 500,00 |
| 37 | 1 | Štuková vrstva sanační omítky - práce, předpokládaná tl. 3mm - materiál Sanierputz | m2 | 175,00 | 250,00 | 43 750,00 |
| 38 | 1 | Závěrečná výmalba paropropustnou barvou - materiál, dva nátěry - materiál Remmers Color LA | m2 | 175,00 | 150,00 | 26 250,00 |
| 39 | 1 | Závěrečná výmalba paropropustnou barvou - práce, dva nátěry - Color LA | m2 | 175,00 | 65,00 | 11 375,00 |
| 40 | 1 | Příplatek za ztíženou aplikaci, aplikace omítek kolem nedemontovatelných rozvodů | m2 | 40,00 | 250,00 | 10 000,00 |
| 41 | 1 | HZS - nespecifikované odborné práce, provedení detailů a doplňkových sanačních prací | h | 60,00 | 280,00 | 16 800,00 |
| 42 | 1 | Odvlhčení kondenz. nebo absorpčními odvlhčovači, technologická vlhkost, hodnocení během stavby | den | 20,00 | 950,00 | 19 000,00 |
| 43 | 1 | Přesuny hmot sanační omítky | kg | 4 100,00 | 2,00 | 8 200,00 |
| **Díl:** | **5** | **Injektáž zdivá** |  |  |  | **22 470,00** |
| 44 | 1 | Vrty vodorovné vrtáky pr. 12 -14 mm, do tl. zdivá 1000 mm | m2 | 1,79 | 2 000,00 | 3 580,00 |
| 45 | 4 | Vrty svislé vrtáky pr. 12-14 mm, do tl. zdivá 1000 mm | m2 | 4,63 | 2 000,00 | 9 260,00 |
| 46 | 1 | Vyčištění vrtů stlačeným vzduchem | m2 | 6,42 | 150,00 | 963,00 |
| 47 | 1 | Injektáž zdivá tlakovacím zařízením, silan-siloxanový koncentrát | m2 | 6,42 | 1 350,00 | 8 667,00 |
| **Díl:** | **6** | **Dokončovací práce** |  |  |  | **22 400,00** |
| ,48 | 1 | Osazení kovových zárubní | kus | 4,00 | 850,00 | 3 400,00 |
| 49 | 1 | Zárubeň kovová | kus | 4,00 | 1 500,00 | 6 000,00 |
| 50 | 1 | Zpětná montáž radiátorů do sanačního souvrství | kus | 4,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| 51 | 1 | Řešení detailů montáže demontovaných prvků, ukotvení dosanačních souvrství | soubor | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 52 | 1 | Úklid prostor po dokončené sanaci povrchů | m2 | 120,00 | 50,00 | 6 000,00 |
| **Díl:** | **7** | **Režijní a vedlejší náklady** |  |  |  | **46 460,00** |
| 53 | 1 | Zřízení staveniště | soubor | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 54 | 1 | Provoz staveniště | soubor | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 55 | 1 | Odstranění staveniště | soubor | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 56 | 1 | Koordinační činnost | soubor | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 57 | 1 | Ochrana stávajících inženýrských sítí, na stavěništi | hod | 26,00 | 210,00 | 5 460,00 |
| 58 | 1 | Provozní vlivy | komple | 1,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |

*ťi*