Formulář krycího listu nabídky

|  |  |
| --- | --- |
| název veřejné zakázky | Dovybavení strukturované kabeláže |
| obchodní jméno / název uchazeče | AVT Group, a.s. |
| sídlo uchazeče | V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 |
| právní forma osoby uchazeče | Akciová společnost |
| IČ | 1691988 |
| DIČ | CZ01691988 |
| Nabídková cena za servisní práce dle Specifikace předmětu plnění VZ | bez DPH | DPH | včetně DPH |
| instalační materiál celkem | 57 278.00 Kč | 12 028,38 Kč | 69 306.38 Kč |
| Práce celkem | 55 500,00 Kč | 11 655,00 Kč | 67 155.00 Kč |
| Doprava | 2 400.00 Kč | 504,00 Kč | 2 604.00 Kč |
| Celková nabídková cena | 116 178,00 Kč | 24 187,38 Kč | 139 365,38 Kč |
| Zápis v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka, den zápisu | Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19128 den zápisu: 30.5.2013 |
| Statutární orgán uchazeče | Ing Petr Vlček, jediný člen představenstva |
| Odpovědný zástupce uchazeče pro daný předmět plnění veřejné zakázky ($11 zákona č. 455/1991 Sb.) | Ing Martin Vondrášek, CTO |
| Předmět podnikání - hlavní | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 12 až 3 živnostenského zákona |
| Předmět podnikání - další | Výroba instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. |
| číslo telefonu, faxu, e-mail a www adresa uchazeče | info@avtg.cz, [www.avtg.cz](http://www.avtg.cz) |
| Kontaktní adresa uchazeče pro písemný styk v průběhu řízeni |  |
| Jméno a příjmení oprávněné osoby uchazeče ve věci podání nabídky | Ing Martin Vondrášek CTO |

Poznámka: Uchazeč vyplní všechny kolonky formuláře, v případě že se příslušný údaj nevztahuje k osobě uchazeče, vyplní zde „NE“

V

Praze

dne 26 11.2021.

lng.Petr Vlček

razítko uchazeče (pouze ve vhodném případě) a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Výkaz výměr

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Výrobce/Typ | Počet |
| Přípojné místo | AL box | 5 |
| Zakončovací box pro optický kabel | Plech černý RA-FO-OS-SC | 2 |
| Zakončovací box pro optický kabel | Plast bílý KE-FTTHB-04 | 6 |
| Optická vana 1U pro 12x LC duplex | Schrack HSELS240LS | 1 |
| Optická vana 1U pro 24xLC duplex | Schrack HSELS480LS | 1 |
| Data patch panel 1U | Schrack HSER0240SP | 1 |
| Panel 1U na 12xXLR | XF1812X1 |  1 . I |
| Konektor panel optika | Neutrik N02-4FDW | 12 |
| Konektor panel data | Neutrik NE8FDX-Y6-B | 22 |
| Konektor panel koax | Neutrik NBB75DFIX | 21 |
| Konektor kabel koax | Neutrik NBNC75BTU11 | 21 |
| Konektor keystone | Schrack HSEMRJ6GWA | 16 |
| Adaptér duplex LC | Ke-Line KE-LCD-MM-OM4 | 16 |
| Kabel patch | Ke-Line POM4D-LCLC-020 | 14 |
| Optický pigtail LC | Schrack HLP04L0002E | 32 |
| Ochrana sváru |  | 88 |
| optická kazeta s držákem sváru |  | 4 |
| optický kabel 8 vláken MM | Schrack HSEAIBH084 | 560 |
| koaxiální kabel | Beiden 1694A  | 240 |