Pubkvíz stavba a speciální požadavky

Prázdný prostor – stolečková úprava

8-10 ks stolů pro diváky (4 diváci u jednoho stolu) + židle

Malé pódium pro herce – 8x praktikábl (nebo nivtec) v = 20/40cm x 2m x 1m

Možnost konzumace nápojů

Zajištění baru/obsluhy při představení (při představení jsou dané vhodné momenty k objednávkám a roznášce nápojů, s obsluhou se domluvíme, nejedná se o nic složitého, diváci si útratu hradí sami)

**Světla Pubkvíz**

 24 stmívaných okruhů á  2kW
 přívod 220 V na jeviště zvlášť pro světla a zvuk
 Dmx z režie na jeviště
 bod pro uchycení projektoru, nebo možnost zadní projekce
 regulovatelné osvětlení hlediště z režie
 ideálně úchytný bod nad každým stolem
 možnost uchycení světel nad forbínou, na horizontu, z průvanů a zpředu
 disco koule, kouřové efekty
 světla:    PAR 64 - wide 4 ks
 medium  4 ks
 Profil 2 ks
 PC 1000 W 9 ks
 Sun strip 3 ks
 Pin spot  8 ks
 Hazer Dmx