**From:** Podatelna Muzeum Českého krasu Beroun xxxxx  
**Sent:** Wednesday, December 1, 2021 10:20 AM  
**To:** xxxxx  
**Subject:** Objednávka č. 415-00065293-2021 Zednické a malířské práce schodiště do 3. NP v čp. 88\_Budova MČK

LOGO

**č**.j:

datum:

Vážený pane Hájku,

v příloze Vám zasílám objednávku k výmalbě a opravě stěn, schodiště do 3. NP a chodby v čp. 88 – budova MČK dle zaslané cenové nabídky z 29. 11. 2021.

Prosím o zaslání potvrzení k přijaté objednávce, která nabývá platnosti dnem potvrzení přijetí objednávky dodavatelem a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, v platném znění. Tato povinnost se vztahuje také na případné dodatky této objednávky. Uveřejnění objednávky s potvrzením o přijetí objednávky zajistí Odběratel.

Velice Vám děkuji za spolupráci.

S pozdravem

xxxxx

referent

**Muzeum Českého krasu, p.o.**

Husovo nám. 87, Beroun

Tel: xxxxx

e-mail: xxxxx

xxxxx

[www.muzeum-beroun.cz](file:///\\192.168.1.219\intranet\Smlouvy_WEB_ZVEREJNENI_Registr_smluv\2021\Vymalba_arch_dep_a_schodiste\Anonymizace\www.muzeum-beroun.cz)

**From:** xxxxx   
**Sent:** Monday, November 29, 2021 1:04 PM  
**To:** xxxxx  
**Subject:** Zednické a malířské práce

zhotovitel - Jaromír Hájek

                   Hrnčířská 519

                   Beroun 26601

ičo - 69768242

dič - xxxxx

tel.xxxxx

Oprava schodiště + chodba

zednické práce 90m2  - penetrování podkladu

                                      nutné bandážování prasklin flexi lep. a perlinkou

                                      štukování stěn sanačním štukem (jemná prodyšná omítka)

                                      montáž a demontáž lešení + zapůjčení

                                      zakrytí podlahy a schodiště

                                      manipulace materiálu + doprava

                                      stavební úklid

cena zednických prací -               36000kč

malířské práce 90m2  - penetrování podkladu

                                      nátěr barvou ProHB classic - vysoká bělost, výborná propustnost vodní páry, otěruvzdornost za sucha

                                      Třída propustnosti pro vodní páru ( ČSN EN ISO 7783-2) I.(vysoká)

                                      koeficient difuzního odporu Sd ( ČSN EN ISO 7783-2) - 0,08m

                                      manipulace materiálu

cena malířských prací -                12000kč

cena celkem -                               48000kč

nejsem plátce DPH

Těšíme se na budoucí spolupráci p.Hájek