|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  | **KRYCÍ LIST ROZPOČTU** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Název stavby | **Hájenka** |  |  | JKSO |   |   |
|   | Název objektu |  |  |  | EČO |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  | Místo |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ | DIČ |  |
|   | Objednatel |   |  |  |   |   |   |
|   | Projektant |   |  |  |   |   |   |
|   | Zhotovitel |   |  |  |   |   |   |
|   | Zpracoval |   |  |  |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  | Rozpočet číslo |  |  |  | Dne |  |  |  |  |  | CZ-CPV |   |   |
|   |  |  |  |   |  |  |  | 1.11..2021 |  |  |  |  |  | CZ-CPA |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
|   |   |   |   |  **Měrné a účelové jednotky** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  Počet |  Náklady / 1 m.j. |  Počet |  Náklady / 1 m.j. |  Počet |   |   |  Náklady / 1 m.j. |
|   |   |   | 0 | 0,00 |   |   |   | 0 | 0,00 |   |   |   |   |   | 0 |   | 0,00 |
|   |   |   |   |  **Rozpočtové náklady v** | **CZK** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **A** |  | **Základní rozp. náklady** |  | **B** |  | **Doplňkové náklady** |  | **C** |  | **Náklady na umístění stavby** |  |  |  |  |
| 1 | **HSV** | Dodávky | 284 059,01 |   | 8 | Práce přesčas | 0,00 |   | 13 | Zařízení staveniště  |   |   | 0,00 |
| 2 |   |   | Montáž |   |   | 9 | Bez pevné podl. |   | 0,00 |   | 14 | Projektové práce  |  |   |   | 0,00 |
| 3 | **PSV** | Dodávky | 1 505 714,42 |   | 10 | Kulturní památka | 0,00 |   | 15 | Územní vlivy  |   |   | 0,00 |
| 4 |   |   | Montáž |   |   | 11 |   |   | 0,00 |   | 16 | Provozní vlivy  |  |   |   | 0,00 |
| 5 | **"M"** | Dodávky | 0,00 |   |   |   |   |   |   | 17 | Jiné VRN  |   |   |   | 0,00 |
| 6 |   |   | Montáž | 0,00 |   |   |   |   |   |   | 18 | VRN z rozpočtu |  |   |   | 0,00 |
| 7 | **ZRN (ř. 1-6)** | 1 789 773,43 |   | 12 | **DN (ř. 8-11)** |   |   | 19 | **VRN (ř. 13-18)** |   |   | 0,00 |
| 20 | HZS |   | 0,00 |   | 21 | Kompl. činnost | 0,00 |   | 22 | Ostatní náklady |   |   |   | 0,00 |
|   |  | **Projektant, Zhotovitel, Objednatel** |   |   | **D** |  | **Celkem bez DPH** | **1 789 773,42** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | **DPH** | **%** |   | **Základ daně** | **DPH celkem** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  snížená | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  základní | 21,0 | 1 789 773,43 | 375 852,42 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | **Cena s DPH** |   |   | **2 165 625,85** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **E** |   | **Přípočty a odpočty** |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | Dodá zadavatel |   |   | 0,00 |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | Klouzavá doložka |   |   | 0,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Zvýhodnění |   |   |   | 0,00 |

|  |
| --- |
| **ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR** |
| **Stavba: Hájenka zdivo 10.10.2021** | **Hájenka**  | **více 1.11.2021** |  |  |  |  |  |
| **Objekt:**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel:  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel:  |  |  |  |  | Zpracoval:  |  |
| Místo:  |  |  |  |  |  | Datum: 1.11. 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **HSV** | **Práce a dodávky HSV**  |  |  |  | **284 059,01** |
|  |  | **1** | **Zemní práce**  |  |  |  | **71 091,48** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 001 | 181951R5 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění- kůlna  | m2 | 80,000 | 298,00 | 23 840,00 |
|  |  |  | 16\*5  |  | 80,000 |  |  |
|   |   |   | **Kamenná podezdívka** |   |   |   |   |
| *93* | *583* | *58380762* | *kámen lomový pro zdivo s ručním opracováním - dodávka* | *m2* | *17,618* | *2 682,00* | *47 251,48* |
|  |  |  | 0,45\*1,2  |  | 0,540 |  |  |
|  |  |  | 0,7\*2,2  |  | 1,540 |  |  |
|  |  |  | 0,95\*4,4  |  | 4,180 |  |  |
|  |  |  | 0,95\*9,65  |  | 9,168 |  |  |
|  |  |  | 0,3\*3,1  |  | 0,930 |  |  |
|  |  |  | 0,3\*4,2  |  | 1,260 |  |  |
|  |  |  | Součet  |  | 17,618 |  |  |
|  |  | **2** | **Zakládání -kamna,pec** |  |  |  | **18 418,36** |
| 14 | 011 | 272321411 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25- kamna  | m3 | 0,213 | 2 800,00 | 596,40 |
|  |  |  | 0,1\*0,65\*0,85\*2  |  | 0,111 |  |  |
|  |  |  | 0,1\*0,85\*1,2  |  | 0,102 |  |  |
|  |  |  | Součet  |  | 0,213 |  |  |
| 15 | 011 | 274362021 | Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari  | t | 0,060 | 32 500,00 | 1 950,00 |
|  |  |  | (0,65\*0,85+0,65\*0,85+0,85\*1,2)\*28/1000  |  | 0,060 |  |  |
| 1 | 011 | 2782311R1 | Příčky a podezdívky ze zdiva cihelného  | m3 | 3,029 | 5 240,00 | 15 871,96 |
|  |  |  | (17,8+9,65+9,65+4,5+4,5+8,7+0,7+0,7)\*0,25\*0,22  |  | 3,091 |  |  |
|  |  |  | 1,9\*1,1\*0,22  |  | 0,460 |  |  |
|  |  |  | 2\*0,35\*0,22  |  | 0,154 |  |  |
|  |  |  | 1\*2,1\*0,22  |  | 0,462 |  |  |
|  |  |  | 1\*2,3\*0,22  |  | 0,506 |  |  |
|  |  |  | 4,2\*0,25\*0,22  |  | 0,231 |  |  |
|  |  |  | 3\*2,1\*0,22  |  | 1,386 |  |  |
|  |  |  | 6,4\*0,22\*0,22  |  | 0,310 |  |  |
|  |  |  | 3\*0,1\*0,22\*2  |  | 0,132 |  |  |
|  |  |  | 6,7\*0,3\*0,22  |  | 0,442 |  |  |
|  |  |  | 3,2\*2,9\*0,15  |  | 1,392 |  |  |
|  |  |  | 1\*1\*0,15  |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | 2,4\*0,4\*0,22  |  | 0,211 |  |  |
|  |  |  | 2,15\*2,9\*0,15  |  | 0,935 |  |  |
|  |  |  | 1,55\*2,9\*0,15  |  | 0,674 |  |  |
|   |   |   | SOD  |   |   |   |   |
|  |  |  | - 7,507  |  | -7,507 |  |  |
|  |  |  | Součet  |  | 3,029 |  |  |
|  |  | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce**  |  |  |  | **183 857,17** |
| 4 | 011 | 3142311R1 | Zdivo komínů a ventilací z cihel pálených  | m3 | -3,081 | 4 320,00 | -13 309,92 |
|  |  |  | 0,55\*0,6\*8,5  |  | 2,805 |  |  |
|   |   |   | SOD  |   |   |   |   |
|  |  |  | - 5,886  |  | -5,886 |  |  |
|  |  |  | Součet  |  | -3,081 |  |  |
| 3 | 011 | 3142311R2 | Zdivo komínů a ventilací z cihel lícových- bílých  | m3 | 1,337 | 20 500,00 | 27 408,50 |
|  |  |  | 0,55\*0,6\*1,5  |  | 0,495 |  |  |
|  |  |  | 0,55\*0,9\*1,7  |  | 0,842 |  |  |
|  |  |  | Součet  |  | 1,337 |  |  |
| 12 | 011 | 314272301.SID | Komínové těleso jednoprůduchové SCHIEDEL MULTI 160 mm v 3 m  | soubor | 1,000 | 37 701,99 | 37 701,99 |
| 13 | 011 | 314272311.SID | Příplatek ke komínové tělesu SCHIEDEL MULTI 160 mm ZKD 1m výšky  | m | 5,400 | 3 606,80 | 19 476,72 |
| 10 | 011 | 314272499.SID | Komínové těleso dvouprůduchové SCHIEDEL ABSOLUT 160/160 mm v 3 m  | soubor | 1,000 | 52 896,48 | 52 896,48 |
| 11 | 011 | 314272513.SID | Příplatek ke dvouprůduchovému komínovému tělesu SCHIEDEL ABSOLUT 160/160 mm ZKD 1 m výšky  | m | 5,400 | 6 316,37 | 34 108,40 |
| 5 | 011 | 389841167 | Ukončení komínového tělesa nerezového s izolovanými izostatickými vložkami D 16 cm procházejícího střechou sklonu do 45°  | soubor | 3,000 | 7 630,00 | 22 890,00 |
| 6 | 011 | 389841171 | Příplatek k ukončení komínového tělesa nerezového s izolovanými izostatickými vložkami D 16 cm za protidešťový kryt  | kus | 3,000 | 895,00 | 2 685,00 |
|  |  | **998** | **Přesun hmot**  |  |  |  | **10 692,00** |
| 7 | 011 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m- kamna  | % | 5,400 | 1 980,00 | 10 692,00 |
|  |  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV**  |  |  |  | **1 505 714,42** |
|  |  | **713** | **Izolace tepelné**  |  |  |  | **169 383,41** |
| 56 | 713 | 713131R3 | Montáž izolace tepelné stěn- hliněný panel  | m2 | 68,000 | 356,00 | 24 208,00 |
| *46* | *631* | *631562R* | *deska tepelně izolační- hliněný panel tl. 22 mm*  | *m2* | *74,195* | *560,00* | *41 549,20* |
|  |  |  | 70,6619047619048 \* 1,05  |  | 74,195 |  |  |
| *57* | *631* | *631254R* | *textilie mřížová přírodní*  | *m2* | *82,110* | *322,00* | *26 439,42* |
|  |  |  | 68\*1,15  |  | 78,200 |  |  |
|  |  |  | Součet  |  | 78,200 |  |  |
| *95* | *631* | *63141411* | *deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,038 tl 50mm- stěnky vnitřní*  | *m2* | *85,741* | *259,00* | *22 206,92* |
| *96* | *607* | *60715187* | *deska dřevovláknitá tepelně izolační podstřešní a pro fasády ?=0,047 tl 60mm- stěnky vnější*  | *m2* | *105,120* | *370,00* | *38 894,40* |
|  |  |  | 0,2\*9,65\*10\*2  |  | 38,600 |  |  |
|  |  |  | 0,2\*17,7\*9\*2  |  | 63,720 |  |  |
|  |  |  | 0,2\*0,7\*10\*2  |  | 2,800 |  |  |
|  |  |  | Součet  |  | 105,120 |  |  |
| 45 | 713 | 71313R | Montáž izolace tepelné stěn vložením mezi trámy  | m2 | 190,861 | 56,30 | 10 745,47 |
|  |  |  | 85,741+105,120  |  | 190,861 |  |  |
|  |  |  | Součet  |  | 190,861 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 713 | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m  | % | 6,000 | 890,00 | 5 340,00 |
|  |  | **735** | **Ústřední vytápění - otopná tělesa**  |  |  |  | **222 869,89** |
| 66 | 731 | 7355R2 | Montáž podlahového vytápění- SOD  | sb | 1,000 | -266 123,31 | -266 123,31 |
| 60 | 731 | 735531R4 | D+Montáž podlahového vytápění- fólie HeatFlov  | m2 | 211,000 | 1 856,00 | 391 616,00 |
|  |  |  | 119,5  |  | 119,500 |  |  |
|  |  |  | 91,5  |  | 91,500 |  |  |
|  |  |  | Součet  |  | 211,000 |  |  |
| 61 | 731 | 735531R3 | Montáž podlahového vytápění- ovládání  | sb | 1,000 | 59 820,00 | 59 820,00 |
| 62 | 731 | 735531R6 | Montáž podlahového vytápění- spojovací prostředky (příplatek za montáž mezi rošty)  | m2 | 211,000 | 21,20 | 4 473,20 |
| 63 | 731 | 73553R4 | Montáž podlahového vytápění- měření, revize  | h | 12,000 | 450,00 | 5 400,00 |
| 65 | 731 | 998735001 | Přesun hmot pro el. vytápění  | % | 6,000 | 4 614,00 | 27 684,00 |
|  |  | **762** | **Konstrukce tesařské**  |  |  |  | **94 900,40** |
| 55 | 762 | 76208R5 | Provedení stěnkování stěn roubených  | m | 254,100 | 98,20 | 24 952,62 |
|  |  |  | (9,65\*10\*2)-(1,7\*4\*2)  |  | 179,400 |  |  |
|  |  |  | (17,7\*9\*2)-(1,7\*4\*4+0,9\*4\*2+0,6\*3\*7+1\*7+1,5\*7)  |  | 254,100 |  |  |
| 41 | 762 | 762342216 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm  | m2 | -259,523 | 46,00 | -11 938,06 |
| *42* | *605* | *60514105* | *řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průžez 30x50mm*  | *m3* | *-2,056* | *6 380,00* | *-13 117,28* |
| 43 | 762 | 762842221 | Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z hoblovaných prken na sraz  | m2 | 259,523 | 198,00 | 51 385,55 |
| *44* | *605* | *60515111* | *řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm*  | *m3* | *7,137* | *4 210,00* | *30 046,77* |
| 50 | 762 | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí  | m3 | 7,500 | 1 160,00 | 8 700,00 |
| 51 | 762 | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m  | t | 2,970 | 1 640,00 | 4 870,80 |
|  |  | **764** | **Konstrukce klempířské**  |  |  |  | **165 664,80** |
| 59 | 764 | 764101R5 | Montáž krytiny střechy- příplatek za příčné falcování  | m2 | 311,400 | 532,00 | 165 664,80 |
|  |  | **766** | **Konstrukce truhlářské**  |  |  |  | **215 987,84** |
| 30 | 766 | 766621R | Doplnění kování oken  | ks | 13,000 | 791,00 | 10 283,00 |
| 32 | 766 | 766622R1 | Úprava oken pro EZS  | ks | 32,000 | 1 190,00 | 38 080,00 |
| 26 | 766 | 766622922REST | Restaurování oken dvojitých s deštěním s výměnou kování  | m2 | 75,632 | 1 256,00 | 94 993,79 |
|  |  |  | 6\*9,4  |  | 56,400 |  |  |
|  |  |  | 6,6  |  | 6,600 |  |  |
|  |  |  | 2\*4,5  |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | 4\*1,6\*3  |  | 19,200 |  |  |
|  |  |  | -15,568  |  | -15,568 |  |  |
|  |  |  | Součet  |  | 75,632 |  |  |
| 31 | 766 | 766661R | Doplnění kování dveří  | ks | 9,000 | 1 256,00 | 11 304,00 |
| 27 | 766 | 766661912REST | Restaurování dveřních křídel s výměnou kování  | m2 | 60,390 | 895,00 | 54 049,05 |
|  |  |  | 2\*4,4  |  | 8,800 |  |  |
|  |  |  | 2\*3,56  |  | 7,120 |  |  |
|  |  |  | 4\*4,4  |  | 17,600 |  |  |
|  |  |  | 2\*3,56  |  | 7,120 |  |  |
|  |  |  | 3,4  |  | 3,400 |  |  |
|  |  |  | 3,15  |  | 3,150 |  |  |
|  |  |  | 4,3+5,6+0,09  |  | 9,990 |  |  |
|  |  |  | 7,2+6,9+0,11  |  | 14,210 |  |  |
|  |  |  | -11  |  | -11,000 |  |  |
|  |  |  | Součet  |  | 60,390 |  |  |
| 34 | 766 | 766663R4 | Oprava dveřních- doplnění prahu dub  | kus | 9,000 | 452,00 | 4 068,00 |
| 33 | 766 | 766663R1 | Úprava dveří pro EPS  | kus | 3,000 | 1 070,00 | 3 210,00 |
|  |  | **767** | **Konstrukce zámečnické**  |  |  |  | **55 426,91** |
| 39 | 767 | 767190R2 | Montáž oplechování stropních trámů  | m | 107,000 | 185,00 | 19 795,00 |
|  |  |  | 10,7\*5\*2  |  | 107,000 |  |  |
|  |  |  | Součet  |  | 107,000 |  |  |
| *40* | *137* | *137565R* | *Profil otevřený U 210x50x4*  | *t* | *0,786* | *42 560,00* | *33 452,16* |
| 36 | 767 | 767891R | Spojovací prostředky pro ocelové konstrukce  | t | 0,058 | 12 582,00 | 729,76 |
| 37 | 767 | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m  | t | 0,844 | 1 210,00 | 1 021,24 |
| 38 | 767 | 998767181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace  | t | 0,844 | 508,00 | 428,75 |
|  |  | **783** | **Dokončovací práce - nátěry**  |  |  |  | **50 855,17** |
| 28 | 783 | 783009511 | Dekorační technika imitace dřeva jemné fládrování  | m2 | 15,920 | 2 290,00 | 36 456,80 |
|  |  |  | 4,4\*2  |  | 8,800 |  |  |
|  |  |  | 3,56\*2  |  | 7,120 |  |  |
|  |  |  | Součet  |  | 15,920 |  |  |
| 29 | 783 | 783117R | Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí- zmatnění gelomatem  | m2 | 139,790 | 103,00 | 14 398,37 |
|   |   |   | dveře  |   |   |   |   |
|  |  |  | 4,4\*2  |  | 8,800 |  |  |
|  |  |  | 3,56\*2  |  | 7,120 |  |  |
|  |  |  | 4,4\*2  |  | 8,800 |  |  |
|  |  |  | 3,56\*2  |  | 7,120 |  |  |
|  |  |  | 3,4  |  | 3,400 |  |  |
|  |  |  | 3,15  |  | 3,150 |  |  |
|   |   |   | okna  |   |   |   |   |
|  |  |  | 6\*9,4  |  | 56,400 |  |  |
|  |  |  | 6,6  |  | 6,600 |  |  |
|  |  |  | 2\*4,5  |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | 4\*1,3  |  | 5,200 |  |  |
|  |  |  | 4,3+5,6+0,09  |  | 9,990 |  |  |
|  |  |  | 7,2+6,9+0,11  |  | 14,210 |  |  |
|  |  |  | Součet  |  | 139,790 |  |  |
|  |  | **787** | **Dokončovací práce - zasklívání**  |  |  |  | **18 490,00** |
| 35 | 787 | 7876112R7 | Zasklívání oken a dveří  | sb | 1,000 | 18 490,00 | 18 490,00 |
|  |  | **9** | **Ostatní konstrukce a práce, bourání**  |  |  |  | **15 600,00** |
| 24 | 013 | 976042R1 | Rozebrání kamen  | sb | 1,000 | 15 600,00 | 15 600,00 |
|  |  | **795** | **Lokální vytápění**  |  |  |  | **496 536,00** |
| 25 | 795 | 795931R1 | Výroba a oprava kování  | sb | 1,000 | 98 576,00 | 98 576,00 |
| 16 | 795 | 7959R2 | Šamotové výstuhy  | sb | 1,000 | 79 580,00 | 79 580,00 |
| 20 | 795 | 79594R2 | Izolace hliněnná  | sb | 1,000 | 21 350,00 | 21 350,00 |
| 21 | 795 | 79594R3 | Kachlovky  | sb | 1,000 | 56 820,00 | 56 820,00 |
| *22* | *598* | *598822R* | *Speciální malty Haftak*  | *sb* | *1,000* | *62 450,00* | *62 450,00* |
| 17 | 795 | 795944R5 | Montážní práce a konzultace  | sb | 1,000 | 148 960,00 | 148 960,00 |
| 19 | 795 | 998795101 | Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m  | % | 6,000 | 4 800,00 | 28 800,00 |
|  |  |  | **Celkem**  |  |  |  | **1 789 773,43** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **REKAPITULACE**  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **nebylo v zadání projektu** |  | **601 805,88**  |  |
|  | a | Dodávka opracovaného kamene |  |  | 47 251,48  |
|  | b | Kamna ,pec |  |  |  | 554 554,40  |
|  | c | dodávka -venkovní kamenné schodiště |  |  |  |
|  | d | Kanalizace -hlavní trasa |  |  |  |
|  | e | Slaboprou EPS, EZS … |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **požadavek investora- ( etnograf, pam. dozor atd.)** |  | **439 389,86**  |  |
|  | a | podlahové vytápění - odstranění termostatů |  |  | 222 869,89  |
|  | b | zaslepení okna |  |  |  |  |
|  | c | krytina - změna krytiny za svitku na tabule  |  |  | 165 664,80  |
|  | d | nátěr - fládrování |  |  |  | 50 855,17  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Práce , které se vyskytly během výstavby** |  | **489 633,88**  |  |
|  | c | statické ztužení stropů |  |  |  | 55 426,91  |
|  | d | Komíny - schidel |  |  |  | 183 857,17  |
|  | e | zdění příček |  |  |  | 15 871,96  |
|  | f | změna skladby podlahy |  |  |  |
|  | g | Truhlář - rozsah prací |  |  |  | 215 987,84  |
|  | h | Zasklívání  |  |  |  | 18 490,00  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chybělo v projektu** |  |  | **258 943,81**  |  |
|  | a  | bednění namísto laťování |  |  | 69 947,78  |
|  | b  | stěnkovíání hájovny |  |  |  | 24 952,62  |
|  | c | izolace mezi trámy |  |  |  | 71 846,79  |
|  | d | hlíněné panely |  |  |  | 92 196,62  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  | **1 789 773,43 Kč** |