# TOYOTA BUSINESS PLUS

Kalkulace pro vozový park

Nabídku připravil

Toyota Auto Eder s.r.o. Karlovy Vary 360-01 Karlovy Vary

Chebská 392/116B

Kalkulace připravena pro Masarykova univerzita

IČ: 00216224

TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE RC21

Podrobnosti nabídky



2021

L1

2,0 D-4D 140k diesel 6st. man. převodovka Základní verze

Rok výroby

Karoserie Motor Verze

610 100 Kč

PROACE VERSO

SHUTTLE RC21

Vybraný model

Speciální cena pro vás

873 600 Kč

-263 500 Kč

610 100 Kč

Speciální cena pro vás

Celková standardní cena Celková výše poskytnuté slevy Speciální cena

Všechny uvedené ceny jsou ceny bez DPH.

1

Vozový park

Počet vozidel

TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE RC21

Kalkulace pro vás

|  |  |
| --- | --- |
|  | Cena |
| Standardní cena vybrané verze výbavy | 760 000 Kč |
| Vybraná doplňková výbava |  |
| Paket Business | 60 000 Kč |
| Paket Premium | 30 000 Kč |
| Prodloužená záruka 5 roků/1 000 000 km | 0 Kč |
| Sada gumových rohoží komplet | 2 100 Kč |
| Sada zimních ocel kompletů | 21 500 Kč |

873 600 Kč

Celková cena

-263 500 Kč

Individuální sleva

610 100 Kč

Speciální cena

O nákladech na instalaci u doplňkové výbavy se prosím informujte přímo u prodejce. V paketech je instalace obvykle zahrnuta.

|  |
| --- |
| Pohodlí |
| * 12 V zásuvka na palubní desce * 12 V zásuvka v odkládací schránce * 12 V zásuvka v zadní části vozidla (2. a 3. řada, zavazadlový prostor) * Sklápěcí klíč s dálkovým ovládáním (1×) + pevný klíč (1×) * LCD displej palubních přístrojů s textovými informacemi * Elektrická přední okna * Elektrická přední okna se sekvenčním ovládáním * Příprava na tažné zařízení (kabeláž) * Klimatizace manuální v přední části vozu * Vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná * Centrální zamykání * Čelní sklo akustické (pohlcující hluk) * Parkovací senzory vzadu * Uretanový volant s ovládáním pod volantem |

|  |
| --- |
| Design |
| * Podlaha v kabině vpředu a vzadu plast * Vnější boční ochranné lišty lakované v barvě karoserie * Plastové prahové lišty (1. řada a 2. řada) * Odkládací schránka uzavřená, osvětlená * Osvětlení zavazadlového prostoru po levé straně * Stropní osvětlení kabiny pro cestující v 1., 2. a   3. řadě   * Nárazníky přední a zadní lakované v barvě karoserie (L0 / L1) * Pneumatiky 215/65 R16C * 2. a 3. řada oken – zatmavené (ﬁxní / posuvné pro verzi L0), propustnost světla 30 % * Horní odkládací schránka před spolujezdcem – uzavřená, osvětlená * Odkládací schránky v předních dveřích * Rezervní kolo plnohodnotné * 16" ocelová kola + celoplošné kryty |

|  |
| --- |
| Funkčnost |
| * Pevný kryt zavazadlového prostoru za 3. řadou sedadel (neplatí pro L0) * Systém Start & Stop * Zesílená elektroinstalace |

|  |
| --- |
| Audio |
| * 4 basové a 4 výškové reproduktory (100 W) * Rádio s DAB AM/FM s integrovaným displejem (Bluetooth®, USB) + 4 reproduktory |

# TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE RC21

Výbava vašeho vozu (1/2)

|  |
| --- |
| Bezpečnost |
| * Indikace zapnutí bezpečnostních pásů * Přerušení dodávky paliva v případě nehody * Airbagy přední (řidič + spolujezdec) (ve verzi Kombi a Shuttle určeny k ochraně 2 spolujezdců – lavice vpředu) * Boční airbagy chránící hlavu a hrudník (1. řada) * Halogenové přední světlomety * Přední mlhové světlomety * Kontrola stability vozidla (ESC) * ABS, VSC a BA * Tempomat s omezovačem rychlosti * Asistent rozjezdu do kopce (HAC) * Stěrače * Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou * Senzor deště (automatická aktivace stěračů) * Senzor šera (automatická aktivace světel) * Výstražný systém tlaku pneumatik (TPWS) |

|  |
| --- |
| Design |
| * Vnitřní zpětné zrcátko * Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie * Vnější kliky dveří v barvě karoserie * Krátká anténa |

TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE RC21

Výbava vašeho vozu (2/2)

|  |
| --- |
| Sedadla |
| * Látkové čalounění tmavě šedé barvy * Paket sedadel BUSINESS 8 míst: přední sedadlo řidiče s loketní opěrkou, výškově nastavitelné a s regulací bederní opěrky, jednoduché sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou a se sklopným opěradlem, 2. a 3. řada: třímístná zvedací a sklopná lavice dělená v poměru 2/3 (vlevo) a 1/3 (vpravo) instalovaná do podlahových úchytů, s úchyty ISOFIX |

|  |
| --- |
| Vybrané volitelné vybavení |
| * Prodloužená záruka 5 roků/1 000 000 km 0 Kč * Sada gumových rohoží komplet 2 100 Kč * Sada zimních ocel kompletů 21 500 Kč |

|  |
| --- |
| Karoserie |
| * Posuvné boční dveře vpravo a vlevo, manuálně ovládané * Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhřívanými zadními okny a stěrači |

|  |
| --- |
| Vybrané volitelné vybavení |
| * Paket Business 60 000 Kč   + automatická klimatizace v přední části vozu–   přídavná klimatizace vzadu se stropnímrozvodem a osvětlením– multifunkční střecha– ﬁxní okna (ve 2. a 3. řadě)– zatmavená okna v zadní části vozu– stropní světla: ve 2. a 3. řadě doplňkovéčtecí lampičky– systém Smart Entry– 2× klíč s dálkovým ovládáním– vnější kliky v barvě karoseries chromovaným detailem– multimediální systémToyota PRO‐Touch+ NAVI– barevná 7" dotyková obrazovka– podpora Apple CarPlay™ a Android Auto™– Bluetooth®– USB– DAB– parkovací senzory vpředu a vzadu(se systémem sledování slepého úhlu BSD)+ ostřikovače světlometů– zadní parkovací kamera zobrazující zornépole 180°– vnější zpětná zrcátka – elektricky ovládanávyhřívaná sklopná– vyhřívaní sedadel vpředu (3 stupně)– sluneční clony ve 2. řadě   * Paket Premium 30 000 Kč   + 17" kola z lehkých slitin– boční airbagy v 2. a   3. řadě– xenonové přední světlomety + LED světladenního svícení |

|  |
| --- |
| Motor |
| Typ motoru přeplňovaný vznětový |
| Počet a uspořádání válců řadový čtyřválec |
| Rozvodový mechanismus 16 ventilů DOHC |
| Vstřikování paliva přímé vstřikování common rail |
| Zdvihový objem [cm3] 1997 |
| Vrtání x zdvih [mm x mm] 85,0 x 88,0 |
| Kompresní poměr 16,7:1 |
| Maximální výkon [kW (k)/ot.min-1] 106(144)/3750 |
| Maximální točivý moment [Nm/ot.min- 340/2500 1] |

|  |
| --- |
| Rozměry nákladového prostoru (mm) |
| Maximální šířka nákladového prostoru mezi 1228 podběhy kol |
| Maximální šířka nákladového prostoru 1618 |
| Maximální výška nákladového prostoru 1337 |
| Maximální délka nákladového prostoru se 3161  sklopeným opěradlem sedadla spolujezdce |
| Délka za první řadou sedadel 2413 |
| Objem zavazadlového prostoru (po 1600/2300 horní hranu sedadel/po střechu) (l) |
| Minimální výška nákladové hrany 613 |

|  |
| --- |
| Rychlost |
| Maximální rychlost [km/h] 185 |
| 0–100 km/h [s] Bude upřesněno |

|  |
| --- |
| Zavěšení kol |
| Zavěšení kol vpředu pseudo MacPherson |
| Zavěšení kol vzadu trojúhelníková vlečná ramena |

|  |
| --- |
| Objem nákladového prostoru (l) |
| Maximální počet sedadel 9 (dle konﬁgurace) |

TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE RC21

Technické údaje (1/2)

|  |  |
| --- | --- |
| Spotřeba pavliva a emise | |
| Kombinovaná [l/100 km] | 5.1 |
| Město [l/100 km] | 5.6 |
| Mimo město [l/100 km] | 4,8 - 4,9 |
| Palivo | nafta |
| Objem palivové nádrže [l] | 69 |
| Objem palivové nádrže pro AdBlue [l] | 20.6 |
| Emise CO2, kombinace [g/km] | 148 |
| Emisní norma | Euro 6.2 |

|  |
| --- |
| Brzdy |
| Přední brzdy kotoučové ventilované |
| Zadní brzdy kotoučové plné |

|  |
| --- |
| Vnější rozměry |
| Celková délka 4959 |
| Převis přední 881 |
| Převis zadní 803 |
| Rozvor 3275 |
| Celková šířka (bez vnějších zrcátek) 1920 |
| Celková šířka (s vnějšími zrcátky) 2204 |
| Rozchod kol – přední (mm) 1630 |
| Rozchod kol – zadní (mm) 1618 |
| Vnější celková výška 1899 |
| Světlá výška 150 |
| Průměr otáčení 12.4 |

TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE RC21

Technické údaje (2/2)

|  |
| --- |
| Objem nákladového prostoru (l) |
| Objem nákladového prostoru (bez sedadel 3968 ve 2. a 3. řadě) |
| Objem nákladového prostoru (bez sedadel 2381 ve 3. řadě) |

|  |
| --- |
| Hmotnosti |
| Maximální zatížení přední nápravy [kg] 1500 |
| Maximální zatížení zadní nápravy [kg] 1500 |

|  |  |
| --- | --- |
| Víko zavazadlového prostoru (mm) | |
| Maximální šířka | 1212 |
| Minimální výška nákladové hrany | 584 |
| Maximální výška nákladové hrany | 653 |
| Výška zadních dveří nákladového prostoru | 1181 |

|  |
| --- |
| Rozměry bočních posuvných dveří (mm) |
| Maximální šířka 933 |
| Maximální výška 1181 |

|  |  |
| --- | --- |
| Rozměry kabiny (mm) | |
| Šířka ve výšce loktů v první řadě sedadel, ve výšce dolní hrany okna | 1712 |
| Šířka ve výšce loktů v první řadě sedadel | 1515 |
| Šířka ve výšce loktů v druhé řadě sedadel | 1586 |
| Šířka ve výšce loktů v třetí řadě sedadel | 1570 |

|  |  |
| --- | --- |
| Hmotnosti | |
| Provozní hmotnost vozidla [kg] | 1705 |
| Užitečná hmotnost [kg] | 1110 |
| Největší technicky přípustná hmotnost [kg] 2740 | |
| Celková hmotnost nebrzděného přívěsu [kg] 750 | |
| Celková hmotnost brzděného přívěsu [kg] | 1900 |
| Maximální hmotnost jízdní soupravy [kg] | 4610 |

Uvedené údaje o spotřebách paliva a emisích CO2 byly měřeny v souladu s požadavky stanovenými nařízením EU 715/2007 ve znění pozdějších předpisů. Údaje jsou závislé na verzi a výbavě automobilu.

TOYOTA BUSINESS PLUS

Kalkulace pro vozový park