|  |
| --- |
| MUZEJNÍ EXPOZICE A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ SOUVISEJÍCÍCH PROSTOR STRAKONICKÉHO HRADU – PROVÁDĚCÍ PROJEKT |
| Nevýstavní prostory |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| VITRÍNY – V |
| **Dodávka a montáž** - včetně provedení dílenské dokumentace a statického posouzení (dle potřeby) |  |  |  |  |  |
| **Pol.** | **Název výrobku** | **Rozměry /mm/** | **Plocha m2** | **Poznámka** | **Množství** | Číslo výkresu | Číslo místnosti | **Popis** | **cena/jedn.** |  **Cena celkem**  |
| **d.** | **š.**  | **v.** |  bez DPH  |
| **1/VN** | **TYPOVÁ VITRÍNA** | 500 | 500 | 1800 |   |   | 2 | **N.11** | A 1.08 | Celoskleněná samonosná bezpečnostní vitrína s plným prosklením bez svislých sloupků. Sokl: dvojitý rám svařený z ocelových jeklových profilů 50/50 mm, rektifikační patky. Vnější strana kryta nerezovým plechem tl. 1 mm. Dno a strop: rám ze systémových AL profilů, dno, záda a strop – deska MDF bez FA, nátěr (základ, 2x finální nátěr nebo nástřik matný vodoředitelnou barvou). Odstín RAL bude určen architektem a vyvzorkován. Zasklení: bezpečnostní sklo VSG 8 mm s lepenou AL lištou, přední stěna otevíratelná, 2x cylindrický zámek. 2x skleněný, výškově stavitelný foch 8 mm na lankovém systému. Osvětlení: 2x LED zápustná svítidla ve stropě, 2x LED pásky v trubicích u fochů. Oba druhy stmívatelné. | 60 204,00 Kč | 120 408,00 Kč |
|  | **CENA CELKEM BEZ DPH** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **120 408,00 Kč**  |
|   | Z TOHO DPH 21% |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  25 285,68 Kč  |
|  | **CENA CELKEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  **145 693,68 Kč**  |