**Č.j. NPÚ-391/97196/2021**

**Dodatek č. 1 o záměně dodaného zboží**

**GraphTech spol. s r. o.**

Zaspaná u Krajského soudu v Plzni, spis.značka C11605

Se sídlem : Lobezská 214/9, 326 00 Plzeň

IČO: 25238051, DIČ: CZ25238051

Zastoupená jednatelem - Ing. Petrem Skalou

( dále jen „ prodávající“)

a

**Národní památkový ústav,** státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

Se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

Zastoupený : Mgr. Františkem Chupíkem, Ph.D., ředitelem ÚOP v Olomouci

**Fakturační a doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci

adresa: Horní náměstí 410/25, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 204 111, e-mail: sekretariat.olomouc@npu.cz

( dále jen „kupující“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1**

**ke kupní smlouvě č.j. NPÚ-391/83512/2021,ev. č.53/391/21 ze dne 25.10.2021**

**I. Předmět dodatku**

Vzhledem k dlouhodobé nedostupnosti switche **CISCO CBS220-24P-4X** se kupující s prodávajícím dohodli na náhradě za jiný produkt se stejnými nebo lepšími parametry:

**Požadovaný switch – switch 24 port PoE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavky zadavatele | | **Nabídka dodavatele** | |
| **Parametr** | **hodnota** | **Splnění/nesplnění požadavku** | **Konkrétní nabízená hodnota parametru** |
| Konkrétní typ |  | **------------** | **Switch Cisco Bussiness switch CBS220-24P-4X** |
| Provedení | do racku 1U | ANO | 1U |
| Typ | L2 switch | ANO | L2 |
| Porty 1GbE | 24x | ANO | 24x 1Gb RJ45 |
| Porty 1Gb SFP | není požadováno | ANO | 4x 10Gb SFP+ |
| Přepínací kapacita | min. 80 Gbps | ANO | 128Gbps |
| Port grouping | 802.3ad LACP | ANO | 802.3ad LACP |
| VLAN | 802.1q, min. 256 VLANs | ANO | 256 VLANs |
| Radius | 802.1X | ANO | 802.1X |
| Standardy | ano, viz. Komentář | ANO | dle komentáře |
| PoE | ano | ANO | PoE+ celk. max 195W |
|  |  |  |  |
| záruka | min. 5 let | ANO | 10 let |

**Náhradní switch – switch 24 port PoE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavky zadavatele | | **Nabídka dodavatele** | |
| **Parametr** | **hodnota** | **Splnění/nesplnění požadavku** | **Konkrétní nabízená hodnota parametru** |
| Konkrétní typ |  | **------------** | **Switch DLINK DGS-1250-28XMP** |
| Provedení | do racku 1U | ANO | 1U |
| Typ | L2 switch | ANO | L2/L3 |
| Porty 1GbE | 24x | ANO | 24x 1Gb RJ45 |
| Porty 1Gb SFP | není požadováno | ANO | 4x 10Gb SFP+ |
| Přepínací kapacita | min. 80 Gbps | ANO | 128Gbps |
| Port grouping | 802.3ad LACP | ANO | 802.3ad LACP |
| VLAN | 802.1q, min. 256 VLANs | ANO | 4094 VLANs |
| Radius | 802.1X | ANO | 802.1X |
| Standardy | ano, viz. Komentář | ANO | dle komentáře:  IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab  1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE  802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE  802.1w RSTP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE  802.3af, IEEE 802.3at |
| PoE | ano | ANO | PoE+ celk. max 370W |
|  |  |  |  |
| záruka | min. 5 let | ANO | 10 let |

**II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek Smlouvy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnosti nabude dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí NPÚ. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni, a že je tento dodatek pro obě strany určitý a srozumitelný.

Za kupujícího: Za prodávajícího:

V Olomouci dne: V Plzni dne:

............................................ ..........................................

Mgr. František Chupík, Ph.D. Ing. Petr Skala

Ředitel NPÚ ÚOP v Olomouci jednatel společnosti