|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: | |  |  |  |  |  | 032021a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Stavba:** | | | |  |  |  | **Oprava domu č.p. 180, NMvP, MPV - PR Betlém Hlinsko** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | KSO: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: | |  |  |  |  |
|  | Místo: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | |  | 14. 10. 2021 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  | 69117900 |  |  |
|  |  | Libor Jindřichovský, Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIČ: | |  | CZ7307263491 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena bez DPH** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **547 603,42** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně | | | | |  |  |  |  |  |  | Základ daně | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Výše daně | | | | |  |
|  | DPH | | základní | | | |  |  | 21,00% | | | | |  |  |  |  |  |  | **547 603,42** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | **114 996,72** | | | | |  |
|  |  |  | snížená | | | |  |  | 15,00% | | | | |  |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena s DPH** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **v** |  |  |  | **CZK** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **662 600,14** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Projektant** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Zpracovatel** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: | |  |  |  | Razítko | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Objednavatel** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Uchazeč** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: | |  |  |  | Razítko | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód: | |  |  |  |  |  |  |  | 032021a | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stavba:** | | | |  |  |  |  |  | **Oprava domu č.p. 180, NMvP, MPV - PR Betlém Hlinsko** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 14. 10. 2021 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | | | |
| Uchazeč: | | | |  |  |  |  |  | Libor Jindřichovský, Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód | | | | |  | Popis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cena bez DPH [CZK] | | | | | | | Cena s DPH [CZK] | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady z rozpočtů** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **547 603,42** | | | | | | | **662 600,14** | | |
|  | **1** | | | | |  | **oprava interiéru** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 431 225,11 | | | | | | | 521 782,38 | | |
|  | **2** | | | | |  | **oprava přístavku** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 191,91 | | | | | | | 69 202,21 | | |
|  | **3** | | | | |  | **zádlažba** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 087,40 | | | | | | | 53 345,75 | | |
|  | **4** | | | | |  | **oprava roubení** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 099,00 | | | | | | | 18 269,79 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprava domu č.p. 180, NMvP, MPV - PR Betlém Hlinsko | | | |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |
|  |  | **1 - oprava interiéru** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: | |  |  |  | Datum: | 14. 10. 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 69117900 |
|  |  | Libor Jindřichovský, Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko | | | | DIČ: | CZ7307263491 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **431 225,11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 431 225,11 |  |  | 21,00% | 90 557,27 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **521 782,38** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Projektant** | |  | **Zpracovatel** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Objednavatel** | |  | **Uchazeč** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprava domu č.p. 180, NMvP, MPV - PR Betlém Hlinsko | | | |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1 - oprava interiéru** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 14. 10. 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |
| Uchazeč: | | | Libor Jindřichovský, Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko | |  | Zpracovatel: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady ze soupisu prací** | | | |  |  |  | **431 225,11** |
|  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 117 467,08 |
|  | 1 - Zemní práce | |  |  |  |  | 6 793,20 |
|  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  |  | 65 446,02 |
|  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 20 527,38 |
|  | 997 - Přesun sutě | |  |  |  |  | 16 790,88 |
|  | 998 - Přesun hmot | |  |  |  |  | 7 909,60 |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 313 758,03 |
|  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | |  |  |  | 11 491,30 |
|  | 713 - Izolace tepelné | | |  |  |  | 10 095,21 |
|  | 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | | |  |  |  | 22 323,59 |
|  | 741 - Elektroinstalace - silnoproud | | |  |  |  | 84 596,00 |
|  | 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | | |  |  |  | 22 425,00 |
|  | 744 - Silnoproudá elektroinstalace | | |  |  |  | 8 282,50 |
|  | 747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů | | |  |  |  | 3 850,00 |
|  | 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | | |  |  |  | 7 728,00 |
|  | 762 - Konstrukce tesařské | | |  |  |  | 73 547,28 |
|  | 766 - Konstrukce truhlářské | | |  |  |  | 20 285,00 |
|  | 771 - Podlahy z dlaždic | | |  |  |  | 36 703,95 |
|  | 782 - Dokončovací práce - obklady z kamene | | |  |  |  | 6 000,00 |
|  | 783 - Dokončovací práce - nátěry | | |  |  |  | 1 858,32 |
|  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | |  |  |  | 4 571,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprava domu č.p. 180, NMvP, MPV - PR Betlém Hlinsko | | | |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1 - oprava interiéru** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 14. 10. 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |
| Uchazeč: | | | Libor Jindřichovský, Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko | |  | Zpracovatel: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **431 225,11** |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 117 467,08 |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 6 793,20 |
| 6 | K | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 3,996 | 1 580,00 | 6 313,68 |
|  | VV |  | 2,94\*6,22\*1,15\*0,19 "BSa" |  | 3,996 |  |  |
| 7 | K | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 3,996 | 120,00 | 479,52 |
|  | VV |  | 2,94\*6,22\*1,15\*0,19 "BSa" |  | 3,996 |  |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 65 446,02 |
| 41 | K | 611142032R | Položení jutové tkaniny před provedením jílové mazaniny | m2 | 58,650 | 56,00 | 3 284,40 |
|  | VV |  | 6,0\*8,5\*1,15 "TE1" |  | 58,650 |  |  |
| 11 | K | 612321111 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 60,654 | 265,00 | 16 073,31 |
|  | VV |  | ((2,94\*1,0\*2)+(2,18\*1,0\*2))\*1,15 "ZE1b" |  | 11,776 |  |  |
|  | VV |  | ((2,94\*2,32\*2)+(6,22\*2,32\*2))\*1,15 "ZE1" |  | 48,878 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 60,654 |  |  |
| 9 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 60,654 | 10,00 | 606,54 |
|  | VV |  | ((2,94\*1,0\*2)+(2,18\*1,0\*2))\*1,15 "ZE1b" |  | 11,776 |  |  |
|  | VV |  | ((2,94\*2,32\*2)+(6,22\*2,32\*2))\*1,15 "ZE1" |  | 48,878 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 60,654 |  |  |
| 42 | K | 631311112R | Jílová mazanina tl do 80 mm | m3 | 4,692 | 3 180,00 | 14 920,56 |
|  | VV |  | 6,0\*8,5\*0,08\*1,15 "TE1" |  | 4,692 |  |  |
| 32 | K | 631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 2,103 | 4 050,00 | 8 517,15 |
|  | VV |  | 2,94\*6,22\*1,15\*0,1 "S1" |  | 2,103 |  |  |
| 33 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,093 | 48 900,00 | 4 547,70 |
|  | VV |  | 2,94\*6,22\*1,15\*0,00444 "S1" |  | 0,093 |  |  |
| 21 | K | 632441220 | Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm | m2 | 21,030 | 625,00 | 13 143,75 |
|  | VV |  | 2,94\*6,22\*1,15 "S1" |  | 21,030 |  |  |
| 22 | K | 632441292 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky | m2 | 63,089 | 10,00 | 630,89 |
|  | VV |  | 2,94\*6,22\*1,15\*3 "S1" |  | 63,089 |  |  |
| 34 | K | 635111115 | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním | m3 | 3,154 | 1 180,00 | 3 721,72 |
|  | VV |  | 2,94\*6,22\*1,15\*0,15 "S1" |  | 3,154 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 20 527,38 |
| 2 | K | 965041341 | Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 1,262 | 1 620,00 | 2 044,44 |
|  | VV |  | 2,94\*6,22\*1,15\*0,06 "BSa" |  | 1,262 |  |  |
| 4 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 2,524 | 2 850,00 | 7 193,40 |
|  | VV |  | 2,94\*6,22\*1,15\*0,12 "BSa" |  | 2,524 |  |  |
| 5 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 2,524 | 900,00 | 2 271,60 |
|  | VV |  | 2,94\*6,22\*1,15\*0,12 "BSa" |  | 2,524 |  |  |
| 39 | K | 965083131R | Odstranění jílové mazaniny | m3 | 4,692 | 500,00 | 2 346,00 |
|  | VV |  | 6,0\*8,5\*1,15\*0,08 "TE1" |  | 4,692 |  |  |
| 8 | K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 60,654 | 90,00 | 5 458,86 |
|  | VV |  | ((2,94\*1,0\*2)+(2,18\*1,0\*2))\*1,15 "ZE1b" |  | 11,776 |  |  |
|  | VV |  | ((2,94\*2,32\*2)+(6,22\*2,32\*2))\*1,15 "ZE1" |  | 48,878 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 60,654 |  |  |
| 10 | K | 985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 60,654 | 20,00 | 1 213,08 |
|  | VV |  | ((2,94\*1,0\*2)+(2,18\*1,0\*2))\*1,15 "ZE1b" |  | 11,776 |  |  |
|  | VV |  | ((2,94\*2,32\*2)+(6,22\*2,32\*2))\*1,15 "ZE1" |  | 48,878 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 60,654 |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 16 790,88 |
| 66 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 15,114 | 400,00 | 6 045,60 |
| 67 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 15,114 | 170,00 | 2 569,38 |
| 68 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 151,140 | 10,00 | 1 511,40 |
|  | VV |  | 15,114\*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 151,140 |  |  |
| 69 | K | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 2,019 | 500,00 | 1 009,50 |
| 70 | K | 997013802 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 | t | 5,603 | 500,00 | 2 801,50 |
| 71 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 | t | 1,500 | 800,00 | 1 200,00 |
| 72 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 2,744 | 500,00 | 1 372,00 |
| 73 | K | 997223855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 2,815 | 100,00 | 281,50 |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 7 909,60 |
| 74 | K | 998017001 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t | 19,774 | 400,00 | 7 909,60 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 313 758,03 |
|  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 11 491,30 |
| 3 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 42,060 | 40,00 | 1 682,40 |
|  | VV |  | 2\*2,94\*6,22\*1,15 "BSa" |  | 42,060 |  |  |
| 30 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 21,030 | 100,00 | 2 103,00 |
|  | VV |  | 2,94\*6,22\*1,15 "S1" |  | 21,030 |  |  |
| *31* | *M* | *62855009* | *pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu* | *m2* | *24,185* | *140,00* | *3 385,90* |
|  | VV |  | 21,03\*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24,185 |  |  |
| 36 | K | 711211137 | Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů do v 200 mm se zabetonováním | m2 | 8,000 | 540,00 | 4 320,00 |
|  | VV |  | (6,0\*0,5\*2)+(2,0\*0,5\*2) |  | 8,000 |  |  |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 10 095,21 |
| 26 | K | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 21,030 | 120,00 | 2 523,60 |
|  | VV |  | 2,94\*6,22\*1,15 "S1" |  | 21,030 |  |  |
| *27* | *M* | *28372306* | *deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 60mm* | *m2* | *42,901* | *131,00* | *5 620,03* |
|  | VV |  | 21,03\*2,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42,901 |  |  |
| 24 | K | 713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 21,030 | 40,00 | 841,20 |
|  | VV |  | 2,94\*6,22\*1,15 "S1" |  | 21,030 |  |  |
| *25* | *M* | *28323056R* | *fólie reflexní separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1mm (pod podlahové vytápění)* | *m2* | *23,133* | *48,00* | *1 110,38* |
|  | VV |  | 21,03\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23,133 |  |  |
|  | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 22 323,59 |
| 15 | K | 735531003 | Montáž podlahového vytápění elektrického položení topné rohože 150 W/m2 | m2 | 21,030 | 64,00 | 1 345,92 |
|  | VV |  | 2,94\*6,22\*1,15 "S1" |  | 21,030 |  |  |
| *18* | *M* | *003 mat* | *Topná rohož 150 W s termostatem* | *m2* | *21,030* | *989,00* | *20 798,67* |
| 17 | K | 735531008 | Montáž podlahového vytápění elektrického napojení topné rohože na síť | kus | 1,000 | 179,00 | 179,00 |
|  | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 84 596,00 |
| 35 | K | R1 | Elektronická izolace zdiva - elektroosmóza, včetně montáže, materiálu a řídící jednotky | kpl | 1,000 | 84 596,00 | 84 596,00 |
|  | D | 742 | Elektromontáže - rozvodný systém |  |  |  | 22 425,00 |
| 63 | K | 56 | Rozvaděč RB | kus | 1,000 | 22 425,00 | 22 425,00 |
|  | P |  | *Poznámka k položce:  Rozvodnice pod omítku BC-U-2/36-ECO, 2 řadá, celoplastová s dveřmi.    Krytí IP 40, max 36 TE. Rozměry vnější: (š x v x h) 303 x 406 x 100 mm.    Náplň každé skříně:  - třípólový vypínač MSO-63-3 1 ks  - třípólový jistič LTE 16B/3 1 ks  - jednopólový jistič LTE 16B/1 8 ks  - jednopólový jistič LTE 10B/1 3 ks  - proudový chránič FI25-4p/0,03 2 ks  - ochrana proti přepětí 2. stupeň DG M TNS 275* |  |  |  |  |
|  | D | 744 | Silnoproudá elektroinstalace |  |  |  | 8 282,50 |
| 54 | K | 1 | Silový vodič CY6 zž pod omítku včetně prořezu, uložení, ukončení | m | 9,000 | 26,00 | 234,00 |
| 55 | K | 10 | Silový kabel CY16 zž pod omítku včetně prořezu, uložení, ukončení | m | 6,000 | 64,00 | 384,00 |
| 57 | K | 2 | Silový kabel CYKY 5J x 6 pod omítku včetně prořezu, uložení, ukončení | m | 6,000 | 136,00 | 816,00 |
| 59 | K | 4 | Silový kabel CYKY 5J x 2,5 pod omítku včetně prořezu, uložení, ukončení | m | 5,500 | 111,00 | 610,50 |
| 60 | K | 5 | Silový kabel CYKY (CYKYLo) 3J x 2,5 pod omítku včetně prořezu, uložení, ukončení | m | 50,000 | 87,00 | 4 350,00 |
| 62 | K | 7 | Silový kabel CYKY (CYKYLo) 3J x 1,5 pod omítku včetně prořezu, uložení, ukončení | m | 32,000 | 59,00 | 1 888,00 |
|  | D | 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů |  |  |  | 3 850,00 |
| 52 | K | 16 | Celoporcelánový historický otočný vypínač | kus | 1,000 | 1 628,00 | 1 628,00 |
| 53 | K | 19 | Celoporcelánová historická zásuvka | kus | 2,000 | 1 111,00 | 2 222,00 |
|  | D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 7 728,00 |
| 51 | K | 37 | Stropní/nástěnné rustikální  svítidlo, povrch mosaz, průměr x  výška 300 x 110 mm E27, IP20,  LED 1x 15W včetně montáže | kus | 3,000 | 2 576,00 | 7 728,00 |
|  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 73 547,28 |
| 37 | K | 762083121 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 5,811 | 800,00 | 4 648,80 |
|  | VV |  | ((1,65\*1,86)+(2,37\*2,5))\*0,15\*1,15 "m. 103 TE1" |  | 1,551 |  |  |
|  | VV |  | 2,94\*2,18\*0,15\*1,15 "m. 104 TE1" |  | 1,106 |  |  |
|  | VV |  | 2,94\*6,22\*0,15\*1,15 "m. 105 TE1" |  | 3,154 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,811 |  |  |
| 1 | K | 762522812R | Demontáž podlah s polštáři z povalů průměru 100 mm | m2 | 21,030 | 80,00 | 1 682,40 |
|  | VV |  | 2,94\*6,22\*1,15 "BSa" |  | 21,030 |  |  |
| 64 | K | 762841110R | Montáž povalového stropu | m2 | 30,995 | 108,00 | 3 347,46 |
|  | VV |  | ((1,65\*1,86)+(2,37\*2,5)+(2,94\*2,18)+(2,94\*6,22))\*1,15\*0,8 |  | 30,995 |  |  |
| *65* | *M* | *60591320* | *kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m* | *m* | *309,948* | *185,00* | *57 340,38* |
|  | VV |  | ((1,65\*1,86)+(2,37\*2,5)+(2,94\*2,18)+(2,94\*6,22))\*0,8\*1,15\*10 |  | 309,948 |  |  |
| 75 | K | 762841811R | Demontáž povalového stropu | m2 | 30,995 | 40,00 | 1 239,80 |
|  | VV |  | ((1,65\*1,86)+(2,37\*2,5)+(2,94\*2,18)+(2,94\*6,22))\*1,15\*0,8 |  | 30,995 |  |  |
| 76 | K | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | t | 1,184 | 1 500,00 | 1 776,00 |
| 38 | K | R3 | Omytí rubu a líce povalového stropu za použití rýžových kartáčů | m2 | 87,811 | 40,00 | 3 512,44 |
|  | VV |  | ((1,65\*1,86)+(2,37\*2,5))\*2\*1,15 "m. 103 TE1" |  | 20,686 |  |  |
|  | VV |  | 2,94\*2,18\*2\*1,15 "m. 104 TE1" |  | 14,741 |  |  |
|  | VV |  | 2,94\*6,22\*2\*1,15 "m. 105 TE1" |  | 42,060 |  |  |
|  | VV |  | 2,25\*3,99\*1,15 "m. 103 TE1" |  | 10,324 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 87,811 |  |  |
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 20 285,00 |
| 77 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0,300 | 950,00 | 285,00 |
| 45 | K | TR6 | Výroba a montáž repliky původních jednokřídlých svlakových dveří osazených ve stávající tesařské zárubni (sv.: 1900/1820 mm; smrkové dřevo) | ks | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |
|  | P |  | *Poznámka k položce:  včetně výroby a montáže repliky původního kovaní (2\* pásový závěs s dvoudílnými háky + 1\* krabicový zámek s příslušnou pákovou klikou) a povrchové úpravy dveří (krycí syntetický systémový nátěr)* |  |  |  |  |
| 43 | K | TR4 | Repase jednoduchého dvoukřídlého okna (s.v. 835/1135 mm) včetně repase kování a nového systémového syntetického nátěru | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 44 | K | TR5 | Repase dvoukřídlé okenice (s.v. 805/1135 mm) včetně repase kování a nového systémového syntetického nátěru | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 46 | K | TR7 | Výroba a montáž dvoukřídlé rozvodnicové skříně (sv.: 450/450 mm; smrkové dřevo) | ks | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  | P |  | *Poznámka k položce:  včetně výroby a montáže kovaní (4\* skříňový závěs + 1\* plně zapuštěný zámek ) a povrchové úpravy (krycí syntetický systémový nátěr)* |  |  |  |  |
| 47 | K | TR8 | Výroba a montáž špaletového dvoukřídlého okénka (sv.: 250/500 mm; smrkové dřevo) | ks | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  | P |  | *Poznámka k položce:  včetně výroby a montáže kovaní (2\* zapuštěný závěs 100 ur01 l + 2\* zapuštěný závěs 100 ur01 p + 2\* obrtlík) a povrchové úpravy (krycí syntetický systémový nátěr)* |  |  |  |  |
|  | D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 36 703,95 |
| 20 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 42,060 | 25,00 | 1 051,50 |
|  | VV |  | 2\*2,94\*6,22\*1,15 "S1" |  | 42,060 |  |  |
| 12 | K | 771531047 | Montáž podlahy z dlaždic cihelných lepením flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 21,030 | 580,00 | 12 197,40 |
|  | VV |  | 2,94\*6,22\*1,15 "S1" |  | 21,030 |  |  |
| *13* | *M* | *59631105* | *dlažba ruční cihelná 290x140x30mm* | *kus* | *525,750* | *39,00* | *20 504,25* |
|  | P |  | *Poznámka k položce:  Spotřeba: 25 kus/m2* |  |  |  |  |
|  | VV |  | 21,03\*25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 525,750 |  |  |
| 14 | K | 771531105 | Příplatek k cenám montáže podlahy z dlaždic cihelných za dvojnásobný ochranný voskový nátěr | m2 | 21,030 | 100,00 | 2 103,00 |
|  | VV |  | 2,94\*6,22\*1,15 "S1" |  | 21,030 |  |  |
| 78 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 1,413 | 600,00 | 847,80 |
|  | D | 782 | Dokončovací práce - obklady z kamene |  |  |  | 6 000,00 |
| 49 | K | R4 | Stávající pískovcový žlab rozměru 2590/440/ 250 mm bude neabrazivně očištěn tryskáním suchého ledu | kus | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 1 858,32 |
| 40 | K | 783213121 | Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce | m2 | 10,324 | 180,00 | 1 858,32 |
|  | VV |  | 2,25\*3,99\*1,15 "m. 103 TE1" |  | 10,324 |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 4 571,88 |
| 48 | K | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 76,198 | 60,00 | 4 571,88 |
|  | VV |  | ((2,94\*2,32\*2)+(6,22\*2,32\*2))\*1,15 "m. - 105" |  | 48,878 |  |  |
|  | VV |  | ((2,94\*2,32\*2)+(2,18\*2,32\*2))\*1,15 "m. - 104" |  | 27,320 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 76,198 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprava domu č.p. 180, NMvP, MPV - PR Betlém Hlinsko | | | |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2 - oprava přístavku** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 14. 10. 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |
| Uchazeč: | | | Libor Jindřichovský, Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko | |  | Zpracovatel: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **57 191,91** |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 57 191,91 |
|  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 38 386,78 |
| 6 | K | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 0,875 | 800,00 | 700,00 |
|  | VV |  | 0,12\*0,12\*(8,55+3\*1,2) "prahy" |  | 0,175 |  |  |
|  | VV |  | 0,12\*0,12\*(8,55+3\*1,2) "paždíky" |  | 0,175 |  |  |
|  | VV |  | 0,12\*0,12\*8,55 "vaznice" |  | 0,123 |  |  |
|  | VV |  | 0,12\*0,12\*(9\*2,1+3\*3,0) "sloupky" |  | 0,402 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,875 |  |  |
| 2 | K | 762132137 | Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz s olištováním | m2 | 24,167 | 120,00 | 2 900,04 |
|  | VV |  | ((8,55\*2,1)+(1,2\*2,1)+(0,5\*1,2\*0,9))\*1,15 |  | 24,167 |  |  |
| *3* | *M* | *60511081* | *řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m* | *m3* | *0,725* | *10 200,00* | *7 395,00* |
|  | VV |  | 24,167\*0,03 |  | 0,725 |  |  |
| *4* | *M* | *60514114* | *řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m* | *m3* | *0,116* | *10 020,00* | *1 162,32* |
|  | VV |  | 24,167\*6\*0,04\*0,02 |  | 0,116 |  |  |
| 1 | K | 762132811 | Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně | m2 | 24,167 | 60,00 | 1 450,02 |
|  | VV |  | ((8,55\*2,1)+(1,2\*2,1)+(0,5\*1,2\*0,9))\*1,15 |  | 24,167 |  |  |
| 7 | K | 762711820 | Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 | m | 60,750 | 60,00 | 3 645,00 |
|  | VV |  | 8,55+3\*1,2 "prahy" |  | 12,150 |  |  |
|  | VV |  | 8,55+3\*1,2 "paždíky" |  | 12,150 |  |  |
|  | VV |  | 8,55 "vaznice" |  | 8,550 |  |  |
|  | VV |  | 9\*2,1+3\*3,0 "sloupky" |  | 27,900 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 60,750 |  |  |
| 8 | K | 762713120 | Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 | m | 60,750 | 220,00 | 13 365,00 |
|  | VV |  | 8,55+3\*1,2 "prahy" |  | 12,150 |  |  |
|  | VV |  | 8,55+3\*1,2 "paždíky" |  | 12,150 |  |  |
|  | VV |  | 8,55 "vaznice" |  | 8,550 |  |  |
|  | VV |  | 9\*2,1+3\*3,0 "sloupky" |  | 27,900 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 60,750 |  |  |
| *9* | *M* | *60512130* | *hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m* | *m3* | *0,182* | *10 200,00* | *1 856,40* |
|  | VV |  | 0,12\*0,12\*3\*1,2 "prahy" |  | 0,052 |  |  |
|  | VV |  | 0,12\*0,12\*3\*3,0 "sloupky" |  | 0,130 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,182 |  |  |
| *11* | *M* | *60512132* | *hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m* | *m3* | *0,395* | *12 000,00* | *4 740,00* |
|  | VV |  | 0,12\*0,12\*8,55 "prahy" |  | 0,123 |  |  |
|  | VV |  | 0,12\*0,12\*9\*2,1 "sloupky" |  | 0,272 |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,395 |  |  |
| 15 | K | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | t | 0,782 | 1 500,00 | 1 173,00 |
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 15 180,00 |
| 16 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0,200 | 900,00 | 180,00 |
| 12 | K | TR1 | Výroba a montáž repliky historických jednokřídlých svlakových dveří osazených ve stávající tesařské zárubni (sv.: 990/1555 mm; smrkové dřevo) | ks | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  | P |  | *Poznámka k položce:  včetně montáže kování převzatého ze stávajících dveří a povrchové úpravy dveří (dřevní tér)  včetně dubového prahu* |  |  |  |  |
| 13 | K | TR2 | Výroba a montáž repliky historických jednokřídlých svlakových dveří osazených ve stávající tesařské zárubni (sv.: 880/1780 mm; smrkové dřevo) | ks | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  | P |  | *Poznámka k položce:  včetně montáže kování převzatého ze stávajících dveří a povrchové úpravy dveří (dřevní tér)  včetně dubového prahu* |  |  |  |  |
| 14 | K | TR3 | Repase jednoduchého dvoukřídlého okna (s.v. 670/670 mm) včetně repase kování a nového systémového syntetického nátěru | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 3 625,13 |
| 5 | K | 783268111R | Lazurovací dvojnásobný nátěr dřevním térem | m2 | 29,001 | 125,00 | 3 625,13 |
|  | VV |  | ((8,55\*2,1)+(1,2\*2,1)+(0,5\*1,2\*0,9))\*1,15\*1,2 |  | 29,001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprava domu č.p. 180, NMvP, MPV - PR Betlém Hlinsko | | | |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **3 - zádlažba** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 14. 10. 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |
| Uchazeč: | | | Libor Jindřichovský, Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko | |  | Zpracovatel: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **44 087,40** |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 9 311,40 |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 2 066,40 |
| 5 | K | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 3,780 | 360,00 | 1 360,80 |
| 6 | K | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 3,780 | 120,00 | 453,60 |
| 3 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 25,200 | 10,00 | 252,00 |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 4 725,00 |
| 4 | K | 635111215 | Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním | m3 | 3,780 | 1 250,00 | 4 725,00 |
|  | VV |  | 25,2\*0,15 |  | 3,780 |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 2 520,00 |
| 1 | K | 965024131 | Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 | m2 | 25,200 | 100,00 | 2 520,00 |
|  | VV |  | 7,0\*3,0\*1,2 |  | 25,200 |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 34 776,00 |
|  | D | 772 | Podlahy z kamene |  |  |  | 34 776,00 |
| 2 | K | 772527340 | Kladení dlažby z kamene z desek bez úpravy tvaru o nestejné tloušťce do malty tl 30 až 150 mm | m2 | 25,200 | 1 380,00 | 34 776,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprava domu č.p. 180, NMvP, MPV - PR Betlém Hlinsko | | | |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |
|  |  | **4 - oprava roubení** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: | |  |  |  | CC-CZ: |  |
|  | Místo: | |  |  |  | Datum: | 14. 10. 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 69117900 |
|  |  | Libor Jindřichovský, Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko | | | | DIČ: | CZ7307263491 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel: | |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **15 099,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
|  | DPH | základní | 15 099,00 |  |  | 21,00% | 3 170,79 |
|  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **18 269,79** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Projektant** | |  | **Zpracovatel** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Objednavatel** | |  | **Uchazeč** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: | |  | Razítko |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprava domu č.p. 180, NMvP, MPV - PR Betlém Hlinsko | | | |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4 - oprava roubení** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 14. 10. 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |
| Uchazeč: | | | Libor Jindřichovský, Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko | |  | Zpracovatel: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady ze soupisu prací** | | | |  |  |  | **15 099,00** |
|  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 15 099,00 |
|  | 762 - Konstrukce tesařské | | |  |  |  | 15 099,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprava domu č.p. 180, NMvP, MPV - PR Betlém Hlinsko | | | |  |  |
| Objekt: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4 - oprava roubení** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: | 14. 10. 2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | |  |  |  | Projektant: |  |
| Uchazeč: | | | Libor Jindřichovský, Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko | |  | Zpracovatel: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| **Náklady soupisu celkem** | | | |  |  |  | **15 099,00** |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 15 099,00 |
|  | D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 15 099,00 |
| 4 | K | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 0,420 | 950,00 | 399,00 |
| 1 | K | 762331953 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 8 m | m | 6,000 | 200,00 | 1 200,00 |
|  | P |  | *Poznámka k položce:  "TE2"* |  |  |  |  |
| 2 | K | 762332925 | Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu | m | 6,000 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| 3 | K | R5 | Provedení celodřevěného plátového spoje | kus | 5,000 | 1 500,00 | 7 500,00 |